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安全验收评价技术服务承诺书
一、在该项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《中华人民共和国安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。  
二、在该项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。
三、我单位按照实事求是的原则，对该项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。
四、我单位对该项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。 
                      
                江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心
                              2026年11月6日
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前    言

湖南省广祥烟花制造有限公司（下称“该企业”）成立于2020年09月24日，住所：醴陵市泗汾镇枧上村， 2025年5月16日取得醴陵市市场监督管理局换发的营业执照，统一社会信用代码：91430281MA4RPB0K9W，经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股），2023年10月17日取得湖南省应急管理厅核发的安全生产许可证，证书编号：（湘●B）YH安许证字〔2023〕012975号，许可范围：组合烟花类（单筒药量＜25g，C级）、玩具类（烟雾型）、吐珠类（C、D级），有效期：2023年10月17日至2026年10月16日，主要负责人为欧阳辉。
[bookmark: _Hlk202795177][bookmark: _Hlk202793048]该企业根据自身需求与产业转型升级需要，为更加合理的布局公司产品结构，并为推动烟花爆竹生产企业对标改造提升进程，提高安全生产条件，完善生产线及危险品库区的配套安全设施， 改建项目于2025年8月14日前经醴陵市应急管理局等相关部门审批通过，详见附件：《醴陵市烟花爆竹生产企业改扩建申报表》。该企业委托湖南省泰衡民用爆破工程安全设计咨询有限公司对该企业厂房改建项目进行安全设施设计，建设项目安全设施设计经湖南省应急管理厅组织的专家组审查通过，2025年12月2日由湖南省应急管理厅下发安全设施设计审查批复：湘应急许设审（烟）准决字〔2025〕第124号，设计文件存档编号：THYB-20250065-P-01，设计生产范围：组合烟花类（小礼花同类组合，C级）、玩具类（烟雾型）；本次整改中，新、改建工库房等建构物共17栋（其中新建4栋、改建13栋），现改建工程已完成，各项安全设施已进行完善，拟申请将厂房改建项目投入正式生产和使用。
根据《中华人民共和国安全生产法》和《安全生产许可证条例》等国家有关安全生产法律、法规的规定，按照建设项目“三同时”具体要求，为充分做到“安全第一，预防为主、综合治理”的安全方针，提高本质安全程度和安全管理水平，工程建成后须进行安全验收评价。为此，受湖南省广祥烟花制造有限公司的委托我江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心（下称“我中心”）对湖南省广祥烟花制造有限公司厂房改建项目进行安全验收评价。
我中心接受委托后，组成了项目的安全评价小组，着手开展评价工作。评价人员依据委托湖南省泰衡民用爆破工程安全设计咨询有限公司出具的设计文件资料，深入厂区展开评价和相关的调查研究工作，对其存在的危险、有害因素进行了辨识和定性、定量评价。在与湖南省广祥烟花制造有限公司主要负责人充分的沟通的基础上，提出了现场检查意见，湖南省广祥烟花制造有限公司立即按照检查中的提出的整改意见迅速组织了整改，并向我中心提交了关于整改完毕后的相关资料，在此基础上评价组进行了安全验收评价报告的编制工作。
本次安全评价主要运用现场检查和安全检查表法，严格按《烟花爆竹企业安全评价规范》对该企业厂房改建项目的总体布局和工艺过程的安全状况进行系统安全检查，判断和评价现有系统在安全上的符合性和安全设（措）施的有效性，从而作出评价结论并提出建议与要求。
湖南省广祥烟花制造有限公司应按国家有关规定，将本报告送当地安全生产监督管理部门、有关行政主管部门备案。
评价涉及的有关原始资料数据由湖南省广祥烟花制造有限公司提供，企业对其提供的原始资料真实性负责。
本报告在编写过程中，得到了该企业领导与员工的大力支持与配合，同时也得到了有关部门领导和专家的精心指导与支持，在此深表谢意。
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[bookmark: _Toc245240830][bookmark: _Toc9690][bookmark: _Toc27646]第一章  安全评价概述
[bookmark: _Toc202015878][bookmark: _Toc83158989][bookmark: _Toc11344][bookmark: _Toc188265271][bookmark: _Toc101667552][bookmark: _Toc25808][bookmark: _Toc101670782][bookmark: _Toc335902366][bookmark: _Toc294247784][bookmark: _Toc245240831]1.1 安全评价的目的
[bookmark: _Toc3652]安全验收评价是在建设工程竣工、试生产运行正常后，对建设工程的设施设备、装置实际运行状况及管理状况的安全评价。
此次对湖南省广祥烟花制造有限公司厂房改建项目进行安全验收评价的主要目的是：
1）检查建设工程的安全设施是否已与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；
2）判别建设工程及其与之配套的安全设施是否符合国家有关安全生产的法律、法规和技术标准；
3）从整体上评价建设工程的运行情况和安全管理是否正常、可靠；
4）查找建设工程存在的危险、有害因素的种类及其可能造成事故的严重程度，提出合理、可行的安全对策措施及建议；
5）对不符合安全要求和基本符合安全要求的系统或单元提出安全补偿及整改建议，以利于提高建设工程本质安全程度，满足安全生产的要求，为建设工程的总体安全验收提供科学依据。
[bookmark: _Toc7676][bookmark: _Toc245240832]1.2 安全评价的原则 
[bookmark: _Toc294247786][bookmark: _Toc335902368][bookmark: _Toc8220][bookmark: _Toc202015880][bookmark: _Toc188265273]安全验收评价是落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针的重要手段，是验证建设工程项目坚持安全设施“三同时”的必要方法，是为政府安全生产监督管理部门的监督管理提供技术依据、为企业提高安全生产管理水平提供重要参考的主要措施。安全验收评价应遵循科学性、公正性、合法性、针对性和自主性原则，安全对策措施应符合充分性针对性、可行性、合理合法性和经济性原则，安全验收评价结论应体现实事求是、明确清晰和客观公正原则。
[bookmark: _Toc11771][bookmark: _Toc245240833][bookmark: _Toc83158992]1.3 安全评价的依据
[bookmark: _Toc188265275][bookmark: _Toc15439][bookmark: _Toc8747][bookmark: _Toc202015882][bookmark: _Toc335902369][bookmark: _Toc12904][bookmark: _Toc277599904][bookmark: _Toc82505731][bookmark: _Toc82505998]安全评价依据我国现行的有关法律、法规、规章和标准规范。该项目安全评价所涉及的现行主要法律、法规、规章、地方性法规和标准规范，均采用最新的修订版本。
[bookmark: _Toc5886_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc16318][bookmark: _Toc21245][bookmark: _Toc83666172][bookmark: _Toc8312][bookmark: _Toc21741_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc24006][bookmark: _Toc1296_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc17843][bookmark: _Toc22901][bookmark: _Toc14355][bookmark: _Toc181194024][bookmark: _Toc116289730][bookmark: _Toc163313388][bookmark: _Toc102739170][bookmark: _Toc85202446][bookmark: _Toc90914242][bookmark: _Toc116155656][bookmark: _Toc116156484][bookmark: _Toc128301666]1.3.1法律、法规
表1.3-1 法律、法规一览表
	序号
	名称
	文号

	1
	《中华人民共和国安全生产法》
	中华人民共和国主席令〔2021〕第88号（2026年11月6日中华人民共和国主席令第九十号修订）

	2
	《中华人民共和国危险化学品安全法》
	中华人民共和国主席令〔2025〕第64号，自2026年5月1日起施行

	3
	《中华人民共和国突发事件应对法》
	2024年6月28日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订（2026年11月6日中华人民共和国主席令第九十号修订）

	4
	《中华人民共和国消防法》
	中华人民共和国主席令〔2008〕第六号，2021年修正

	5
	《中华人民共和国职业病防治法》
	主席令[2011]第52号（2026年11月6日中华人民共和国主席令第九十号修订））

	6
	《中华人民共和国气象法》
	主席令[1999]第23号（2016年11月07日第三次修正）

	7
	《中华人民共和国劳动法》
	主席令[1994]第28号（2018年12月29日第二次修订）

	8
	《中华人民共和国防震减灾法》
	中华人民共和国主席令〔2008〕第7号

	9
	《生产安全事故报告和调查处理条例》
	国务院令[2007]第493号

	10
	《工伤保险条例》
	国务院令[2010]第586号

	11
	《安全生产许可证条例》
	国务院令[2014]第653号

	12
	《烟花爆竹安全管理条例》
	国务院令[2006]第455号（2016年2月6日，国务院令第666号修改）

	13
	《生产安全事故应急条例》
	国务院令[2019]第708号

	14
	《湖南省安全生产条例》
	2022年7月28日湖南省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会员通过（实施于2022年9月1日）

	15
	《湖南省雷电灾害防御条例》
	湖南省第十一届人民代表大会常务委员会公告第9号


[bookmark: _Toc32006][bookmark: _Toc116156485][bookmark: _Toc116289731][bookmark: _Toc128301667][bookmark: _Toc13438][bookmark: _Toc14732][bookmark: _Toc3478][bookmark: _Toc6457_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc32742_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc27221][bookmark: _Toc2228][bookmark: _Toc8771][bookmark: _Toc22489_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc83666173][bookmark: _Toc85202447][bookmark: _Toc18969][bookmark: _Toc90914243][bookmark: _Toc116155657][bookmark: _Toc102739171][bookmark: _Toc181194025][bookmark: _Toc163313389]1.3.2部门规章及相关文件
表1.3-2  规章及规范性文件一览表
	序号
	名称
	文号

	1
	建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法
	国家安全生产监督管理总局令第36号发布（国家安全生产监督管理总局令2015第77号修订）

	2
	国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知
	国发[2010]23号

	3
	国务院安委会办公室关于建立安全隐患排查治理体系的通知
	安委办[2012]1号

	4
	关于加强烟花爆竹企业防雷工作的通知
	安监总管三[2013]98号

	5
	危险化学品重大危险源监督管理暂行规定
	2015年3月23日国家安全生产监督管理总局局长40号办公会议审议通过（第79号令修改）

	6
	易制爆危险化学品名录
	中华人民共和国公安部2021年版

	7
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表1.3-3  主要技术标准一览表
	序号
	名称
	标准号

	1
	烟花爆竹工程设计安全标准
	GB50161-2022

	2
	烟花爆竹作业安全技术规程
	GB11652-2012

	3
	烟花爆竹 安全与质量
	GB10631-2025

	4
	建筑设计防火规范（2018年版）
	GB50016-2014

	5
	危险化学品仓库储存通则
	GB15603-2022

	6
	危险场所电气防爆安全规范
	AQ3009-2007

	7
	烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件
	AQ4101-2008

	8
	烟花爆竹安全生产风险监测预警技术规范
	AQ4101-2026（2026年12月1日实施）本标准已发布、尚未实施，不作为本次验收符合性判定依据，仅作为前瞻性提升参考，在对策措施中提出企业在标准实施后按新标准升级改造监测预警系统的要求

	9
	烟花爆竹作业场所机械电器安全规范
	AQ4111-2008

	10
	烟花爆竹防止静电危害技术规范
	AQ4115-2025

	11
	烟花爆竹机械 滚筒造粒机
	AQ4107-2008

	12
	烟花爆竹安全生产标志
	AQ4114-2011

	13
	中国地震动参数区划图
	GB18306-2015

	14
	抗爆间室结构设计规范
	GB50907-2013

	15
	烟花爆竹 混药设备通用技术要求
	GB/T38721-2020

	16
	中国地震烈度表
	GB/T 17742-2020

	17
	防止静电事故通用要求
	GBl2158-2024

	18
	烟花爆竹重大危险源辨识
	AQ4131-2023

	19
	生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则
	GB/T29639-2020

	20
	易制爆危险化学品储存场所治安防范要求
	GA1511-2018

	21
	安全评价通则
	AQ8001-2007

	22
	安全验收评价导则
	AQ8003-2007

	23
	烟花爆竹企业安全评价规范
	AQ4113-2008

	24
	烟花爆竹工程竣工验收规范
	AQ4127-2026

	25
	烟花爆竹 单基火药安全要求
	AQ4125-2014

	26
	烟花爆竹 组合烟花
	GB/T 19593-2026

	27
	烟花爆竹 玩具
	GB/T 47168-2026


[bookmark: _Toc29096][bookmark: _Toc83158996][bookmark: _Toc25827][bookmark: _Toc188265278][bookmark: _Toc277599907][bookmark: _Toc335902371][bookmark: _Toc16093][bookmark: _Toc202015885][bookmark: _Toc82506000][bookmark: _Toc163313391][bookmark: _Toc128301671][bookmark: _Toc102739175][bookmark: _Toc82505733][bookmark: _Toc83666177][bookmark: _Toc116155661][bookmark: _Toc116156489][bookmark: _Toc85202451][bookmark: _Toc90914247][bookmark: _Toc116289735][bookmark: _Toc181194027]1.3.4 委托书与合同
1）湖南省广祥烟花制造有限公司委托我中心对其厂房改建项目进行安全验收评价的委托书。
2）湖南省广祥烟花制造有限公司委托我中心对其厂房改建项目进行安全验收评价的技术服务合同书。
[bookmark: _Toc294247787][bookmark: _Toc83158997][bookmark: _Toc245240834][bookmark: _Toc335902372][bookmark: _Toc30677][bookmark: _Toc188265279][bookmark: _Toc29703][bookmark: _Toc202015886]1.4 安全评价的范围
此次安全验收评价的范围是：
（1）依据湖南省泰衡民用爆破工程安全设计咨询有限公司出具的湖南省广祥烟花制造有限公司厂房改建项目设计文件，本项目评价的范围为湖南省广祥烟花制造有限公司厂房改建项目，主要包括：新、改建工库房共17栋（具体见表2.2-1）的选址、布局、主体工程、生产装置、安全设施、安全管理及配套设施等。
（2）资料审核评价。主要包括该项目设立的合法性证明文件、安全生产管理组织机构、保卫组织机构、质量管理机构以及相关管理制度和技术资料。
（3）生产现场评价。只针对该项目工库房的建筑结构、防护屏障、工艺设备、运输、生产工具、消防、防雷、防静电、定员定量、安全防护、职业卫生和现场管理。
（4）项目若以后进行技术改造或生产、工艺条件发生改变（如生产场所、储存条件、生产品种发生变化），则本报告自动作废，报告结论不再成立；凡涉及该项目的环保、职业卫生问题，应执行国家有关标准和规定，不包括在本次评价范围内；同时本项目涉及的拆除工程安全性不在本次评价范围之内。
[bookmark: _Toc335902373][bookmark: _Toc245240835][bookmark: _Toc294247788][bookmark: _Toc21629][bookmark: _Toc8788][bookmark: _Toc188265280][bookmark: _Toc202015887]1.5 安全评价的基本内容
评价的基本内容如下：
[bookmark: _Toc294247789][bookmark: _Toc4274][bookmark: _Toc335902374][bookmark: _Toc188265281][bookmark: _Toc202015888]本报告将根据以上评价程序进行评价工作，其重点是对湖南省广祥烟花制造有限公司厂房改建项目在生产过程可能存在的主要危险有害因素进行全面、充分的辨识与分析，提出合理、可行的安全对策措施及建议，得出符合实际情况的、客观、明确、公正的安全验收评价结论。
[bookmark: _Toc245240836][bookmark: _Toc19880]1.6 安全评价程序
该项目评价组根据《安全评价通则》（AQ8001-2007）和《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ4113-2008）、《安全验收评价导则》（(AQ8003-2007)；对烟花爆竹生产企业安全条件进行安全验收评价，评价程序如下：①前期准备；②辨识与分析危险、危害因素；③划分评价单元；④定性、定量评价；⑤提出安全对策措施建议；⑥作出评价结论；⑦编制安全评价报告。
[bookmark: _Toc188265282][bookmark: _Toc335902375][bookmark: _Toc294247790][bookmark: _Toc29813][bookmark: _Toc245240837][bookmark: _Toc24241][bookmark: _Toc202015889][bookmark: _Toc83158998]1.7 其他说明
1）该项目采集到的信息中，各危险物质的物性参数、爆炸模拟计算中使用的计算公式来自文献资料；内、外部安全距离和危险工（库）房基本情况来自被评价单位提供的设计图纸和评价人员现场勘查。
2）本次厂房改建项目安全验收评价是基于该企业现存的情况、条件作出评价结论，一旦情况、条件发生变化，都可能使安全状况发生改变。因此，被评价企业日常应加强安全生产的监督、管理、保障工作，对本评价报告中提出的“安全对策措施建议”应积极落实。
3）湖南省广祥烟花制造有限公司应为其所提供资料的真实性负责。
[bookmark: _Toc188265283][bookmark: _Toc11400][bookmark: _Toc335902376][bookmark: _Toc83158999][bookmark: _Toc202015890][bookmark: _Toc30757][bookmark: _Toc245240838][bookmark: _Toc294247791]第二章  企业的基本情况
[bookmark: _Toc188265284][bookmark: _Toc202015891][bookmark: _Toc83159000][bookmark: _Toc335902377][bookmark: _Toc245240839][bookmark: _Toc294247792][bookmark: _Toc16267][bookmark: _Toc19045]2.1 企业概况
湖南省广祥烟花制造有限公司成立于2020年09月24日，住所：醴陵市泗汾镇枧上村， 2025年5月16日取得醴陵市市场监督管理局换发的营业执照，统一社会信用代码：91430281MA4RPB0K9W，经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股），2023年10月17日取得湖南省应急管理厅核发的安全生产许可证，证书编号：（湘●B）YH安许证字〔2023〕012975号，许可范围：组合烟花类（单筒药量＜25g，C级）、玩具类（烟雾型）、吐珠类（C、D级），有效期：2023年10月17日至2026年10月16日，主要负责人为欧阳辉。
该企业总占地面积约220亩，总建筑面积10238.9m2，共建有工、库房等建（构）筑物共计155栋，其中1.1级工库房103栋（操作工房34栋，中转间37栋，黑火药暂存5栋，药饼暂存1栋，存药（引）洞11栋，1.1级药物总库13栋，危废暂存间1栋，余废药销毁场1处）；1.3级工库房22栋（操作工房14栋，中转间4栋，单料暂存1栋，1.3级成品库3栋）；化工类工库房5栋（化工原材料库1栋，氯酸钾库1栋，防潮剂库1栋，原材料中转1栋，酒精中转1栋）；无药及辅助用房25栋。
该企业目前处于整改期间，暂未生产，现有从业人员42人，其中专职安全生产管理人员2人，兼职安全员3人，持证特种作业人员26人。企业主要负责人欧阳辉经相关部门培训考核合格，由湖南省应急管理厅签发烟花爆竹生产单位主要负责人考核合格证；专职安全管理人员李正国、吴佐文经相关部门培训考核合格，分别由长沙市应急管理局、浏阳市应急管理局签发烟花爆竹生产单位安全生产管理人员考核合格证；分管负责人由持有烟花爆竹生产单位主要负责人考核合格证的彭宇担任；企业配备了注册安全工程师李燕平参与企业的日常安全管理工作，特种作业人员、技术、管理人员已从事烟花生产和管理多年，其他从业人员以当地村民为主，经多次企业内部培训合格后上岗。企业相关情况见表2.1-1。
表2.1-1 企业基本情况
	[bookmark: _Toc294247793][bookmark: _Toc335902378][bookmark: _Toc454][bookmark: _Toc3584]企业名称
	湖南省广祥烟花制造有限公司
	主要负责人
	欧阳辉

	企业地址
	醴陵市泗汾镇枧上村
	邮政编码
	412200

	经 济 类 型
	有限责任公司（自然人投资或控股）
	注册资本
	365万元

	联系电话
	15111339916
	传真
	--

	统一社会信用代码
	91430281MA4RPB0K9W
	登记日期
	2025年5月16日

	登记机关
	醴陵市市场监督管理局

	原许可证编号
	（湘●B）YH安许证字〔2023〕012975号
	有效期
	2023年10月17日至2026年10月16日

	原许可范围
	组合烟花类（单筒药量＜25g，C级）、玩具类（烟雾型）、吐珠类（C、D级）

	分管安全生产负责人
	彭宇
	专职安全生产管理人员
	李正国、吴佐文

	从业人员
	42人
	技术人员
	1人
	兼职安全员
	3人

	固定资产总值
	3000万元
	销 售 额
	2000万元
	出  口  额
	--万元

	占地面积
	约220亩
	建筑面积
	10238.9m2
	厂房数量
	155栋

	产权
	自有(√)　　　租赁( )　　　承包( )

	申请许可
范    围
	产品类别
	烟花类[√]  爆竹类[  ]   烟火药[  ]   引火线[  ]

	
	产品分级
	A级[ ]   B级[ ]   C1级[√]  C2级[√]    D级[√ ]    

	
	产品分类
	烟花类：组合烟花类（小礼花同类组合，C1、C2级）、玩具类（烟雾型，D级）


[bookmark: _Toc245240840]2.2 验收项目概况
[bookmark: _Toc83666187][bookmark: _Toc85202461][bookmark: _Toc90914257][bookmark: _Toc116155671][bookmark: _Toc128301681][bookmark: _Toc116289745][bookmark: _Toc116156499][bookmark: _Toc102739185][bookmark: _Toc271898732][bookmark: _Toc294247794][bookmark: _Toc335902379]该企业根据自身需求与产业转型升级需要，为更加合理的布局公司产品结构，并为推动烟花爆竹生产企业对标改造提升进程，提高安全生产条件，完善生产线及危险品库区的配套安全设施，改建项目于2025年8月14日前经醴陵市应急管理局等相关部门审批通过，详见附件：《醴陵市烟花爆竹生产企业改扩建申报表》。该企业委托湖南省泰衡民用爆破工程安全设计咨询有限公司对该企业厂房改建项目进行安全设施设计，建设项目安全设施设计经湖南省应急管理厅组织的专家组审查通过，2025年12月2日由湖南省应急管理厅下发安全设施设计审查批复：湘应急许设审（烟）准决字〔2025〕第124号，设计文件存档编号：THYB-20250065-P-01，设计生产范围：组合烟花类（小礼花同类组合，C级）、玩具类（烟雾型）；本次整改中，新、改建工库房等建构物共17栋（其中新建4栋、改建13栋），现工程已建设完成，各项安全设施已进行完善，拟申请将厂房改建项目投入正式生产和使用。
[bookmark: _Toc163313399][bookmark: _Toc181194035]2.2.1建设项目前置审批情况
1）产业政策：该企业根据自身需求与产业转型升级需要，为更加合理的布局公司产品结构，并为推动烟花爆竹生产企业对标改造提升进程，提高安全生产条件，完善生产线及危险品库区的配套安全设施， 厂房改建项目于2025年8月14日前经醴陵市应急管理局等相关部门审批通过，详见附件：《醴陵市烟花爆竹生产企业改扩建申报表》。该厂房改建项目于2025年9月22日在湖南省投资项目在线审批监管平台备案，由醴陵市发展和改革局出具了《企业投资项目备案证明》（醴发改备〔2025〕640号），项目编码：2509-430281-04-01-965136。项目符合产业政策和发展规划；
2）建设规划：项目选址为原厂区用地；
3）土地利用：在原厂区内改造。
[bookmark: _Toc65740963][bookmark: _Toc102739186][bookmark: _Toc85202462][bookmark: _Toc14016][bookmark: _Toc90914258][bookmark: _Toc83666188][bookmark: _Toc116155672][bookmark: _Toc128301682][bookmark: _Toc116156500][bookmark: _Toc181194036][bookmark: _Toc116289746][bookmark: _Toc163313400]2.2.2安全预评价
湖南省广祥烟花制造有限公司此次厂房改建项目委托具有安全评价资质的贵州汇和安全评价有限公司进行了安全预评价，2025年9月出具了《湖南省广祥烟花制造有限公司厂房改建项目安全预评价报告》。（详见附件）
2.2.3设计单位
湖南省广祥烟花制造有限公司此次厂房改建项目委托具有化工石化医药行业乙级资质的湖南省泰衡民用爆破工程安全设计咨询有限公司（工程设计资质证书编号：A243011939）进行了安全设施设计，2025年11月编制完成了《湖南省广祥烟花制造有限公司厂房改建项目安全设施设计》。（详见附件）
[bookmark: _Toc116156501][bookmark: _Toc128301683][bookmark: _Toc163313401][bookmark: _Toc116155673][bookmark: _Toc181194037][bookmark: _Toc116289747]2.2.4烟花爆竹建设项目安全设施设计审查
建设项目安全设施设计经湖南省应急管理厅组织的专家组审查通过，2025年12月2日由湖南省应急管理厅下发《关于湖南省广祥烟花制造有限公司厂房改建项目安全设施设计的批复》，编号：湘应急许设审（烟）准决字〔2025〕第124号。（详见附件）
[bookmark: _Toc116289748][bookmark: _Toc116155674][bookmark: _Toc116156502][bookmark: _Toc128301684][bookmark: _Toc163313402][bookmark: _Toc181194038]2.2.5项目新建、改建及调整用途建(构)筑物组成情况
该企业共建有建（构）筑物共155栋，本次厂房改建项目为：新、改建工库房共17栋（其中新建4栋、改建13栋），具体情况见表2.2-1。
表2.2-1项目新、改建建（构）筑物一览表
	序号
	工 房 名 称
	面积（m2）
	危险等级
	计算药量（kg）
	定员（人）
	限机（人）
	备注

	1
	120#防潮剂库
	10
	甲类
	5000
	1
	
	改建

	2
	137#亮珠库
	12
	1.1-1
	1000
	1
	
	新建

	3
	138#亮珠库
	12
	1.1-1
	1000
	1
	
	新建

	4
	139#亮珠库
	12
	1.1-1
	1000
	1
	
	新建

	5
	140#氯酸钾库
	10
	甲类
	2000
	1
	
	新建

	6
	141#晒棚/散热
	38
	1.1-1
	200
	1
	
	改建

	7
	142#危废暂存间
	9
	1.1-1
	10
	1
	
	改建

	8
	143#水井房
	6
	
	
	
	
	改建

	9
	144#厕所
	20
	
	
	
	
	改建

	10
	145#存药洞
	0.5
	1.1-2
	10
	1
	
	改建

	11
	146#存药洞
	0.5
	1.1-2
	10
	1
	
	改建

	12
	147#存药洞
	0.5
	1.1-2
	10
	1
	
	改建

	13
	148#亮珠中转
	9
	1.1-1
	100
	1
	
	改建

	14
	149#存药洞
	0.5
	1.1-1
	10
	1
	
	改建

	15
	150#裹药柱
	12
	1.1-1
	20
	1
	
	改建

	16
	151#药柱中转
	9
	1.1-1
	100
	1
	
	改建

	17
	152#总配电间
	9
	
	
	
	
	改建


[bookmark: _Toc128301685][bookmark: _Toc116155675][bookmark: _Toc116156503][bookmark: _Toc116289749]该企业具体建（构）筑物基本情况见表2.2-2和2.2-3所示。
表2.2-2 各建筑物基本情况统计表
	工房栋数
	1.1级工库房
	1.3级工库房
	化工类库房
	无药及辅助用房

	155栋
	1.1级工库房103栋（操作工房34栋，中转间37栋，黑火药暂存5栋，药物暂存1栋，存药（引）洞11栋，1.1级药物总库13栋，危废暂存间1栋，余废药销毁场1处）
	1.3级工库房22栋（操作工房14栋，中转间4栋，单料暂存1栋，1.3级成品库3栋）
	化工类工库房5栋（化工原材料库1栋，氯酸钾库1栋，防潮剂库1栋，原材料中转1栋，酒精中转1栋）
	25栋


表2.2-3 各建、构筑物基本情况一览表
	[bookmark: OLE_LINK3]编号
	工 房 名 称
	面积（m2）
	危险等级
	计算药量（kg）
	定员（人）
	限机（台）
	安全出口
	备注

	[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK5]1
	值班室
	27
	
	
	
	
	
	

	2
	无药材料库
	418
	
	
	
	
	
	

	3
	工具棚
	36
	
	
	
	
	
	

	4
	宿舍
	67
	
	
	
	
	
	

	5
	宿舍
	194
	
	
	
	
	
	

	6
	食堂
	100
	
	
	
	
	
	

	7
	办公楼
	230
	
	
	
	
	
	

	8
	电瓶车充电棚
	108
	
	
	
	
	
	

	9
	卷筒车间
	1126
	
	
	
	
		6
	

	10
	成品库
	997
	1.3
	5000/间
	8
	
	4
	

	11
	成品库
	1000
	1.3
	5000/间
	8
	
	4
	

	12
	成品库
	1000
	1.3
	5000/间
	8
	
	4
	

	13
	包装车间
	199
	1.3
	200
	20
	
	8
	

	14
	空筒电烘房
	41
	
	
	
	
	1
	

	15
	内筒泥底车间
	200
	1.3
	8
	8
	2
	4
	

	16
	存引洞
	0.5
	1.1-2
	10
	1
	
	1
	

	17
	存引洞
	0.5
	1.1-2
	10
	1
	
	1
	

	18
	安引/组装车间
	200
	1.3
	200
	20
	
	8
	

	19
	包装车间
	199
	1.3
	200
	20
	
	8
	

	20
	组装/包装车间（烟雾）
	200
	1.3
	200
	20
	
	8
	

	21
	机械组盆串引
	201
	1.3
	8
	6
	2
	4
	

	22
	存引洞
	0.5
	1.1-2
	10
	1
	
	1
	

	23
	存引洞
	0.5
	1.1-2
	10
	1
	
	1
	

	24
	机械组盆串引
	201
	1.3
	8
	6
	2
	4
	

	25
	组盆串引
	203
	1.3
	12
	24
	
	8
	

	26
	辅助材料库
	464
	
	
	
	
	2
	

	27
	组盆中转
	465
	1.3
	100
	1
	
	8
	

	28
	引线中转
	12
	1.1-2
	100
	1
	
	1
	

	29
	药饼中转
	11
	1.1-2
	100
	1
	
	1
	

	30
	组装装药
	38
	1.1-2
	14
	2
	
	2
	

	31
	黑火药暂存
	1
	1.1-2
	40
	1
	
	1
	

	32
	组装装药
	37
	1.1-2
	14
	2
	
	2
	

	33
	药饼中转
	11
	1.1-2
	100
	1
	
	1
	

	34
	组装装药
	39
	1.1-2
	14
	2
	
	2
	

	35
	黑火药暂存
	1
	1.1-2
	40
	1
	
	1
	

	36
	组装装药
	40
	1.1-2
	14
	2
	
	2
	

	37
	药饼中转
	11
	1.1-2
	100
	1
	
	1
	

	38
	组装装药
	37
	1.1-2
	14
	2
	
	2
	

	39
	黑火药暂存
	1
	1.1-2
	40
	1
	
	1
	

	40
	组装装药
	38
	1.1-2
	14
	2
	
	2
	

	41
	药饼中转
	11
	1.1-2
	100
	1
	
	1
	

	42
	药饼中转
	10
	1.1-2
	100
	1
	
	1
	

	43
	组装装药
	34
	1.1-2
	14
	2
	
	2
	

	44
	黑火药暂存
	1
	1.1-2
	40
	1
	
	1
	

	45
	组装装药
	36
	1.1-2
	14
	2
	
	2
	

	46
	存药洞
	0.5
	1.1-2
	10
	1
	
	1
	

	47
	药饼中转
	11
	1.1-2
	200
	1
	
	1
	

	48
	组装间/压纸片
	35
	1.1-2
	14
	2
	
	2
	

	49
	黑火药暂存
	1
	1.1-2
	40
	1
	
	1
	

	50
	组装间/压纸片
	35
	1.1-2
	14
	2
	
	2
	

	51
	药饼中转
	11
	1.1-2
	50
	1
	
	1
	

	52
	厕所/更衣室
	11
	
	
	
	
	1
	

	53
	组装间/压纸片
	35
	1.1-2
	14
	2
	
	2
	

	54
	药饼暂存
	1
	1.1-2
	40
	1
	
	1
	

	55
	组装中转
	18
	1.3
	100
	1
	
	1
	

	56
	装发射药
	66
	1.1-2
	16
	2
	
	2
	

	57
	黑火药中转
	11
	1.1-2
	70
	1
	
	1
	

	58
	辅助材料间
	25
	
	
	
	
	2
	

	59
	组盆中转
	26
	1.3
	50
	1
	
	2
	

	60
	亮珠中转
	5
	1.1-1
	100
	1
	
	1
	

	61
	装花束
	10
	1.1-1
	3
	1
	
	1
	

	62
	黑火药中转
	10
	1.1-2
	200
	1
	
	1
	

	63
	药饼中转
	26
	1.1-2
	350
	1
	
	1
	

	64
	药饼中转
	25
	1.1-2
	500
	1
	
	1
	

	65
	钻孔
	27
	1.1-2
	6
	2
	
	2
	

	66
	药饼中转
	10
	1.1-2
	100
	1
	
	1
	

	67
	装/压药（烟雾）
	26
	1.1-2
	5
	1
	
	2
	

	68
	药物中转
	3
	1.1-1
	60
	1
	
	1
	

	69
	药饼中转
	10
	1.1-2
	100
	1
	
	1
	

	70
	装/压药（烟雾）
	25
	1.1-2
	5
	1
	
	2
	

	71
	存药洞
	0.5
	1.1-2
	10
	1
	
	1
	

	72
	称料
	34
	1.3
	200
	1
	
	2
	

	73
	电控
	0.3
	
	
	
	
	1
	

	74
	单料暂存
	0.5
	1.3
	10
	1
	
	1
	

	75
	机械药混合
	20
	1.1-1
	5
	1
	1
	1
	

	76
	药物中转
	10
	1.1-1
	100
	1
	
	1
	

	77
	药饼中转
	10
	1.1-2
	100
	1
	
	1
	

	78
	存药洞
	0.5
	1.1-1
	10
	1
	
	1
	

	79
	装药
	11
	1.1-1
	3
	1
	
	1
	

	80
	药物中转
	1
	1.1-1
	30
	1
	
	1
	

	81
	装药
	11
	1.1-1
	3
	1
	
	1
	

	82
	药饼中转
	10
	1.1-2
	60
	1
	
	1
	

	83
	药饼中转
	26
	1.1-2
	300
	1
	
	1
	

	84
	药饼中转
	25
	1.1-2
	400
	1
	
	1
	

	85
	半成品中转（烟雾）
	27
	1.1-2
	500
	1
	
	1
	

	86
	黑火药中转
	10
	1.1-2
	200
	1
	
	1
	

	87
	泥筒/蘸药中转
	110
	1.3
	100
	1
	
	2
	

	88
	空筒蘸药
	33
	1.3
	15
	1
	
	1
	1面敞口

	89
	调湿药
	10
	1.1-2
	3
	1
	
	1
	

	90
	药物中转
	1
	1.1-1
	80
	1
	
	1
	

	91
	原材料中转
	52
	甲类
	1000
	1
	
	6
	

	92
	更衣室
	13
	
	
	
	
	1
	

	93
	称料
	33
	1.3
	100
	1
	
	2
	

	94
	电控
	0.3
	
	
	
	
	1
	

	95
	机械药混合
	19
	1.1-1
	10
	1
	1
	1
	

	96
	称黑火药
	7
	1.1-2
	40
	1
	
	1
	

	97
	药物中转
	10
	1.1-1
	100
	1
	
	1
	

	98
	调湿药
	10
	1.1-2
	3
	1
	
	1
	

	99
	湿药中转
	1
	1.1-2
	30
	1
	
	1
	

	100
	压药柱
	31
	1.1-1
	5
	1
	1
	2
	

	101
	酒精中转
	7
	甲类
	500
	1
	
	1
	

	102
	药柱中转
	11
	1.1-1
	100
	1
	
	1
	

	103
	药物中转
	1
	1.1-1
	40
	1
	
	1
	

	104
	造粒
	14
	1.1-1
	20
	1
	1
	1
	

	105
	造粒中转
	11
	1.1-1
	80
	1
	
	1
	

	106
	筛选/摊晾
	11
	1.1-1
	20
	1
	
	1
	

	107
	筛选中转
	11
	1.1-1
	100
	1
	
	1
	

	108
	电控室
	4
	
	
	
	
	1
	

	109
	电干燥/散热
	34
	1.1-1
	500
	1
	1
	2
	

	110
	包装
	11
	1.1-1
	30
	1
	
	1
	

	111
	包装中转
	11
	1.1-1
	200
	1
	
	1
	

	112
	包装中转
	11
	1.1-2
	100
	1
	
	1
	

	113
	包装
	11
	1.1-2
	30
	1
	
	1
	

	114
	晒坪/凉棚
	124
	1.1-2
	200
	1
	
	2
	

	115
	浆药
	11
	1.1-2
	15
	1
	
	1
	

	116
	药物中转
	11
	1.1-2
	100
	1
	
	1
	

	117
	机械药混合
	20
	1.1-2
	10
	1
	1
	1
	

	118
	电控
	0.3
	
	
	
	
	1
	

	119
	称料
	33
	1.3
	100
	1
	
	2
	

	120
	防潮剂库
	10
	甲类
	5000
	1
	
	1
	改建

	121
	单基火药中转（湿）
	10
	1.1-2
	200
	1
	
	1
	

	122
	还原剂粉碎
	14
	1.3
	100
	1
	1
	1
	

	123
	氧化剂粉碎
	15
	1.3
	100
	1
	1
	1
	

	124
	化工原材料库
	127
	甲类
	30000
	2
	
	6
	

	125
	值班室
	18
	
	
	
	
	1
	

	126
	颜料库
	11
	
	
	
	
	1
	

	127
	引线库
	13
	1.1-2
	500
	2
	
	1
	

	128
	引线库
	13
	1.1-2
	500
	2
	
	1
	

	129
	单基火药库（湿）
	12
	1.1-2
	500
	2
	
	1
	

	130
	黑火药库
	12
	1.1-2
	500
	2
	
	1
	

	131
	黑火药库
	12
	1.1-2
	500
	2
	
	1
	

	132
	黑火药库
	12
	1.1-2
	1000
	2
	
	1
	

	133
	黑火药库
	13
	1.1-2
	1000
	2
	
	1
	

	134
	亮珠库
	12
	1.1-1
	1000
	1
	
	1
	

	135
	药柱库
	12
	1.1-1
	1000
	1
	
	1
	

	136
	烟雾药库
	12
	1.1-2
	500
	2
	
	1
	

	137
	亮珠库
	12
	1.1-1
	1000
	1
	
	1
	新建

	138
	亮珠库
	12
	1.1-1
	1000
	1
	
	1
	新建

	139
	亮珠库
	12
	1.1-1
	1000
	1
	
	1
	新建

	140
	氯酸钾库
	10
	甲类
	2000
	1
	
	1
	新建

	141
	晒棚/散热
	38
	1.1-1
	200
	1
	
	2
	改建

	142
	危废暂存间
	9
	1.1-1
	10
	1
	
	1
	改建

	143
	水井房
	6
	
	
	
	
	1
	改建

	144
	厕所
	20
	
	
	
	
	1
	改建

	145
	存药洞
	0.5
	1.1-2
	10
	1
	
	1
	改建

	146
	存药洞
	0.5
	1.1-2
	10
	1
	
	1
	改建

	147
	存药洞
	0.5
	1.1-2
	10
	1
	
	1
	改建

	148
	亮珠中转
	9
	1.1-1
	100
	1
	
	1
	改建

	149
	存药洞
	0.5
	1.1-1
	10
	1
	
	1
	改建

	150
	裹药柱
	12
	1.1-1
	20
	1
	1
	1
	改建

	151
	药柱中转
	9
	1.1-1
	100
	1
	
	1
	改建

	152
	总配电间
	9
	
	
	
	
	1
	改建

	153
	消防水池
	110
	
	
	
	
	/
	半地下

	154
	水泵房
	20
	
	
	
	
	1
	

	155
	余废药销毁场
	36
	1.1-1
	10
	1
	
	1
	

	备注：本表依据评价组现场检查及《湖南省广祥烟花制造有限公司安全设施平面布置图》中“工库房安全使用表”所得。


[bookmark: _Toc181194039][bookmark: _Toc163313403]2.2.6建筑工程施工单位和监理单位
湖南省广祥烟花制造有限公司厂房改建项目工程由山东德睿建设工程有限公司施工建设，山东德睿建设工程有限公司统一社会信息代码：91371624MA3TBXYW75；建筑业企业资质证书编号：D237B24297，有效期至2030年02月07日。
该项目工程监理单位为湖南省广祥烟花制造有限公司企业自身。
[bookmark: _Toc116156504][bookmark: _Toc163313404][bookmark: _Toc116155676][bookmark: _Toc128301686][bookmark: _Toc181194040][bookmark: _Toc116289750]2.2.7防雷、防静电、风险监测预警系统施工建设及验收单位
[bookmark: _Hlk202553153]该企业已根据《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）相关要求设置防雷设施。防雷装置于2026年10月26日经株洲市安捷防雷科技服务有限公司检测合格，并出具《株洲市雷电防护装置定期检验检测报告书》，报告编号：（株）雷定检【2026】第ZZAJFL-A-479号。（详见附件）
该企业在生产线、库区入口及易产生静电积累的1.1级、1.3级危险工（库）房设置有消除静电设施，有裸露药或半裸露药工房（库房）的工作台或地面已铺垫有导静电橡胶板，于2026年10月28日经湖南鼎誉检验检测股份有限公司检测合格，并出具《防静电设备设施检查检测检验报告》，报告编号：NO:GD20260105（详见附件）。同时该企业在亮珠/药柱生产线、内筒生产线和组装装药生产线上设置有喷淋增湿装置，运行状态良好。
该企业已在药物和成品总仓库、药物和半成品中转库、机械药混合、烘房、化工原材料库等重点部位安装有154个摄像头，于2026年10月27日经醴陵市应急管理局备案：烟花爆竹企业风险监测预警系统接入备案表（布点备案表），备案编号：FXJC2026008。（详见附件）
[bookmark: _Toc27160][bookmark: _Toc90914259][bookmark: _Toc102739187][bookmark: _Toc83666189][bookmark: _Toc85202463][bookmark: _Toc181194041][bookmark: _Toc116289751][bookmark: _Toc116155677][bookmark: _Toc163313405][bookmark: _Toc128301687][bookmark: _Toc116156505]2.2.8工程质量竣工情况
湖南省广祥烟花制造有限公司厂房改建项目建设工程于2026年10月竣工，由施工单位山东德睿建设工程有限公司与建设方湖南省广祥烟花制造有限公司共同出具了《施工单位工程质量竣工报告》，建设方湖南省广祥烟花制造有限公司认为工程质量同意竣工，详见附件。
[bookmark: _Toc245240841]2.3建设项目生产工艺流程
该企业申请生产烟花类：组合烟花类（小礼花同类组合，C1、C2级）、玩具类（烟雾型，D级）产品，生产工艺流程简单示意图如图2.3-1至图2.3-4：
化工原材料准备
粉碎
称料
机械药混合
药物中转
造粒
造粒中转
筛选/摊晾
筛选中转
干燥/散热
包装
包装中转
储存
黑火药中转
溶剂中转

图2.3-1 亮珠生产工艺流程图
原材料中转
称料
机械药混合
药物中转
调湿药
湿药中转
压药柱
药柱中转
裹药柱
药柱中转
干燥/散热
包装
包装中转
储存
溶剂中转
黑火药中转
药物中转
粉碎

图2.3-2 药柱生产工艺流程图
化工原材料准备
机械药混合
药物中转
药饼中转
装发射药/组装间/压纸片/组装装药
组装中转
包装
储存
亮珠/药柱中转
引线准备
筑内筒泥底
药物中转
泥筒中转
调湿药
空筒蘸药
称料
装药
蘸药中转
黑火药中转
组盆中转
组盆串引
引中转

图2.3-3 组合烟花类产品生产工艺流程图
化工原材料准备
机械药混合
药物中转
浆药
晒坪/凉棚
包装
包装中转
药物中转
装/压药
药饼中转
钻孔
半成品中转
安引/组装/包装
储存
单基火药中转
称料

图2.3-4 玩具类（烟雾型/烟筒）产品生产工艺流程图
[bookmark: _Toc4844][bookmark: _Toc23883][bookmark: _Toc245240842]2.4气象、水文、地质情况
[bookmark: _Toc143679833][bookmark: _Toc171258243][bookmark: _Toc146689569][bookmark: _Toc138472734][bookmark: _Toc144870901][bookmark: _Toc167545133][bookmark: _Toc32357][bookmark: _Toc237765966][bookmark: _Toc144812333][bookmark: _Toc134464715][bookmark: _Toc4777][bookmark: _Toc168227495][bookmark: _Toc156552764][bookmark: _Toc158115514]（1）气象条件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
醴陵市属中亚热带东南季风湿润气候区，大陆性气候较强，四季分明、温和湿润、季风明显、热量充足。春季：升温快，多阴雨，春雨多，湿度大；夏季：高温闷热，降水集中（梅雨、短时暴雨），易出现伏旱；秋季：秋高气爽，气温回落，降水偏少；冬季：气温偏低，湿冷，少大雪，寒潮来时降温明显。多年平均气温17.5℃，极端最高气温40.4℃，极端最低气温-8.2℃；年平均降水量1300~1600mm；年日照时数1500~1900h；无霜期约288d；年平均风速1.9m/s，最大风速11.0m/s；主导风向：冬春季：西北风；夏秋季：东南风。
（2）水文地质条件
 醴陵位于湖南省东部，湘江支流渌水（渌江）流域，降水丰富，多年平均年降水量约1712mm，但存在地域与年际差异：北部、西南部为高值区，中部及东南部为低值区，丰枯年际差可达500mm以上。地表水总量约48.4亿立方米，含境内降水径流16.3亿方 + 客水32.1亿方。地下水主要分布于阳三石至石门口、姜湾至源门铺两处。
醴陵市土壤成分以板页岩为主，占47.8%；次为红色粘土，占20.7%。属于五岭陆台湘东新华夏构造体系，整体呈北北东‑南南西向倾斜背斜构造，沩山一带为背斜轴部；区内褶皱、次级断裂均有发育，北部涧江一带断裂相对发育，西南部以褶皱为主、断裂次之；无区域性大型活动断裂，新构造运动不强烈，区域整体稳定性较好，地震基本烈度为Ⅵ度，设计基本地震加速度为 0.05g，适宜进行烟花生产。
[bookmark: _Toc6021][bookmark: _Toc271898735][bookmark: _Toc294247797][bookmark: _Toc245240843][bookmark: _Toc335902385][bookmark: _Toc18370]2.5 主要生产设施设备
[bookmark: _Toc29385][bookmark: _Toc335902386][bookmark: _Toc20433][bookmark: _Toc294247798][bookmark: _Toc82505748][bookmark: _Toc294247641][bookmark: _Toc85202468][bookmark: _Toc82506015][bookmark: _Toc90914264][bookmark: _Toc116156508][bookmark: _Toc116289754][bookmark: _Toc128301691][bookmark: _Toc181194045][bookmark: _Toc163313409][bookmark: _Toc83666194][bookmark: _Toc116155680][bookmark: _Toc271898736][bookmark: _Toc282777531][bookmark: _Toc102739192][bookmark: _Toc29476]2.5.1 验收工、库房建筑结构情况
项目建设内容；湖南省广祥烟花制造有限公司在原厂区内新建4栋、改建13栋工库房，厂房改建项目危险性建（构）筑物建筑结构情况见表2.5-1。


表2.5-1    厂房改建项目危险性建构物情况一览表（接下页）
	序号
	建筑物名称
（用途）
	建筑面积（m2）
	危险
等级
	计算药量
（kg/栋）
	定员
（人）
	墙体结构
	屋盖
结构
	耐火等级
	备注

	1
	137#亮珠库
	12
	1.1-1
	1000
	1
	整体现浇钢筋混凝土结构，墙厚240mm
	现浇钢筋混凝土屋盖与墙体连成整体
	二级
	新建

	2
	138#亮珠库
	12
	1.1-1
	1000
	1
	整体现浇钢筋混凝土结构，墙厚240mm
	现浇钢筋混凝土屋盖与墙体连成整体
	二级
	新建

	3
	139#亮珠库
	12
	1.1-1
	1000
	1
	整体现浇钢筋混凝土结构，墙厚240mm
	现浇钢筋混凝土屋盖与墙体连成整体
	二级
	新建

	4
	141#晒棚/散热
	38
	1.1-1
	200
	1
	阳光棚（框架结构）
	彩钢瓦屋面
	二级
	改建

	5
	142#危废暂存间
	9
	1.1-1
	10
	1
	整体现浇钢筋混凝土结构，墙厚240mm
	现浇钢筋混凝土屋盖与墙体连成整体
	二级
	改建

	6
	145#存药洞
	0.5
	1.1-2
	10
	1
	240mm密实砌体墙体、嵌入山体
	顶部覆土≥500mm
	二级
	改建

	7
	146#存药洞
	0.5
	1.1-2
	10
	1
	240mm密实砌体墙体、嵌入山体
	顶部覆土≥500mm
	二级
	改建

	8
	147#存药洞
	0.5
	1.1-2
	10
	1
	240mm密实砌体墙体、嵌入山体
	顶部覆土≥500mm
	二级
	改建

	9
	148#亮珠中转
	9
	1.1-1
	100
	1
	整体现浇钢筋混凝土结构，墙厚240mm
	现浇钢筋混凝土屋盖与墙体连成整体
	二级
	改建

	10
	149#存药洞
	0.5
	1.1-1
	10
	1
	240mm密实砌体墙体、嵌入山体
	顶部覆土≥500mm
	二级
	改建

	11
	150#裹药柱
	12
	1.1-1
	20
	1
	整体现浇钢筋混凝土结构，墙厚240mm
	现浇钢筋混凝土屋盖与墙体连成整体
	二级
	改建

	12
	151#药柱中转
	9
	1.1-1
	100
	1
	整体现浇钢筋混凝土结构，墙厚240mm
	现浇钢筋混凝土屋盖与墙体连成整体
	二级
	改建
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[bookmark: _Toc27796][bookmark: _Toc32017][bookmark: _Toc17281][bookmark: _Toc82506016][bookmark: _Toc83666195][bookmark: _Toc82505749][bookmark: _Toc90914265][bookmark: _Toc85202469][bookmark: _Toc116155681][bookmark: _Toc116289755][bookmark: _Toc116156509][bookmark: _Toc181194046][bookmark: _Toc128301692][bookmark: _Toc163313410][bookmark: _Toc102739193]2.5.2 主要生产设备
本厂房改建项目使用的主要生产设备情况见表2.5-2。
表2.5-2 主要生产设备
	[bookmark: _Toc271898738][bookmark: _Toc294247800][bookmark: _Toc335902388]主要生产设备

	序号
	设备名称
	数量
	所在工序
	状况
	备注

	1
	卷筒机（内外筒）
	6台
	9#卷筒车间
	良好
	--

	2
	泥底机
	外筒泥底机
	3台
	9#卷筒车间
	良好
	--

	
	
	内筒泥底机
	2台
	15#内筒泥底车间
	良好 
	--

	3
	空筒电烘机
	1台
	14#空筒电烘房
	良好
	--

	4
	组盆串引机
	3台
	21#、24#机械组盆串引
	良好
	--

	5
	半自动压纸片机
	3台
	48#、50#、53#组装间/压纸片
	良好
	--

	6
	烟花爆竹干燥机
	1台套
	109#电干燥/散热
	良好
	YBJ-YY-QAN-06HP-1DK（已通过安全论证）

	7
	粉碎机
	2台
	122#还原剂粉碎
123#氧化剂粉碎
	良好
	--

	8
	油压机
	1台
	100#压药柱
	良好
	--

	9
	空筒蘸药机
	1台
	88#空筒蘸药
	良好
	--

	10
	烟花药物自动混合机 
	3台套
	75#、95#、117#机械药混合
	良好
	YBJYY-TA-2（已通过安全论证）

	11
	造粒机
	2台
	104#造粒、150#裹药柱
	良好
	--


该企业不涉及特种设备的使用：本项目涉药机械中烟火药自动混合机、烟花爆竹干燥机为通过安全论证合格的机型；其他生产设施为烟花爆竹生产通用设备；各类设备已在全国各地的烟花爆竹生产厂家应用多年，且本企业的设备已使用多年，湖南省、江西省均已采用该类型的机械设备，生产设备相对安全可靠。
[bookmark: _Toc15134][bookmark: _Toc28536][bookmark: _Toc245240844]2.6 安全、消防设施
[bookmark: _Toc31197][bookmark: _Toc23162][bookmark: _Toc8873][bookmark: _Toc116155683][bookmark: _Toc27463_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc181194048][bookmark: _Toc102739195][bookmark: _Toc83666197][bookmark: _Toc29195][bookmark: _Toc85202471][bookmark: _Toc128301694][bookmark: _Toc90914267][bookmark: _Toc116156511][bookmark: _Toc116289757][bookmark: _Toc163313412]2.6.1防雷、防静电设施情况
[bookmark: _Toc214516617]该企业已根据《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）相关要求设置防雷设施。防雷装置于2026年10月26日经株洲市安捷防雷科技服务有限公司检测合格，并出具《株洲市雷电防护装置定期检验检测报告书》，报告编号：（株）雷定检【2026】第ZZAJFL-A-479号。（详见附件）
防静电设施设备装置于2026年10月28日经湖南鼎誉检验检测股份有限公司检测合格，并出具《防静电设备设施检查检测检验报告》，报告编号：NO:GD20260105（详见附件）。同时该企业在亮珠/药柱生产线、内筒生产线和组装装药生产线上设置有喷淋增湿装置，运行状态良好。
[bookmark: _Toc5776][bookmark: _Toc116156512][bookmark: _Toc181194049][bookmark: _Toc10680][bookmark: _Toc102739196][bookmark: _Toc17425][bookmark: _Toc116155684][bookmark: _Toc7692_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc128301695][bookmark: _Toc85202472][bookmark: _Toc23929][bookmark: _Toc83666198][bookmark: _Toc163313413][bookmark: _Toc116289758][bookmark: _Toc90914268]2.6.2风险监测预警系统
[bookmark: _Toc6101_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc31292][bookmark: _Toc20424]该企业已在药物和成品总仓库、药物和半成品中转库、机械药混合、烘房、化工原材料库等重点部位安装有154个摄像头，于2026年10月27日经醴陵市应急管理局备案：烟花爆竹企业风险监测预警系统接入备案表（布点备案表），备案编号：FXJC2026008。（详见附件）
[bookmark: _Toc83666199][bookmark: _Toc90914269][bookmark: _Toc116155685][bookmark: _Toc19733][bookmark: _Toc116156513][bookmark: _Toc163313414][bookmark: _Toc85202473][bookmark: _Toc181194050][bookmark: _Toc102739197][bookmark: _Toc116289759][bookmark: _Toc128301696]2.6.3消防设施
该企业消防水源来自厂内1个消防水池（总蓄水量约450m3）供给，通过消防水泵吸水自消防给水管网提供厂内消火栓给水，消防水池补水采用地下水和地表水（厂内1口水塘和自建的2口深水井，利用水泵不断由水井补给水源）；生产用水为厂内自建的高位水池提供，并设有独立的给水管网供给各生产用水点。
本项目安全消防设施见表2.6-1。


表2.6-1  安全消防设施一览表
	消防设施、设备表

	序号
	名称
	型号、规格
	数量
	状况
	备注

	1
	消防水池
	450m3
	1个
	良好
	消火栓给水水源

	2
	高位水池
	约50m3
	1个
	良好
	自建

	3
	室外地上式消火栓
	SN65
	13处
	良好
	厂区

	4
	干粉灭火器
	FM/ABC5
	138具
	良好
	成品库、化工原材料库、1.3级工序

	5
	消防水桶
	--
	285个
	良好
	

	6
	消防水泵
	Y2-160M2-2
	1台
	良好
	消防给水

	7
	水泵
	--
	2台
	良好
	

	8
	水井
	--
	2口
	良好
	

	9
	水塘
	--
	1口
	良好
	

	10
	消防水网管道
	--
	2 套
	良好
	覆盖厂区

	11
	镰刀
	
	24把
	良好
	


[bookmark: _Toc181194051][bookmark: _Toc85202474][bookmark: _Toc3977][bookmark: _Toc102739198][bookmark: _Toc163313415][bookmark: _Toc90914270][bookmark: _Toc116156514][bookmark: _Toc116289760][bookmark: _Toc128301697][bookmark: _Toc83666200][bookmark: _Toc116155686]2.6.4  1.1级建筑的防护屏障具体形式
该厂房改建项目1.1级建筑设置三面或四面防护屏障；防护屏障具体形式详情见表2.6-2。
表2.6-2 防护屏障具体形式一览表
	序号
	工库房名称
	危险等级
	防护屏障形式

	1
	137#亮珠库
	1.1-1
	四面山体自然屏障

	2
	138#亮珠库
	1.1-1
	四面山体自然屏障

	3
	139#亮珠库
	1.1-1
	四面山体自然屏障

	4
	141#晒棚/散热
	1.1-1
	四面山体自然屏障

	5
	142#危废暂存间
	1.1-1
	四面山体自然屏障

	6
	145#存药洞
	1.1-2
	两侧覆土宽度≥1500mm、顶部覆土≥500mm

	7
	146#存药洞
	1.1-2
	两侧覆土宽度≥1500mm、顶部覆土≥500mm

	8
	147#存药洞
	1.1-2
	两侧覆土宽度≥1500mm、顶部覆土≥500mm

	9
	148#亮珠中转
	1.1-1
	四面山体自然屏障

	10
	149#存药洞
	1.1-1
	两侧覆土宽度≥1500mm、顶部覆土≥500mm

	11
	150#裹药柱
	1.1-1
	四面山体自然屏障

	12
	151#药柱中转
	1.1-1
	前向现浇钢筋混凝土屏障，左右后三面山体自然屏障


[bookmark: _Toc294247801][bookmark: _Toc1749][bookmark: _Toc237224706][bookmark: _Toc24069][bookmark: _Toc245240845][bookmark: _Toc271898739][bookmark: _Toc335902389]2.7厂房改建项目工房内、外部安全距离
[bookmark: _Toc82506022][bookmark: _Toc102739200][bookmark: _Toc294247643][bookmark: _Toc282777535][bookmark: _Toc13459][bookmark: _Toc335902390][bookmark: _Toc82505755][bookmark: _Toc21291][bookmark: _Toc271898740][bookmark: _Toc294247802][bookmark: _Toc85202476][bookmark: _Toc116155688][bookmark: _Toc90914272][bookmark: _Toc83666202][bookmark: _Toc116156516][bookmark: _Toc116289762][bookmark: _Toc31780][bookmark: _Toc128301699][bookmark: _Toc163313417][bookmark: _Toc181194053]2.7.1内部距离
[bookmark: _Toc335902391][bookmark: _Toc282777536][bookmark: _Toc271898741][bookmark: _Toc294247803][bookmark: _Toc294247644]本次评价组通过对湖南省广祥烟花制造有限公司厂房改建项目的工房内部距离现场检查, 确认厂房改建项目中各工房与周边危险性建筑物之间的内部距离与图纸标注距离是否相符，是否符合GB50161-2022的内部安全距离要求。企业厂房改建项目新、改建危险性建筑物之间的内部距离见表2.7-1。
表2.7-1厂房改建项目新、改建危险性建筑物内部距离情况表
	[bookmark: _Toc24824][bookmark: _Toc83666203][bookmark: _Toc2192][bookmark: _Toc82505756][bookmark: _Toc85202477][bookmark: _Toc90914273][bookmark: _Toc102739201][bookmark: _Toc17706][bookmark: _Toc82506023]工房名称
	危险
等级
	计算药量（kg）
	相邻建筑物名称
	防护屏障
	标准距离（m）
	实际距离（m）

	120#防潮剂库
	甲类
	5000
	121#单基火药中转（湿）
	双有
	20
	21

	
	
	
	124#化工原材料库
	/
	20
	20

	137#亮珠库
	1.1-1
	1000
	133#黑火药库
	双有
	20
	21

	138#亮珠库
	1.1-1
	1000
	137#亮珠库
	双有
	20
	20

	139#亮珠库
	1.1-1
	1000
	138#亮珠库
	双有
	20
	20

	140#氯酸钾库
	甲类
	2000
	128#引线库
	单有
	20
	20

	141#晒棚/散热
	1.1-1
	200
	110#包装
	双有
	14
	15

	
	
	
	109#电干燥/散热
	双有
	20
	21

	142#危废暂存间
	1.1-1
	10
	86#黑火药中转
	双有
	12
	20

	145#存药洞
	1.1-2
	10
	89#调湿药
	双有
	5
	5

	
	
	
	88#空筒蘸药
	双有
	5
	6

	146#存药洞
	1.1-2
	10
	65#钻孔
	双有
	5
	6

	
	
	
	66#药饼中转
	双有
	5
	5

	147#存药洞
	1.1-2
	10
	69#药饼中转
	双有
	5
	6

	
	
	
	70#装/压药（烟雾）
	双有
	5
	5

	148#亮珠中转
	1.1-1
	100
	76#药物中转
	双有
	12
	25

	
	
	
	95#机械药混合
	双有
	12
	25

	149#存药洞
	1.1-1
	10
	150#裹药柱
	双有
	5
	8

	150#裹药柱
	1.1-1
	20
	151#药柱中转
	双有
	12
	12

	151#药柱中转
	1.1-1
	100
	104#造粒
	双有
	12
	19

	152#总配电间
	
	
	12#成品库
	/
	25
	25


[bookmark: _Toc116155689][bookmark: _Toc163313418][bookmark: _Toc181194054][bookmark: _Toc128301700][bookmark: _Toc116289763][bookmark: _Toc116156517]2.7.2 外部距离
[bookmark: _Toc354229650][bookmark: _Toc355364644][bookmark: _Toc355270239][bookmark: _Toc354229651][bookmark: _Toc355364645][bookmark: _Toc355270240]1、选址  湖南省广祥烟花制造有限公司选址位于醴陵市泗汾镇枧上村，选址远离①居民区、商业中心、公园等人口密集区域，②学校、医院、影剧院、体育（馆）等公共设施，③供水水源、水厂及水源保护区，④车站、码头、机场一级公路、铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口，⑤基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、重蓄、水产苗种水产基地，⑥河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区，⑦军事禁区、军事管理区，⑧法律、行政法规规定予以保护的其他区域八大场所；厂区周围无工业区、旅游区、重点建筑物、高等级公路、铁路运输线等场所，符合当地城乡规划要求；厂区周边分布有零散居民建筑，其与厂区危险品生产工房的距离均符合《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）要求。
[bookmark: _Toc355270241][bookmark: _Toc354229652][bookmark: _Toc355364646]2、规划  该项目总体上立足区域内自然条件、地势、地幅和周边条件，进行分区规划和地块划分。
3、外部设施  该厂房改建项目中新、改建危险建筑物与周围建(构)筑物的外部距离情况见表2.7-2。
表2.7-2  新、改建危险建筑物与周围建(构)筑物外部距离情况表
	[bookmark: _Toc2099][bookmark: _Toc31195][bookmark: _Toc18319][bookmark: _Toc335902392][bookmark: _Toc294247804][bookmark: _Toc271898742]危险性建筑物
名称
	危险
等级
	计算
药量
（㎏）
	外部安全距离符合性

	
	
	
	与最近建构筑物距离（m）

	
	
	
	方位
	被保护物名称
	标准要求
	实际距离

	139#亮珠库
	1.1-1
	1000
	东面
	民房（10户以内）
	145
	197

	
	
	
	北面
	民房（10户以内）
	145
	165

	
	
	
	北面
	民房（10户以内）
	145
	164

	
	
	
	北面
	民房（10户以内）
	145
	145

	148#亮珠中转
	1.1-1
	100
	西面
	养猪场
	80
	83

	151#药柱中转
	1.1-1
	100
	南面
	养猪场
	80
	88


[bookmark: _Toc245240846]2.8企业安全管理情况
[bookmark: _Toc56065958][bookmark: _Toc102739203][bookmark: _Toc73365417][bookmark: _Toc116155691][bookmark: _Toc68512878][bookmark: _Toc116156519][bookmark: _Toc78299762][bookmark: _Toc128301702][bookmark: _Toc163313420][bookmark: _Toc181194056][bookmark: _Toc116289765][bookmark: _Toc90914275][bookmark: _Toc85202479][bookmark: _Toc56958137][bookmark: _Toc83666205]2.8.1组织机构
该企业组织机构健全，建立了以欧阳辉为主要负责人的安全管理组织机构，并成立了安全管理领导小组，主要负责人欧阳辉任组长，配备了2名专职安全生产管理人员及3名兼职安全员，分管负责人由持烟花爆竹生产单位主要负责人考核合格证的彭宇担任，具体负责全厂安全管理工作。企业配备了注册安全工程师李燕平在安全科岗位工作（亦为安全生产管理人员），负责该企业的安全生产教育和培训、安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案的制定，检查本单位安全生产状况、排查生产安全事故隐患等安全生产管理工作。
同时该企业设立了安全科等科室及各车间主任配合安全管理领导小组执行安全管理工作。
建立了应急救援组织机构，负责企业事故应急救援工作，设有消防队、救护队等，并配备了相应的器材、设备。
[bookmark: _Toc56958138][bookmark: _Toc68512879][bookmark: _Toc73365418][bookmark: _Toc102739204][bookmark: _Toc90914276][bookmark: _Toc181194057][bookmark: _Toc116155692][bookmark: _Toc83666206][bookmark: _Toc116156520][bookmark: _Toc56065959][bookmark: _Toc163313421][bookmark: _Toc116289766][bookmark: _Toc128301703][bookmark: _Toc85202480][bookmark: _Toc78299763]2.8.2教育与培训
该企业目前处于整改期间，暂未生产，现有从业人员42人，其中专职安全生产管理人员2人，兼职安全员3人，持证特种作业人员35人。企业主要负责人欧阳辉、专职安全生产管理人员李正国、吴佐文均经相关部门培训考核合格并取得安全资格证书；分管负责人由持烟花爆竹生产单位主要负责人考核合格证的彭宇担任；企业配备了注册安全工程师李燕平参与企业的日常安全管理工作，特种作业人员经各级主管部门培训考核合格，持证上岗；其它危险工序作业人员都已参加了相关部门的安全培训，无药工序作业人员均通过本企业组织的内部培训教育后上岗。该企业已按要求购买了工伤保险（证明材料见附件），从业人员持证情况见表2.8-1至2.8-2。
表2.8-1  主要负责人和安全生产管理人员持证情况表
	序号
	姓名
	证号
	岗位或工种
	有效期限或发证日期
	发证机关

	1
	欧阳辉
	430281198803197851
	主要负责人
	2029.04.20
	湖南省应急管理厅

	2
	彭  宇
	430103198707230522
	分管负责人
	2029.09.10
	湖南省应急管理厅

	3
	李正国
	430123196209299056
	专职安全员
	2027.08.18
	浏阳市应急管理局

	4
	吴佐文
	430123196810065875
	专职安全员
	2029.08.19
	长沙市应急管理局

	5
	杨  细
	430181196510226271
	兼职安全员
	2029.08.19
	长沙市应急管理局

	6
	王  辉
	430281198412307742
	兼职安全员
	2027.08.20
	株洲市应急管理局

	7
	罗松林
	430181198309219060
	兼职安全员
	2029.09.21
	株洲市应急管理局

	8
	李燕平
	20231004615000000060（管理号）
35250412619
（执业证号）
	注册安全工程师
	2023.10.29（批准日期）
2026.10.30-2030.03.31（执业证书有效期）
	中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国应急管理部


表2.8-2  特种作业人员持证情况表
	[bookmark: _Toc116156521][bookmark: _Toc85202481][bookmark: _Toc102739205][bookmark: _Toc116289767][bookmark: _Toc56958139][bookmark: _Toc128301704][bookmark: _Toc163313422][bookmark: _Toc90914277][bookmark: _Toc56065960][bookmark: _Toc83666207][bookmark: _Toc116155693][bookmark: _Toc78299764][bookmark: _Toc68512880][bookmark: _Toc73365419]序号
	姓名
	证号
	岗位或工种
	有效期限
	发证机关

	1
	张丽娟
	T411526198610041024
	涉药作业
	2032.05.20
	湖南省应急管理厅

	2
	李建亭
	T430181197706189075
	涉药作业
	2029.05.29
	湖南省应急管理厅

	3
	陈小川
	T430527198906235425
	涉药作业
	2030.09.03
	湖南省应急管理厅

	4
	林昌文
	T430181198609026658
	涉药作业
	2028.06.08
	湖南省应急管理厅

	5
	赵保东
	T53302219970905263X
	涉药作业
	2027.07.22
	湖南省应急管理厅

	6
	易祥林
	T430223198306065117
	涉药作业
	2029.08.20
	湖南省应急管理厅

	7
	李江南
	T430626198204054514
	涉药作业
	2029.02.27
	湖南省应急管理厅

	8
	唐  龙
	T430281198803116513
	涉药作业
	2030.08.24
	湖南省应急管理厅

	9
	胡  驰
	T43062619890203481X
	涉药作业
	2029.09.26
	湖南省应急管理厅

	10
	胡小英
	T360311198109061522
	涉药作业
	2029.05.18
	湖南省应急管理厅

	11
	黎玉林
	T360313197510055522
	涉药作业
	2029.03.08
	湖南省应急管理厅

	12
	蒋彬双
	T533022199909092628
	涉药作业
	2032.04.16
	湖南省应急管理厅

	13
	刘恋华
	T430281198508114160
	涉药作业
	2032.04.16
	湖南省应急管理厅

	14
	郑天明
	T430181198407287083
	涉药作业
	2032.08.30
	湖南省应急管理厅

	15
	王淑平
	T430181197110167828
	涉药作业
	2027.04.16
	湖南省应急管理厅

	16
	黄利娟
	T430281198803047829
	涉药作业
	2030.09.03
	湖南省应急管理厅

	17
	黄小梅
	T430281198911252723
	涉药作业
	2030.09.30
	湖南省应急管理厅

	18
	张安钦
	T430123197911077677
	涉药作业
	2027.07.22
	湖南省应急管理厅

	19
	赵芝兰
	T510824198201014128
	涉药作业
	2027.07.22
	湖南省应急管理厅

	20
	吴同建
	T430281197410122715
	涉药作业
	2027.09.17
	湖南省应急管理厅

	21
	何建力
	T53302219960515261X
	涉药作业
	2032.04.16
	湖南省应急管理厅

	22
	陈  庚
	T430181197609081097
	烟火药及效果件制造作业
	2027.09.14
	湖南省应急管理厅

	23
	张光义
	T43018119840929739X
	烟火药及效果件制造作业
	2030.04.09
	湖南省应急管理厅

	24
	刘凤华
	T430223197009012612
	搬运作业
	2031.09.25
	湖南省应急管理厅

	25
	邓小铁
	T430281198204277328
	搬运作业
	2031.09.08
	湖南省应急管理厅

	26
	肖远荣
	T430123197408095974
	搬运作业
	2030.06.25
	湖南省应急管理厅


[bookmark: _Toc181194058]

2.8.3安全管理制度
湖南省广祥烟花制造有限公司依据《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》（国家总局令54号）第十三条“企业应当建立健全主要负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位的安全生产责任制”的要求制定了下列安全责任制、安全生产规章制度和操作规程：
1、制订了符合《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652）等国家标准、行业标准规定的岗位安全操作规程；
2、制订了《药物存储管理、领取管理和余（废）药处理制度》等管理制度；
3、制订有《主要负责人安全职责》等安全生产责任制。
以上制度、规程、责任制具体情况详见附件。
[bookmark: _Toc335902393][bookmark: _Toc294247805][bookmark: _Toc11906][bookmark: _Toc16073][bookmark: _Toc245240847][bookmark: _Toc237224708][bookmark: _Toc271898743]2.9 公用工程介绍
[bookmark: _Toc335902394][bookmark: _Toc202015900][bookmark: _Toc271898744][bookmark: _Toc83159003][bookmark: _Toc294247806][bookmark: _Toc188265293]本项目涉及的公用工程主要包括：供（配）电设施，给、排水，风险监测预警系统（视频监控、人脸识别门禁系统），防雷防静电和厂内道路与运输等。
1）供（配）电设施
[bookmark: _Hlk245237001]该企业厂区设置10/0.4KVA双杆式露天型专用变压器，供电来源为本乡镇供电所，容量为400KVA，负荷等级为三级负荷，厂内用电总负荷300 KVA左右，包括：消防设施设备用电、视频监控设施用电、厂范围内的道路照明、无药工序的生产用电、粉碎、机械药混合、造粒、油压药柱、电干燥/散热等工序的生产用电、部分1.3级工房的照明等。电气线路由当地供电所设置安装，未存在私搭乱建行为，设置有备用电源；粉碎、机械药混合、造粒、油压药柱、电干燥/散热等工房进户线在远离工房处换接电缆地埋至工房，进工房后穿管安装；部分1.3级工房的照明选用防爆型照明设施。
2）给排水
[bookmark: _Hlk239851261]该企业消防水源来自厂内1个消防水池（总蓄水量约450m3）供给，通过消防水泵吸水自消防给水管网提供厂内消火栓给水，消防水池补水采用地下水和地表水（厂内1口水塘和自建的2口深水井，利用水泵不断由水井补给水源）；生产用水为厂内自建的高位水池提供，并设有独立的给水管网供给各生产用水点。
[bookmark: _Hlk239851273]该企业各工房屋面雨水排至室外散水，地面雨水排水采用明沟排水式；雨水通过道路沿坡流向明沟，再由明沟流向生产区外的水沟；废水是主要易燃易爆粉尘散落的工作间冲洗排放的废水，有废水排放的工房设置污水沉淀池，按照“清污分流、雨污分流”的原则，各废水通过三级废水沉淀池中充分沉淀和净化处理达到标准后排放或循环回用。
3）风险监测预警系统
该企业已按照《烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件》（AQ4101）的要求安装视频监控系统，全厂共安装154个摄像头，采用2KVAUPS不间断电源主机，视频电缆一线到位（明敷部分穿PVC管铺设），电源线与信号线、控制线分开，供电系统安装有浪涌保护器、漏电保护器，防雷、防爆、防火措施与设计要求一致，视频监控总控分别设在生产办公室，现场监控系统信号良好，画质清晰，视频图像存储时间为90天；视频监控系统于2026年10月27日通过了相关部门验收，且在醴陵市应急管理局备案,备案编号：FXJC2026008。（详见附件）
该企业已安装烟花爆竹风险监测预警系统，并经相关部门验收合格（详见附件），该系统将接入国家、省及市系统平台；能实现1）温度、湿度采集上传；2）入侵行为（机械在产进入、非法入侵）行为识别上传；3）人员信息采集上传；4）机械运行状态采集上传；5）机械持续运行时长采集上传；6）静电释放管控信息识别上传；7）超员生产行为识别上传；8）停产作业行为识别上传；9）现场语音提醒；10）企业监控视频（实时图像、回看、设备信息）上传等十个主要功能。
该企业管理人员均配有移动电话，供报警和联络使用。
4）厂区道路与运输
该企业内主要运输道路宽度约2.5m-4m，厂区内道路路面已硬化，连通各生产工库房和仓库。厂内运输主要采用人工挑运、人力板车拖运和电瓶车运输。
5）防雷、防静电
该企业已根据《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）相关要求设置防雷设施。防雷装置于2026年10月26日经株洲市安捷防雷科技服务有限公司检测合格，并出具《株洲市雷电防护装置定期检验检测报告书》，报告编号：（株）雷定检【2026】第ZZAJFL-A-479号。（详见附件）
该企业在生产线、库区入口及易产生静电积累的1.1级、1.3级危险工（库）房设置有消除静电设施，有裸露药或半裸露药工房（库房）的工作台或地面已铺垫有导静电橡胶板，于2026年10月28日经湖南鼎誉检验检测股份有限公司检测合格，并出具《防静电设备设施检查检测检验报告》，报告编号：NO:GD20260105（详见附件）。同时该企业在亮珠/药柱生产线、内筒生产线和组装装药生产线上设置有喷淋增湿装置，运行状态良好。
6）该企业已在生产区和危险品总仓库区均设置有安全警示标语，标志，各建筑物设置有安全标识牌。
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危险是指特定危险事件发生的可能性与后果的结合。危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素，强调突发性和瞬间作用。
危害是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素，强调在一定时间范围内的积累作用。
根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861-2022的规定，将生产过程的危险和有害因素分为四类：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素；参照《生产安全事故分类与编码》GB6441-2025，综合考虑物、引起事故先发的诱导性原因、致害物、伤害方式等，将危险因素可能导致的事故分为27类。
根据事故致因理论可知，能量、有害物质的存在和失控是发生事故的根本原因，事故的产生均源自存在危险有害因素。危险有害因素分析方法很多，目前常用方法有两种，分别为经验分析法和系统安全分析法。
（1）经验分析法包括：对照分析法、类比推断法；
（2）系统安全分析方法是运用安全系统工程的原理和方法，对系统中存在的危险有害因素进行辨识与分析，判断系统中发生事故和职业危害的可能性及其严重程度，从而为制定防范措施和管理决策提供科学依据。 
由于烟花生产是事故相对多发的传统行业，其生产线系统又相对简单，故评价组根据企业生产工艺流程和建筑物情况，对工艺过程的主要危险有害因素进行分析，并提出主要危险的防范措施。
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烟花生产中使用的原材料主要为氧化剂、还原剂（可燃物）、粘合剂、特种效应剂和其它辅助材料。
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氧化剂提供烟花烟火药燃烧时需要的氧，一般电负性大的物质都可作氧化剂。氧化剂可以是含氧氧化剂，也可以是无氧氧化剂。烟花爆竹用氧化剂大多数是含氧氧化剂，烟火药燃烧时有自供氧系统，即可以在隔绝空气的条件下燃烧，把反应进行到底。也有部分烟花爆竹烟火药利用空气中的氧燃烧。
不同氧化剂助燃能力不同，在其特性中能反映出来，具体见表3.2-1。表中熔点反映出氧化剂的热稳定性,因为熔点低的相应分解温度也低。分解出的初生态氧，活性很高，很容易与还原剂反应将烟火药点燃。表中分解温度能反映出与熔点高的还原剂的反应活性。而在与熔点低的还原剂的反应中（如硫），则点火温度取决于还原剂的熔点和反应活化能，具体如表3.2-1所示。该企业使用的氧化剂的危险有害因素及应对措施表述如下文。
表3.2-1 氧化剂特性表
	序号
	物质
名称
	危险化学品目录序号
	CAS号
	闪点
	火险等级
	主要危害特性

	1
	高氯
酸钾
	803
	7778-74-7
	无意义
	乙类
	遇酸、遇碱、受潮湿、强热、摩擦、冲击或与易燃物、还原剂接触、能发生分解并引起燃烧或爆炸。

	2
	硝酸钾
	2303
	7757-79-1
	无意义
	乙类
	强氧化剂，助燃，遇可燃物着火时，能助长火势。与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。

	3
	硝酸钡
	2288
	1022-31-8
	无意义
	乙类
	遇可燃物着火时，能助长火势。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。燃烧分解时, 放出有毒的氮氧化物气体。

	4
	氧化铜
	762
	1317-38-0
	无意义
	乙类
	长期接触，可见呼吸道及眼结膜刺激、鼻衄、鼻粘膜出血点或溃疡，甚至鼻中隔穿孔以及皮炎，可出现胃肠道症状。有报道，长期吸入尚可引起肺部纤维组织增生。

	5
	氯酸钾
	1533
	3811-4-9
	无意义
	乙类
	在酸性溶液中有强氧化作用。与碳、磷及有机物或可燃物混合受到撞击时，都易发生燃烧和爆炸。
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高氯酸钾属一级无机氧化剂，物性参数及对其危险的应对措施列于表3.2-2。
表3.2-2 高氯酸钾的物性参数及对危险的应对措施
	标 识
	中文名称：高氯酸钾，过氯酸钾          
英 文 名：potassium perchlorate
分 子 式：KclO4                         
分 子 量：138.55
危险化学品目录序号：803               
 UN 编 号：1489 
CAS号：7778-74-7                     
危险标记：11

	理 化
性 质
	外观性状： 无色结晶或白色晶状粉末       
熔    点： 610℃(分解) 
相对密度： 4.8（空气=1）； 2.52（水=1）   
溶 解 性： 微溶于水，不溶于乙醇
禁 忌 物： 强还原剂、活性金属粉末、强酸、醇类、易燃或可燃物。

	危险有害特性
	燃烧爆炸性：燃 烧 性： 助燃  ，          稳 定 性： 稳定
本品为强氧化剂，与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。在火场中，受热的容器有爆炸危险。受热分解放出氧气，燃烧(分解)产生氯化物、氧化钾。
健康危害： 本品可吸入、食入、经皮吸收，有强烈刺激性。高浓度接触，严重损害粘膜、上呼吸道、眼睛及皮肤。中毒表现有烧灼感、咳嗽、喘息、气短、喉炎、头痛、恶心和呕吐等。

	急救
	消防措施：采用雾状水、砂土灭火。
皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗，至少15分钟。就医。
眼睛接触: 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。
吸    入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。
食    入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

	防护
	可能接触其粉尘时，建议佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。穿聚乙烯防毒服。戴橡胶手套。工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

	泄 露
处 理
	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置。

	储 运
	储存于阴凉、通风仓库内。防止阳光直射。注意防潮和雨淋。保持容器密封。不得与有机物、活性金属粉末、易燃或可燃物、还原剂、酸类等混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装和容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。
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2）硝酸钾
硝酸钾物性参数及对其危险的应对措施列于表3.2-3。
表3.2-3  硝酸钾的物性参数及对危险的应对措施
	标 识
	中文名称：硝酸钾，火硝                     英文名：potassium nitrate
分 子 式：KNO3                             分子量：101.10
危险化学品目录序号：2303                   UN编号：1486
CAS号：7757-79-1

	理 化
性 质
	外观性状：无色透明斜方或三方晶系颗粒或白色粉末     熔    点（℃）：334；
溶 解 性：溶于水、稀乙醇、甘油，不溶于无水乙醇和乙醚。在水中的溶解度随水温上升而剧烈增大。
禁 忌 物：强还原剂、强酸、易燃或可燃物、活性金属粉末

	危险有害特性
	燃烧爆炸性：燃 烧 性：不燃           稳 定 性：稳定   
在400℃分解并放出氧。在空气中不潮解。本品为强氧化剂，助燃，遇可燃物着火时，能助长火势。与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。燃烧分解时，放出有毒的氮氧化物。受热分解，放出氧气。
健康危害：具刺激性，吸入、食入、经皮吸收。吸入本品粉尘对呼吸道有刺激性，高浓度吸入可引起肺水肿。大量接触可引起高铁血红蛋白血症，影响血液携氧能力，出现头痛、头晕、紫绀、恶心、呕吐。重者引起呼吸紊乱、虚脱，甚至死亡。口服引起剧烈腹痛、呕吐、血便、休克、全身抽搐、昏迷，甚至死亡。对皮肤和眼睛有强烈刺激性，甚至造成灼伤。皮肤反复接触引起皮肤干燥、皲裂和皮疹。
其它有害作用： 该物质对环境可能有危害，在地下水中有蓄积作用。

	急救
	消防措施：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服。在上风向灭火。用雾状水、砂土灭火。切勿将水流直接射至熔融物，以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的沸溅。
皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
吸    入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食    入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

	防护
	生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。可能接触其粉尘时，建议佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。呼吸系统防护中已作防护。穿聚乙烯防毒服。戴氯丁橡胶手套。工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

	泄 露
处 理
	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。小量泄漏：用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置。

	储 运
	储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80％。应与易燃或可燃物、还原剂、酸类、活性金属粉末、硫、磷等分开存放。切忌混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
运输时单独装运，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等并车混运。运输时车速不宜过快，不得强行超车。运输车辆装卸前后，应彻底清扫、洗净，严禁混入有机物、易燃物等杂质。




3）硝酸钡
硝酸钡物性参数及对其危险的应对措施列于表3.2-4。
表3.2-4 硝酸钡的物性参数及对危险的应对措施
	标 识
	中文名称：硝酸钡                         英文名：barium nitrate
分 子 式：Ba（NO3）2；                    分子量：261.34；    
危险化学品目录序号：2288；               UN编号：1446；   
CAS号：10022-31-8

	理 化
性 质
	外观性状：无色或白色有光泽的立方结晶，微具吸湿性。    熔    点（℃）：592；
相对密度（g/cm3）：3.24（水=1）；                        沸    点（℃）：分解
溶 解 性：溶于水、浓硫酸，不溶于醇、浓硝酸。
禁 忌 物：酸类、碱、酸酐、易燃或可燃物、强还原剂

	危险有害特性
	燃烧爆炸性：燃 烧 性：助燃           稳 定 性：稳定          
本品为强氧化剂。遇可燃物着火时，能助长火势。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。燃烧分解时, 放出有毒的氮氧化物气体。
毒    性：高毒。
刺激性：家兔经眼：100mg/24 小时，中度刺激。家兔经皮：500mg/24小时，轻度刺激。
健康危害：吸入、食入、经皮吸收。误服后表现为恶心、呕吐、腹痛、脉缓、头痛等。严重中毒出现进行性肌麻痹、心律紊乱、血压降低、血钾明显降低等。可死于心律紊乱和呼吸肌麻痹。肾脏可能受损。大量吸入本品粉尘亦可引起中毒，但消化道反应较轻。长期接触可致口腔炎、鼻炎、结膜炎、腹泻、心动过速、脱发等。
其它有害作用：该物质对环境可能有危害，在地下水中有蓄积作用。

	急救
	消防措施：消防人员佩戴防毒面具、全身消防服，在上风向灭火。雾状水、砂土。切勿将水流直接射至熔融物，以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的沸溅。
皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸    入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食    入：饮足量温水，催吐。用2％～5％硫酸钠溶液洗胃，导泻。就医。

	防护
	生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。可能接触其粉尘时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。戴安全防护眼镜。穿聚乙烯防毒服。戴氯丁橡胶手套。 
工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

	泄 露
处 理
	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。小量泄漏：小心扫起，置于袋中转移至安全场所。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

	储 运
	储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。应与易燃或可燃物、还原剂、硫、磷、酸类、碱类、食用化学品等分开存放。切忌混储混运。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
运输时单独装运，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等并车混运。运输时车速不宜过快，不得强行超车。运输车辆装卸前后，应彻底清扫、洗净，严禁混入有机物、易燃物等杂质。
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4）氧化铜
氧化铜物性参数及对其危险的应对措施列于表3.2-5。
表3.2-5 氧化铜的物性参数及对危险的应对措施
	标 识
	中文名称：氧化铜                   
英文名：copper monoxide
分 子 式：CuO；                    
分子量：79.54；    
CAS号：1317-38-0

	理 化
性 质
	外观性状：黑褐色粉末。             
相对密度（g/cm3）：6.32(粉末)（水=1）；
熔    点（℃）：1026；              
溶 解 性：不溶于水，溶于稀酸，不溶于乙醇。
禁 忌 物：强还原剂、铝、碱金属

	危险有害特性
	燃烧爆炸性：燃 烧 性：不燃         
稳 定 性：稳定         
本品不燃。未有特殊的燃烧爆炸特性。 
毒    性：有毒
健康危害：具刺激性。可吸入、食入、经皮吸收。吸入大量氧化铜烟雾可引起金属烟热，出现寒战、体温升高，同时可伴有呼吸道刺激症状。长期接触，可见呼吸道及眼结膜刺激、鼻衄、鼻粘膜出血点或溃疡，甚至鼻中隔穿孔以及皮炎，可出现胃肠道症状。有报道，长期吸入尚可引起肺部纤维组织增生。 

	急救
	消防措施：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。
皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸    入：脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。 
食    入：饮足量温水，催吐。就医。

	防护
	密闭操作，局部排风。空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。戴化学安全防护眼镜。穿防毒物渗透工作服。戴橡胶手套。及时换洗工作服。注意个人清洁卫生。

	泄 露
处 理
	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。

	储 运
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与还原剂、碱金属、食用化学品分开存放，切忌混储。搬运时轻装轻卸，防止包装破损。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与还原剂、碱金属、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。
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（5）氯酸钾（仅限于玩具类烟雾型使用）
氯酸钾属一级无机氧化剂，物性参数及对其危险的应对措施列于表3.2-6。
[bookmark: _Hlk245388217]表3.2-6    氯酸钾的物性参数及对危险的应对措施
	[bookmark: _Hlk245388222]标 识
	中文名称：氯酸钾，白药粉              英 文 名：Potassium chlorate；
分 子 式：KClO3 ；                     分 子 量：122.55；    
危险化学品目录序号：3811-4-9；        UN 编 号：1485；   
CAS号：3811-04-9 

	理 化
性 质
	外观性状：无色片状结晶或魄颗粒粉末,味咸而凉.     熔    点： 368.4℃(分解）；  
相对密度：--（空气=1）； 2.32（水=1）        溶 解 性： 微溶于水，不溶于乙醇。
禁 忌 物： 强还原剂、易燃或可燃物、醇类、强酸、硫、磷、铝、镁。

	危险有害特性
	燃烧爆炸性：不燃   ，          稳 定 性： 稳定
本品为强氧化剂，常温下稳定，在400℃以上则分解并放出氧气。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。急剧加热时可发生爆炸。
健康危害：本品可吸入、食入、经皮吸收，对人致死量约10g。口服急性中毒表现为高铁血红蛋白血症，胃肠火，肝肾损害，甚至窒息。粉尘对呼吸道有刺激性。

	急救
	消防措施：用大量水扑救，同时用干粉灭火剂闷熄。
皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗至少15分钟。就医。
眼睛接触: 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。
吸    入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。
食    入：饮足量温水，催吐。就医。

	防护
	可能接触其粉尘时，建议佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。穿聚乙烯防毒服。戴橡胶手套。工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

	泄 露
处 理
	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置。

	储 运
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80％。包装密封。应与易（可）燃物、还原剂、酸类、醇类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。


3.2.2还原剂（可燃物）
[bookmark: _Hlk245388237]还原剂是烟火药剂的能源组分，燃烧热的大小影响烟花爆竹的燃放效果，也影响事故危害的轻重程度。还原剂运输、储存、使用中最重要的危险、有害因素是粉尘燃烧爆炸。仓库通风和在库外使用是最重要的两条安全措施。当然分库存储，严禁违反规定混存，包装严密，码堆合理等也是必须遵守的。该企业使用的各还原剂的特性表如下表3.2-7，其物性参数及应对措施分述如下文。
表3.2-7  还原剂特性表
	[bookmark: _Hlk245388259][bookmark: _Toc202015905][bookmark: _Toc188265300]序号
	物质
名称
	危险化学品目录序号
	CAS号
	闪点
	火险等级
	主要危害特性

	1
	硫磺
	803
	7704-34-9
	207.20(闭式)
	乙类
	与氯酸钾的混合物为敏感度很高的爆炸性物质，稍经撞击、摩擦就会爆炸。本品为热和电的不良导体，在使用、储运过程中易产生静电荷，可导致硫尘起火。

	2
	铝粉
	1377
	7429-90-5
	无意义
	乙类
	遇湿易燃，粉尘爆炸，具刺激性，长期吸入可致铝尘肺。

	3
	铝镁
合金
	1574
	--
	无意义
	乙类
	遇湿易燃，粉尘爆炸，具刺激性，长期吸入可致铝尘肺。

	4
	木炭
	--
	--
	无意义
	--
	本品为可燃剂，常温下化学性质稳定，高温时化学活泼性高。粉尘接触明火有轻度的爆炸性。在空气中易缓慢地发热和自燃。有时从原料中夹杂无机物，对皮肤、粘膜及呼吸道有一定的刺激。


1）硫磺
硫磺是活泼元素，属易燃、自燃物品，物性参数及对其危险的应对措施列于表3.2-8。
表3-2-8 硫磺的物性参数及对危险的应对措施
	标 识
	中文名称：硫磺,硫磺块,硫磺粉                  英文名：Sulfur
分 子 式：S；                                 分子量：32.06；    
危险化学品目录：1290；                        UN编号：1350；   

	理 化
性 质
	外观性状：淡黄色脆性结晶或粉末，有特殊臭味。    相对密度（g/cm3）：2.0（水=1）；
熔    点（℃）：119；                            沸    点（℃）：444.6   
临界温度（℃）：1040                             临界压力(Mpa)：11.75
饱和蒸汽压（kPa）：0.13(183.8℃)                 最小引燃能量（mJ）：15 
最大爆炸压力：0.415 Mpa                         禁 忌 物：强氧化剂
溶 解 性：不溶于水，微溶于乙醇、醚，易溶于二硫化碳。

	危险有害特性
	燃烧爆炸性：燃 烧 性：易燃              闪    点（℃）：207.2(闭式)
引燃温度（℃）：232                      爆炸下限（mg/m3）：35 
稳 定 性：常温下稳定 
   本品在正常情况下燃速缓慢, 在空气中燃烧生成二氧化硫，如与氧化剂混合,燃烧大大加快。硫磺。与卤素、金属粉末等接触剧烈反应。与氯酸钾的混合物为敏感度很高的爆炸性物质，稍经撞击、摩擦就会爆炸。本品为热和电的不良导体，在使用、储运过程中易产生静电荷，可导致硫尘起火。其粉尘或蒸气与空气或氧化剂混合形成爆炸性混合物。当空气中含硫磺粉尘7mg/l时，遇明火就会引起爆炸。  
健康危害：可吸入、食入、经皮吸收。因其能在肠内部分转化为硫化氢而被吸收，故大量口服可导致硫化氢中毒。急性硫化氢中毒的全身毒作用表现为中枢神经系统症状，有头痛、头晕、乏力、呕吐、共济失调、昏迷等。本品可引起眼结膜炎、皮肤湿疹。对皮肤有弱刺激性。生产中长期吸入硫粉尘一般无明显毒性作用。

	急救
	消防措施：遇小火用砂土闷熄。遇大火可用雾状水、泡沫灭火。

	防护
	有粉尘时应穿戴好劳动护品。

	泄 露
处 理
	隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中，转移至安全场所。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。使用无火花工具收集回收或运至废物处理场所处置。

	储 运
	储存于阴凉、通风、干燥的库房内。隔绝火种、远离热源。包装必须密封。切忌与氧化剂和磷等物品混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。
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铝粉属二级易燃品，物性参数及对其危险的应对措施列于表3.2-9。
表3.2-9 铝粉的物性参数及对危险的应对措施
	标 识
	中文名称：铝粉，银粉 ，铝银粉               英文名：aluminium powder
分 子 式：Al；                              分子量：26.97；    
危险化学品目录：1377；                      UN编号：1396；   
CAS号：7429-90-5

	理 化
性 质
	外观性状：银白色粉末。                 相对密度（g/cm3）：2.72（水=1）；
熔    点（℃）：660；                   沸    点（℃）：2056   
发火点（℃）：>800(粉末在空气中)        燃烧热（kJ.mol-1）：822.9
饱和蒸汽压（kPa）：0.133                最小引燃能量（mJ）：20
最大爆炸压力（kg/cm2）：6.1                 
溶 解 性：不溶于水，溶于碱、盐酸、硫酸。
禁 忌 物：酸类、酰基氯、强氧化剂、卤素、氧

	危险有害特性
	燃烧爆炸性：燃 烧 性：易燃                引燃温度（℃）：645
爆炸极限（g/m3）：25～40                    稳 定 性：稳定  
燃烧温度（℃）：3000
本品遇湿易燃，具刺激性。遇潮湿、水、水蒸气会发生化学反应，放出氢气并产生大量热量，积热能自燃自爆。与氧化剂混合能形成爆炸性混合物。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。与酸类或与强碱接触能产生氢气，引起燃烧爆炸。其与空气可形成爆炸性混合物, 当达到一定浓度时（每千克空气中含40mg以上）, 遇火星会发生爆炸。  
健康危害：长期吸入可致铝尘肺，大量吸入可导致知觉麻痹。表现为消瘦、极易疲劳、呼吸困难、咳嗽、咳痰等。溅入眼内，可发生局灶性力坏死，角膜色素沉着，晶体膜改变及玻璃体混浊。对鼻、口、性器官粘膜有刺激性，甚至发生溃疡。可引起痤疮、湿疹、皮炎。

	急救
	消防措施：干砂、石粉。严禁用水、四氯化碳、二氧化碳，也不能用压力喷射的干粉灭火器。
急救措施：脱离现场至空气新鲜处 

	泄 露
处 理
	隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。

	储 运
	储存于阴凉、通风、干燥的库房，远离火种、热源，防止阳光直射；要与氧化剂及酸碱分开存放；雨天不得运输，搬运时应轻装轻卸，防止损害和泄漏。
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3）镁铝合金粉
镁铝合金物性参数及对其危险的应对措施列于表3.2-10。
表3.2-10 镁铝合金的物性参数及对危险的应对措施
	标 识
	中文名称：镁铝合金 ，铝镁合金             英文名：Magnesium Aluminium Powder
分 子 式：Mg4Al3；                        分子量：178.22；    
危险化学品目录：1574；               

	理 化
性 质
	外观性状：灰白色粉末。               相对密度（g/cm3）：2.15（水=1）；
熔    点（℃）：463；                 燃烧热（kj/g）：204
溶 解 性：溶于酸。                   燃烧温度（℃）： 2000～3000℃
禁 忌 物：强氧化剂

	危险有害特性
	燃烧爆炸性：燃 烧 性：易燃          稳 定 性：稳定 
镁铝合金粉尘与空气混合，易形成爆炸性粉尘。有吸湿性，受潮或与水作用后，放出氢气，同时产生大量的热，若不及时散热会引起自燃自爆。
健康危害：粉尘对人体有害，长期吸入导致尘肺病。表现为消瘦、极易疲劳、呼吸困难、咳嗽、咳痰等。溅入眼内，可发生局灶性坏死，角膜色素沉着，晶体膜改变及玻璃体混浊。对鼻、口、性器官粘膜有刺激性，甚至发生溃疡。可引起痤疮、湿疹、皮炎

	急救
	消防措施：用干砂、石粉闷熄，严禁用水、泡沫、二氧化碳、四氯化碳扑救。
急救措施：脱离现场至空气新鲜处 

	泄 露
处 理
	隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。转移回收。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。使用无火花工具转移回收。或在安全有保证情况下就地焚烧。

	储 运
	应贮存于地势高、干燥的库房内，库内相对湿度保持在80%以下，可与其他遇水燃烧的金属或粉末同库贮存，应与易燃液体、酸类、强酸、氧化剂及其他含水物品分库贮存。雨天不得运输，搬运时应轻装轻卸，防止损害和泄漏。


4）木炭
[bookmark: _Toc109360865]木炭物性参数及对其危险的应对措施列于表3.2-11。
表3.2-11 木炭的物性参数及对危险的应对措施
	标 识
	中文名称：木炭                                  分子代表式：C    
分子量：12；                                    UN编号：1361；

	理 化
性 质
	外观性状：黑色粉末或颗粒二种。内部呈极多的孔状物质。
相对密度（g/cm3）：0.08～0.45（视原材料来源和制造方法不同各异）；
熔    点（℃）：>3500；                 沸    点（℃）：>4000   
溶 解 性：不溶于水和任何溶剂。 

	危险有害特性
	燃烧爆炸性：本品为可燃剂，常温下化学性质稳定，高温时化学活泼性高。粉尘接触明火有轻度的爆炸性。在空气中易缓慢地发热和自燃。
健康危害：属基本无毒物质。但有时从原料中夹杂无机物，对皮肤、粘膜及呼吸道有一定的刺激。

	急救
	消防措施：失火时可用水、砂土、各类灭火器扑救。

	防护
	有粉尘时应穿戴好劳动护品。

	储 运
	储存于干燥、通风的库房。远离火种、热源。不可与氧化剂共储混运。防止受潮，以避免受潮后积热不散可能发生自燃。如抽查发现有发热现象应及时倒垛散热，防止发生事故。
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在烟花生产过程中，还要使用着色物、粘合剂及特殊效应物、纸张等物品，上述常用物品的危险特性分述如下文。
[bookmark: _Toc109360872]1）酚醛树脂
酚醛树脂的物性参数及主要危害特性列于表3.2-12。
表3.2-12 酚醛树脂的物性参数及对危险的应对措施
	标 识
	中文名称：酚醛树脂        英文名：phenolic resin      UN编号：1866；
平均分子量：600～800      危险货物编号：32197；

	理 化
性 质
	外观性状：根据化学结构和分子量大小的不同, 有液体或固体之分。
相对密度（g/cm3）：1.25～1.30（水=1）；
溶 解 性：低分子量的溶于水，中等分子量的能溶于有机溶剂，高分子量的是固体，不溶于水，溶于甲醇、乙醇。
最小引燃能量(mJ)：10      最大爆炸压力(Mpa)：0.420    禁 忌 物：强氧化剂

	危险有害特性
	燃烧爆炸性：燃 烧 性：易燃           引燃温度：420℃(粉云)
爆炸下限：20 mg/.m3            稳 定 性：稳定
遇明火、高热能燃烧，燃烧分解产物为一氧化碳、二氧化碳。受高热分解放出有毒气体。
健康危害：本品具刺激性。接触加工或使用本品过程中所形成的粉尘，可引起头痛、嗜睡、呼吸道粘膜刺激症状、喘息性支气管炎和皮肤病，还可发生肾脏损害。空气环境分析发现苯酚、甲醛和氨等有害物质。

	急救
	消防措施：灭火剂为雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。
皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸    入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食    入：饮足量温水，催吐。就医。

	泄 露
处 理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。若是液体。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏用干燥的砂土或类似物质吸收。大量泄漏可构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。若是固体，收集于干燥、洁净、有盖容器中。然后在专用废弃场所深层掩埋。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。

	储 运
	储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源，防止阳光直射。密封包装，切勿受潮。应与氧化剂、酸类分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。
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2）聚氯乙烯
聚氯乙烯的物性参数及主要危害特性列于表3.2-13。
表3.2-13 聚氯乙烯的物性参数及对危险的应对措施
	标 识
	中文名称：聚氯乙烯                    英文名：polyvinyl chloride（PVC）
化学式：（-CH2-CHCl-）n                分子量：可变，约25000
CAS号：9002-86-2

	理 化
性 质
	外观性状：白色或淡黄色粉末。       相对密度（g/cm3）：（水=1）
熔    点（℃）：212                 溶 解 性：不溶于多数有机溶剂
最小引燃能量：10 mJ                最大爆炸压力：0.76 Mpa
禁 忌 物：强氧化剂

	危险有害特性
	燃烧爆炸性：燃 烧 性：             引燃温度：780℃(粉云) 
爆炸下限： 60(g/m3 )                稳 定 性：稳定
聚合危害：受高热分解产生一氧化碳、二氧化碳、氯化氢等有毒的腐蚀性烟气。燃烧过程中会释放出氯化氢和其他有毒气体,例如二恶英
健康危害： 长期吸入聚氯乙烯粉尘，可引起肺功能改变

	急救
	消防措施：尽可能将容器从火场移至空旷处
灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土 

	防护
	有粉尘时应穿戴好劳动护品


[bookmark: _Toc109360870]3）钛
钛的物性参数及主要危害特性列于表3.2-14。
表3.2-14 钛的物性参数及对危险的应对措施
	标识
	英文名：titanium
	分子式：Ti
	分子量：47.90

	
	危化品目录序号：1223
	UN编号：1352
	包装标志：易燃固体

	
	RTECS号：
	IMDG规则页码：
	CAS号：7440-32-6

	理化性质
	外观与性状
	深灰色或黑色发亮的无定形粉末。

	
	熔点/℃
	1720
	相对密度（空气=1）
	无资料

	
	沸点/℃
	3530
	临界温度/℃
	无资料

	
	相对密度（水=1）
	4.5
	临界压力Mpa
	无资料

	
	饱和蒸汽压/Kpa
	无资料
	燃烧热/KJ.mol-l
	无资料

	
	最小引燃能量/mj
	10
	最大爆炸压力/Mpa
	无资料

	
	溶解性
	不溶于水，溶于氢氟酸、硝酸、浓硫酸。

	毒性及健康危害
	接触限值
	中国MAC： 未制定标准
	美国TLV-TWA：未制定标准 

	
	
	前苏联MAC：未制定标准
	美国TLV-STEL：未制定标准

	
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收。
	毒性：无资料

	
	健康危害
	吸入后对上呼吸道有刺激，引起咳嗽、胸部紧束感或疼痛。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	易燃
	闪点/℃
	无意义

	
	引燃温度/℃
	460
	爆炸极限mg/m3
	40

	
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	危险特性
	本品易燃，具刺激性。金属钛粉尘具有爆炸性，遇热、明火或发生化学反应会燃烧爆炸。其粉体化学活性很高，在空气中能自燃。金属钛不仅能在空气中燃烧，也能在二氧脂碳或氮气中燃烧。高温时易与卤素、氧、硫、氮化合。

	
	燃烧分解产物
	氧化钛

	
	泄漏应急处理
	隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。转移回 收。若大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。使用无火花工具转移回收。

	
	禁忌物
	强氧化剂、强酸、铝、二氧化碳、卤素、氧。

	
	灭火方法
	采用干粉、干砂灭火。严禁用水、泡沫、二氧化碳扑救。高热或剧烈燃烧时，用水扑救可能会引起爆炸。


4）酒精
酒精的物性参数及主要危害特性列于表3.2-15。
表3.2-15   酒精的物性参数及对危险的应对措施
	[bookmark: _Hlk203837407]标  识
	英文名：ethyl alcohol
	分子式：C2H6O
	分子量：46.07

	
	危化品目录序号：2568
	UN编号：1170
	包装标志：7

	
	RTECS号：KQ6300000
	IMDG规则页码：3219,3337-1
	CAS号：64-17-5

	理    化    性    质
	外观与性状
	无色液体，有酒香。

	
	熔点/℃
	-114.1
	相对密度（空气=1）
	1.59

	
	沸点/℃
	78.3
	临界温度/℃
	243.1

	
	相对密度（水=1）
	0.79
	临界压力Mpa
	6.38

	
	饱和蒸汽压/Kpa
	5.33(19℃)
	燃烧热/KJ.mol-1
	1365.5

	
	最小引燃能量/mj
	无资料
	最大爆炸压力/Mpa
	0.735

	
	溶解性
	与水混溶，可混溶洞于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。

	毒 性 及 健 康 危 害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收。
	毒性：LD50 7060mg/kg（兔经口）
 7430mg/kg（兔经皮）        LC50 37620mg/m3,10小时（大鼠吸入）

	
	健康危害
	本品为中枢神经系统抵制剂。首先引起兴奋，随后抵制。急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三、四阶段，出现意识丧失、曈孔扩大、呼吸不规律、休克及呼吸停止。长期接触高浓度本品，可引起鼻、眼、粘膜刺激症状以及头痛、头晕、疲乏、震颤、恶心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑和皮炎。

	燃  烧  爆  炸  危  险  性
	燃烧性
	易燃
	闪点/℃
	12

	
	引燃温度/℃
	363
	爆炸极限/％
	3．3-19．0

	
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	危险特性
	易燃，其蒸气能与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

	
	泄漏应急处理
	迅速撤离泄漏污染区人员到安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防护服。尽可能切断泄漏，防止进入下水道、排洪沟通等限制性空间。小量泄漏，用砂土或其它不燃材料吸附或吸收，也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	
	燃烧分解产物
	一氧化碳、二氧化碳。

	
	禁忌物
	酸类、酸酐、强氧化剂、碱金属、胺类。

	
	灭火方法
	尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直到灭火结束。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	其它
	储存措施
	与酸类、强氧化剂、碱金属、胺类分开存放。


[bookmark: _Toc213127065][bookmark: _Toc213469581]5）引火线
引火线物性参数及对其危险的应对措施列于表3.2-16。
表3.2-16 引火线的物性参数及对危险的应对措施
	标 识
	危险性类别：第1类 爆炸品
包装标志：  爆炸品；

	理化
特性
	外观与性状：线状
燃  烧  性：易燃烧、爆炸。
化学安定性：相对安定
机械感度：  容易因撞击或摩擦起火、爆炸。
火焰感度：  容易因接触火星或火焰起火、爆炸。
电能感度：  容易因电能、特别是静电作用发生燃烧或爆炸。
热 感 度：  受热或高温环境易燃烧、爆炸
禁 忌 物：  热、火焰、撞击、摩擦、静电、雷电、潮湿环境。

	危险有害特性
	危险特性：受摩擦、撞击、静电、火星、高温、潮湿环境易发生爆燃或爆炸。燃烧时产生大量有害烟雾气体。
有害特性：引线烟火药剂的成分中含有有毒有害物质。引线制造过程中，存在粉尘危害。可吸入、食入、经皮吸收。

	事 故
处 理
	防护及应急措施：有粉尘时应穿戴好劳动护品。对燃烧爆炸引起的外伤，要及时做好止血、包扎，急送医院抢救。
消防措施：消防人员须在有防爆掩蔽处操作。遇大火切勿轻易接近。爆炸后若起火，可用水扑灭

	储运
措施
	储存于阴凉、干燥、通风良好的爆炸品专用仓库内。储存环境温度一般不得超过40℃，特殊情况下可达40～50℃，但持续时间不得超过48小时。按爆炸品配装表分类划区储运。搬运时轻装轻卸，防止摩擦、碰撞而引起燃烧爆炸危险。




6）黑火药
黑火药物性参数及对其危险的应对措施列于表3.2-17。
表3.2-17 黑火药的物性参数及对危险的应对措施
	标 识
	中文名称：黑火药                    英文名：Black Powder
组成：硝酸钾、木炭、硫；            危险性类别：第1类  爆炸品  

	理 化
性 质
	撞击感度：AQ4124附录未收录黑火药撞击感度定值；文献参考：10kg落锤、250mm落高条件下发火概率高，BAM试验50%发火能量2～5J；
摩擦摆试验：摆角70°、药量20mg，极限压力3.75MPa，定级为钝感药剂；爆发点：290～310℃；
爆炸气体温度：2200～2300℃；比容：280l/Kg；

	危险有害特性
	危 险 性：火焰感度高，在火和火花的作用下很容易引起燃烧或爆炸。易燃；受热，接触明火或受到摩擦、振动、撞击时可发生爆炸。 

	急救
	消防措施：消防人员须在有防爆掩蔽处操作。用大量水灭火。遇大火须远离以防炸伤。在物料附近失火，须用水保持容器冷却。禁止用砂土压盖。 

	防护
	有粉尘时应穿戴好劳动护品。

	储 运
	储存于按专业规范设计的仓库内，仓内要求通风阴凉。远离火种、热源。忌混储混运。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。搬运时要轻装轻卸。禁止震动、撞击和摩擦。


7）单基火药（干的或含水或乙醇＜25％的硝化纤维素，硝化棉）
单基火药物性参数及对其危险的应对措施见表3.2-18。
表3.2-18  单基火药的物性参数及对危险的应对措施
	标识
	英文名：Nitrocellulose
	分子式：见本表附表
	分子量：

	
	危险化学品目录序号：2208
	UN编号：0340
	包装标志：爆炸品 1.1 D类

	
	RTECS号：
	IMDG CODE：1125页
	CAS号：

	理化性质（含氮量13.3%）
	外观与性状
	白色纤维，与棉纤维一样，但较棉纤维稍硬和脆。

	
	熔点（℃）
	160～170
	相对密度
	1.67(加压能达到的最大密度为1.3)

	
	生成能（Kj/Kg）
	2394
	生成焓（Kj/Kg）
	2483

	
	氧平衡（％）
	28.7
	爆容（L/Kg）
	841

	
	爆热（Kj/Kg）
	4229
	爆温（℃）
	3237

	
	爆速（m/s）
	6305
	铅铸试验
	420㎝3/10g

	
	溶解性
	不溶于水，吸湿性随含氮量的增加而降低。溶于丙酮、硝化甘油、二硝基甲苯等。

	
	撞击感度（kgf·m）
	0.3
	摩擦感度
	压柱负荷达36kg·f无反应

	毒性及健康危害
	接触限值
	中国MAC：(mg/m3)： 
	美国TLV-TWA： 

	
	
	前苏联MAC：
	美国TLV-STEL：

	
	健康危害
	无资料
	毒性：无资料

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	易燃
	闪点/℃
	12.78

	
	引燃温度/℃
	170（自燃点）
	爆发点℃
	183～200（含氮量越高爆发点越低）

	
	稳定性
	含水25％时较为安全
	聚合危害
	无资料

	
	危险特性
	爆炸品。能着火和燃烧，威力取决于含氮量的多少。干燥的硝化棉易被点燃，松散的硝化棉在空气中燃烧不留残渣，增大密度时燃速下降。大量硝化棉在堆积或密闭容器中燃烧能转为爆轰。干燥的硝化棉能在较低温度下自行缓慢分解，放出大量有毒易燃气体并伴随放热，温度迅速上升而自燃。干燥的硝化棉易因摩擦而产生静电。对酸碱敏感。同时很容易被还原剂脱硝。它的热安定性比常用的猛炸药和起爆药低。由于成品中含有少量残酸，会加速其分解，甚至能自动着火或爆炸。

	
	燃烧分解产物
	有毒易燃气体

	
	泄漏应急处理
	首先切断一切火源，戴好防毒面具与手套，将泄漏物用水湿润，在空旷地方倒入铁桶，加等体积的10％氢氧化钠溶液，放置1小时，稀释后放入废水系统。

	
	禁忌物
	还原剂、酸、碱与有机胺等

	
	消防方法
	消防人员需戴好氧气防毒面具在一定距离的上风方向操作，用大量水灭火。禁止用砂土压盖。

	其 它
	储运条件
	一般商品用25％以上的水、乙醇或增塑剂（18％以上）湿润。储存在铁桶内（内衬二层塑料袋封口）。搬运时轻装轻卸，防止容器碰损后液体挥发，不得摩擦铁桶发热或受热，须使物品永久保持湿润。储存于阴凉通风的爆炸品专用库房内，库温不得超过30℃。须防热、防晒，避免与电灯、蒸汽管或其它热源接触，并严禁各种明火，远离容易产生火源的地方。与有机胺、酸、碱、还原剂以及其它抵触物品隔离储存。必须掌握先进先出，经常检查湿润剂干燥情况，必要时增加湿润剂。要定时将包装倒放，以便湿润剂分布均匀。储存期不宜过长，以防硝化棉变质产生事故

	
	急救措施
	要立即把灼伤者从火中救出，保护好创面，危重烧伤人员、呼吸道阻塞者要及时采取措施，保护呼吸道畅通。要警惕和防止出现烧伤休克，迅速送医院救治。

	
	包装主法
	按主管当局的规定


8）碳酸锶
碳酸锶是白色无味无臭粉末，比重3.7g/cm3，溶于稀酸，不溶于乙醇，几乎不溶于水，不易吸潮，化学性稳定，熔点1497℃，1350℃时分解为氧化锶及二氧化碳。

---15.6千卡
碳酸锶是红光色剂，由于它熔点高，又不是氧化剂，在燃烧中反应比较缓慢，若用碳酸锶酸制红光色剂时，也须借助于能产生高温的愧疚化剂和可燃物，使其发出耀眼的红光。
对烟火药用硝酸锶质量要求如下：
①碳酸锶的含量不少于 99.5% --- 99.7%  
②硝酸盐不超过0.01%，碳酸钙不超过0.05%
③铁的含量不超过0.001%
④碳酸钡的含量不超过0.03%
⑤氯化物的含量不超过0.01%
⑥钙、镁总量不超过0.10%
⑦重金属不超过0.002%
⑧干燥失重不大于1%
灭火方法：喷水。
[bookmark: _Hlk245388445]9）钝感剂
[bookmark: _Hlk245388450]烟花药剂所用钝感剂常见为石蜡、碳酸镁，石蜡属于可燃固体，遇明火、高温可发生燃烧，高温熔融时易造成人员烫伤，碳酸镁本身不可燃，二者粉体均存在粉尘危害，吸入可刺激呼吸道、入眼会损伤结膜；钝感剂单独存放一般无爆炸危险，但与烟火药氧化剂、可燃剂混合后，若配比不当、物料混合不均匀，会造成药剂局部撞击、摩擦感度异常，易引发燃烧爆炸，石蜡高温熔融还会改变药剂燃烧性能，存在燃烧转爆轰风险；拌药、筛药工序产生的钝感剂与烟火药混合悬浮粉尘，遇静电、摩擦火花可诱发粉尘爆炸，粉体流动过程易积聚静电，静电放电火花可引燃烟火药；作业人员长期吸入混合粉尘存在职业健康损害风险，药剂燃烧会产生一氧化碳、烟尘等污染物，泄漏后可污染土壤与水体。
[bookmark: _Hlk245388472]10）固引剂
固引剂具有吸水后凝固并自然干燥、用来对烟花固引的粉状物。因固引剂的凝固是由粉状变为块状的过程，在使用、贮存过程中应加强管理，防止雨淋，应储存在干燥的库房内。
11）纸张
[bookmark: _Hlk245388508]纸张既关系到烟花燃放的效果和安全，又关系到企业的生产安全。纸制品为易燃物品，遇高热、明火易燃烧，具有火灾危险。使用、贮存过程中应加强管理，远离热源和火源。
常用于烟花生产及包装的纸，按其用途可分为卷筒纸（主要有牛皮纸、瓦楞纸、条纹牛皮纸、黄板纸等）、包装纸（主要有防潮纸、油蜡纸、玻璃纸、白板纸等）、引线和零部件用纸（主要有皮纸、土引纸、纱纸、皱纹纸等）。其中防潮纸、油蜡纸、皮纸、土引纸、纱纸、皱纹纸等易燃，应该注意存储和加工中的安全管理。
[bookmark: _Toc335902400][bookmark: _Toc145275193][bookmark: _Toc294247812][bookmark: _Toc60129102][bookmark: _Toc58861987][bookmark: _Toc294247648][bookmark: _Toc148036988][bookmark: _Toc58946819][bookmark: _Toc271898750][bookmark: _Toc115507853][bookmark: _Toc173077659][bookmark: _Toc115508469][bookmark: _Toc181194066][bookmark: _Toc202015908]3.2.4半成品
[bookmark: _Hlk245388550][bookmark: _Toc192039685]半成品是指在烟花生产过程中某些生产阶段上已完工，尚需进一步加工的中间产品。具有危险危害性的半成品主要有烟火药及烟火药制品，由于半成品没有包装，易产生浮药或其内装药易洒出，受到摩擦、火花、震动、撞击和静电等作用极易发生燃烧或爆炸。他们的危险有害因素及应对措施如下所述。
1）烟火药
[bookmark: _Hlk245388561]烟花中的药物配方对于安全生产关系重大，在设计产品和生产时都必须考虑到配方的合理性。烟火药是一种非均匀体系，在这种体系中反应物间的分子要想紧密的接触而达到快速反应，只处于固态是不能达到。
当烟火药在大气中燃烧时，在燃烧反应区内没有压力急剧上升的现象，但也有些烟火药在密闭的容器内燃烧，或是较大的初始能作用时，燃烧也是可以转为爆炸的。如许多炸药理论中所指出的，固体的爆炸混合物如本身不含爆炸导体（单一炸药）时，猛度通常是很小的，极难引起爆炸。烟火药由于是多种固体的混合物，均质性较差，它们仅当内部具有爆炸导体时才能具有强烈的爆炸性能。但烟火药受冲击波刺激时能导致爆炸。烟火药物性参数及对其危险的应对措施列于表3.2-19。
表3.2-19 烟火药的物性参数及对危险的应对措施
	标 识
	危险性类别：第1类 爆炸品
包装标志：  爆炸品

	理化
特性
	外观与性状：灰黑色粉状
燃  烧  性：易燃烧，甚至爆燃或爆炸。
化学安定性：相对安定
机械感度：  容易因撞击或摩擦起火，轻则燃烧，重则产生爆炸。
火焰感度：  容易因接触火星或火焰起火，轻则燃烧，重则产生爆炸。
热 感 度：  受热或高温环境易燃烧起火。
禁 忌 物：  热、火焰、撞击、摩擦、静电、雷电、潮湿环境。

	危险有
害特性
	危险特性：受摩擦、撞击、静电、火星、高温、潮湿环境易发生爆燃或爆炸。燃烧时产生大量烟雾气体。
有害特性：烟火药剂的成分中含有有毒有害物质。烟火药剂的制造过程中，还存在粉尘危害。
侵入途经：吸入、食入、经皮吸收。

	事 故
处 理
	泄漏处理：隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中，转移至安全场所。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。
消防措施：消防人员须在有防爆掩蔽处操作。遇大火切勿轻易接近。爆炸后引起的火灾可用水扑灭。

	储运
措施
	储存于阴凉、通风、干燥的库房，远离火种、热源，防止阳光直射；雨天不得运输，搬运时应轻装轻卸，防止损害和泄漏。


[bookmark: _Hlk245388576]产生不同烟火效果的烟火剂，其组成成分不相同，相应的危险性也不相同。美国J.H.Melain教授以烟火剂的能量输出和感度为标准,将烟火剂危险性进行了分类。能量输出危险性用数字表示,从6(最大危险)到1(最小危险),感度用字母表示,从A(最大感度)到D(最小感度)。这样，6A表示最大危险性，1D表示最小危险性。各类危险性烟火剂的危险性特征为：
6类：敞开燃烧导致爆轰，临界质量小，对火花和摩擦极敏感，可能导致殉爆；
5类：在较不受抑制情况下燃烧，能产生低速爆炸；
4类：大量药剂易于由燃烧转成低级爆炸；
3类：着火后火球大且燃烧快；
2类：对人员有烧伤危险；
1类：对建筑物和周围环境稍有火灾危险。
根据烟花生产用烟火剂组成成分及用途，参照此分类方法将其危险性分类如表3.2-20所示。
表3.2-20    烟火剂危险性分类
	名  称
	烟火剂成分
	危险性分类

	爆炸药剂
	高氯酸钾、硝酸钡、木炭粉、铝粉
	4A

	黑火药
	硝酸钾、硫，木炭粉
	5A

	银光剂
	高氯酸钾、硝酸钡、合金、钛、硫、炭粉、铝渣
	3A

	红光剂
	高氯酸钾、碳酸锶、合金、钛、硫、炭粉、铝渣
	3A

	绿光剂
	高氯酸钾、硝酸钡、合金、钛、硫、炭粉
	3A

	蓝光剂
	高氯酸钾、铜化合物、合金、硫
	3A

	金光剂
	高氯酸钾、锶、铜盐、合金、硫、炭粉
	3A

	黄光剂
	高氯酸钾、钠化合物、硝酸钾、合金、硫
	3A

	啸音剂
	高氯酸钾、对苯二甲酸氢钾
	3A


[bookmark: _Toc188265305][bookmark: _Toc192039686]2）烟火药制品
烟火药制品包括：药粉（粒）、亮珠、药柱、含药半成品等。
[bookmark: _Hlk245388592]烟火药制品的主要危险是火灾、烟花爆竹爆炸，但如果堆积量过大在燃烧过程中或在冲击波刺激下也可能产生爆轰现象，在制作过程中亮珠为湿法制作，操作安全性较好，但在操作时应该在半干状态下进行，否则仍有火灾和烟花爆竹爆炸的可能。其它药粉（粒）、含药半成品为干法制作，在制作过程中存在有烟花爆竹爆炸的可能。
[bookmark: _Toc188265304][bookmark: _Toc145275194][bookmark: _Toc335902401][bookmark: _Toc148036989][bookmark: _Toc58861988][bookmark: _Toc58946820][bookmark: _Toc271898751][bookmark: _Toc202015907][bookmark: _Toc294247813][bookmark: _Toc294247649][bookmark: _Toc173077660][bookmark: _Toc181194067][bookmark: _Toc60129103]3.2.5成品
[bookmark: _Hlk245388605]该企业成品为1.3级成品。
烟花产品分散装成品和包装成箱成品。散装成品危险性较大，易燃烧，局部或产品可能爆炸,但不会波及全局。
成箱后的产品由于多层包装，在外包装箱上已无烟火药物，也不存在裸露的引火线，因此存放中安全性是比较好的；如果装箱紧凑，产品之间不发生碰撞，则在搬运中也是比较安全的。成箱后产品主要危险因素是搬运过程中的失手、落地的碰撞，有可能将产品点燃和发生产品中的爆炸成分的殉爆，主要表现在：
[bookmark: _Hlk245388613]（1）产品配方不合理，产品质量存在缺陷，容易引起意外伤害事故；
（2）高温环境、潮湿环境，可能导致烟花的燃烧与爆炸；
（3）有火源的情况下，可能引燃烟花而产生燃烧与爆炸；
（4）搬运、运输过程中，由于用力过猛、颠簸、互相之间的撞击与摩擦，可能引起火灾与烟花爆竹爆炸；
（5）在燃放过程中，因操作不当，或燃放距离不够，也容易引发事故。
烟花物性参数及对其危险的应对措施列于表3.2-21。
表3.2-21 烟花的物性参数及对危险的应对措施
	标 识
	危险性类别：第1类 爆炸品
包装标志：  爆炸品；GB1.4类    CN号:14055

	理化
特性
	外观与性状：各色圆筒、纸包内装烟火药
燃  烧  性：易燃烧、爆炸。
化学安定性：相对安定
机械感度：  容易因撞击或摩擦起火、爆炸。
火焰感度：  容易因接触火星或火焰起火、爆炸。
热 感 度：  受热或高温环境易燃烧、爆炸
禁 忌 物：  热、火焰、撞击、摩擦、静电、雷电、潮湿环境。

	危险有
害特性
	危险特性：遇高热、明火、震动、电能、撞击有引起火灾、爆炸的可能。
有害特性：燃烧、爆炸产物中含有有毒有害物质。

	事 故
处 理
	应急措施：对外伤，要及时做好止血、包扎，急送医院抢救。
消防措施：爆炸后若起火，可用水扑灭

	储运
措施
	储存于阴凉、干燥、通风良好的爆炸品专用仓库内。储存环境温度一般不得超过40℃，特殊情况下可达40～50℃，但持续时间不得超过48小时。按爆炸品配装表分类划区储运。搬运时轻装轻卸，防止碰撞而引起危险。


[bookmark: _Toc53314970][bookmark: _Toc1522][bookmark: _Toc58946821][bookmark: _Toc148036990][bookmark: _Toc173077661][bookmark: _Toc145275195][bookmark: _Toc58861989][bookmark: _Toc181194068][bookmark: _Toc60129104][bookmark: _Toc35352241][bookmark: _Toc335902402][bookmark: _Toc303076672][bookmark: _Toc271898752][bookmark: _Toc294247814][bookmark: _Toc271898753][bookmark: _Toc237224713][bookmark: _Toc294247815][bookmark: _Toc335902403][bookmark: _Toc213127078][bookmark: _Toc83159007]3.2.6剧毒化学品、易制毒化学品、监控化学品、易制爆化学品辨识
[bookmark: _Hlk245388630]依据《危险化学品目录》（2015版）辨识，该企业在生产、储存中无剧毒化学品。依据《易制毒化学品管理条例》（国务院令〔2018〕第703号修改）中的附表《易制毒化学品的分类和品种目录》辨识，该企业在生产、储存中无易制毒化学品。依据《监控化学品管理条例》（国务院令〔2011〕第588号修改）中辨识，该企业在生产、储存中无监控化学品。
[bookmark: _Hlk245388637]根据公安部《易制爆危险化学品名录》（2017年版），本项目涉及易制爆化学品辨识情况如下表3.2-22：
表3.2-22  易制爆危险化学品辨识表
	名录序号
	品名
	别名
	CAS号
	主要的燃爆危险性分类

	2.2
	硝酸钾
	--
	7757-79-1
	氧化性固体，类别3

	2.7
	硝酸钡
	--
	10022-31-8
	氧化性固体，类别2

	4.3
	高氯酸钾
	过氯酸钾
	7778-74-7
	氧化性固体，类别1

	3.2
	氯酸钾
	 白药粉
	3811-04-9
	氧化性固体，类别1

	7.8
	硫磺
	硫
	7704-34-9
	易燃固体，类别2

	7.6
	铝粉
	--
	7429-90-5
	（1）有涂层：易燃固体，类别1
（2）无涂层：遇水放出易燃气体的物质和混合物，类别2

	7.5
	镁铝粉
	镁铝合金粉
	--
	遇水放出易燃气体的物质和混合物，类别2
自热物质和混合物，类别1


[bookmark: _Hlk245388664]因此，本项目涉及的硝酸钾、硝酸钡、高氯酸钾、氯酸钾、硫磺、铝粉、镁铝合金属于易制爆危险化学品，应按相关要求对以上易制爆危险化学品加强安全管理和治安防范，并应按相关要求报相关部门机关备案。
依照《原国家安监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）和《第二批重点监管危化品名录通知》（安监总管三〔2013〕12号）中规定的74种危化品，结合该项目使用的危险化学品进行对比分析，该项目中使用的危险化学品不属于重点监控的危化品范围。
根据2020年5月实施的《特别管控危险化学品目录（第一版）》列举的20类特别管控危险化学品辨识，该项目中使用的乙醇（酒精）属于特别管控危险化学品。
[bookmark: _Toc245240851][bookmark: _Toc173077662]3.3重大危险源辨识与分级
该项目以《烟花爆竹重大危险源辨识》（AQ4131-2023）为依据对湖南省广祥烟花制造有限公司进行烟花爆竹重大危险源辨识。
[bookmark: _Toc58946823][bookmark: _Toc58861991][bookmark: _Toc60129106][bookmark: _Toc148036992][bookmark: _Toc173077663][bookmark: _Toc181194070][bookmark: _Toc145275197]3.3.1烟花爆竹重大危险源定义
长期地或临时地生产、使用、储存烟花爆竹成品、半成品及生产烟花爆竹用化工原材料、烟火药（含黑火药、单基火药）、引火线等危险品，且危险品数量等于或超过临界量的单元。其中的单元是涉及危险品生产、储存的装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元。
生产单元是指危险品生产区，每栋工房、中转库或每个晾晒场划分为一个生产单元；当工房、中转库或晾晒场之间通过管道、传送带、转动装置等相连时，相连的所有工房、中转库或晾晒场划分为一个生产单元。
储存单元是指危险品仓库区，每个库区内所有的烟火药(含黑火药,单基火药)、引火线、硝化纤维素仓库划分为一个储存单元；每栋独立的烟花爆竹成品和半成品仓库划分为一个储存单元。
按式（1）计算单元的重大危险源辨识指标
S=q1/Q1＋q2/Q2…＋qn/Qn ……………………………（1）
式中：
S——重大危险源辨识指标；
q1，q2，…，qn——各种危险品的设计存放量，单位为吨（t）；
Q1，Q2，…，Qn——各种危险品对应的临界量，单位为吨（t）。
当单元的S≥1时，则该单元判定为重大危险源。
[bookmark: _Toc145275198][bookmark: _Toc148036993][bookmark: _Toc181194071][bookmark: _Toc173077664][bookmark: _Toc144559734][bookmark: _Toc141368184]3.3.2烟花爆竹重大危险源临界量
根据《烟花爆竹重大危险源辨识》AQ4131-2023，该企业生产、储存过程中涉及的烟花爆竹重大危险源临界量如下表1、表2、表3所示。
（1）生产烟花爆竹用化工原材料的临界量按AQ 4131确定，主要化工原材料的临界量见表1。
表1  主要化工原材料临界量
	类别
	名称
	临界量（吨）

	氧化剂
	高氯酸钾、氯酸钾
	100

	
	硝酸钡、硝酸锶、硝酸钠
	200

	
	硝酸钾
	1000

	还原剂
	铝镁合金粉
	50

	
	铝粉(又称银粉)、钛粉、赤磷、硫黄
	200

	有机溶剂
	乙醇、丙酮
	500


 （2）生产烟花爆竹用烟火药(含黑火药、单基火药)、引火线的临界量按表2确定。
表2  烟火药（含黑火药）、引火线临界量
	种类
	规格(形态)
	临界量（吨）

	烟火药
	其他烟火药
	5

	黑火药
	粉状、粒状
	5

	单基火药
	含水或乙醇小于20%
	1

	
	含水或乙醇大于等于20
	8

	引火线
	燃速大于等于3.0cm/s的引火线(又称快速引火线)
	5

	
	燃速小于3.0 cm/s的引火线(又称慢速引火线)
	8


 （3）烟花爆竹成品和半成品的临界量按表3确定。
表3  烟花爆竹成品和半成品临界量
	种类
	临界量（吨）

	个人燃放类组合烟花及其半成品；
单个爆竹白药药量小于等于0.14g的结鞭爆竹及其半成品，单个爆竹黑药药量小于等于 1g的结鞭爆竹及其半成品
	50


[bookmark: _Toc173077665][bookmark: _Toc181194072][bookmark: _Toc148036994][bookmark: _Toc141114274][bookmark: _Toc145275199][bookmark: _Toc141368185][bookmark: _Toc144559735]3.3.3 烟花爆竹重大危险源辨识
本项目根据设计的储存量进行烟花爆竹重大危险源辨识，相关数据列于下表3.3-1中。
表3.3-1 烟花爆竹重大危险源辨识
	辨识单元
	单元名称
	最大储存量(t)
	标准规定
临界量(t)
	S=q1/Q1+ q2/Q2+…+ qn/Qn

	生产单元
	47#药饼中转
	0.2
	5
	0.2/5=0.04＜1

	
	63#药饼中转
	0.35
	5
	0.35/5=0.07＜1

	
	64#药饼中转
	0.5
	5
	0.5/5=0.1＜1

	
	84#药饼中转
	0.4
	5
	0.4/5=0.08＜1

	
	85#半成品中转（烟雾）
	0.5
	5
	0.5/5=0.1＜1

	
	109#电干燥/散热
	0.5
	5
	0.5/5=0.1＜1

	
	121#单基火药中转（湿）
	0.2
	8
	0.2/8=0.025＜1

	储存单元
	10#成品库
	10（5/间，两间）
	50
	10/50=0.2＜1

	
	11#成品库
	10（5/间，两间）
	50
	10/50=0.2＜1

	
	12#成品库
	10（5/间，两间）
	50
	10/50=0.2＜1

	
	124#化工原材料库
	30
	50
	30/50=0.6＜1

	
	140#氯酸钾库
	2
	100
	2/100=0.02＜1

	
	药物库区
	127#引线库
	0.5
	8
	（0.5+0.5+0.5）/8+（0.5+0.5+1+1+1+1+0.5+1+1+1）/5=1.8875＞1

	
	
	128#引线库
	0.5
	8
	

	
	
	129#单基火药库（湿）
	0.5
	8
	

	
	
	130#黑火药库
	0.5
	5
	

	
	
	131#黑火药库
	0.5
	5
	

	
	
	132#黑火药库
	1
	5
	

	
	
	133#黑火药库
	1
	5
	

	
	
	134#亮珠库
	1
	5
	

	
	
	135#药柱库
	1
	5
	

	
	
	136#烟雾药库
	0.5
	5
	

	
	
	137#亮珠库
	1
	5
	

	
	
	138#亮珠库
	1
	5
	

	
	
	139#亮珠库
	1
	5
	

	备注：①生产单元为了简化计算，1.1级和1.3级工房分别选取计算药量最大的工房为代表；
②124#化工原材料库考虑到库存放物质较为复杂，各种物质临界量均不同，此处以储存的物质中临界量最小的铝镁合金粉为标准临界量取值计算。


根据以上计算，本项目储存单元中药物库区已构成烟花爆竹重大危险源，其他辨识单元均不构成烟花爆竹重大危险源。
[bookmark: _Toc144559736][bookmark: _Toc181194073][bookmark: _Toc145275200][bookmark: _Toc148036995][bookmark: _Toc173077666]3.3.4重大危险源分级
根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安全监管总局令第40号）对湖南省广祥烟花制造有限公司已构成烟花爆竹重大危险源的药物库区进行重大危险源分级。
（1）危险化学品重大危险源分级方法
1）分级指标
采用单元内各种危险化学品实际存在量与其相对应的临界量比值，经校正系数校正后的比值之和R作为分级指标。
2）R的计算方法
[image: ]
式中：
R—重大危险源分级指标
q1,q2,…,qn —每种危险化学品实际存在（在线）量（单位：吨）；
Q1,Q2,…,Qn —与各危险化学品相对应的临界量（单位：吨）；
β1，β2…,βn— 与各危险化学品相对应的校正系数；
α— 该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数。
3）校正系数β的取值
根据单元内危险化学品的类别不同，设定校正系数β值，见表3.3-2：
表3.3-2 校正系数β取值表
	危险化学品类别
	爆炸品
	其他类危险化学品

	β
	2
	1


4）校正系数α的取值
根据重大危险源的厂区边界向外扩展500米范围内常住人口数量，设定厂外暴露人员校正系数α值，见表3.3-3：
表3.3-3 校正系数α取值表
	厂外可能暴露人员数量
	α

	100人以上
	2.0

	50人～99人
	1.5

	30人～49人
	1.2

	1～35人
	1.0

	0人
	0.5


5）分级标准
根据计算出来的R值，按表3.3-4确定危险化学品重大危险源的级别。
表3.3-4 危险化学品重大危险源级别和R值的对应关系
	危险化学品重大危险源级别
	R值

	一级
	R≥100

	二级
	100>R≥50

	三级
	50>R≥10

	四级
	R<10


（2） 重大危险源分级
根据湖南省广祥烟花制造有限公司提供的相关资料及评价组现场勘查，湖南省广祥烟花制造有限公司已构成烟花爆竹重大危险源的药物库区外500米范围内常住人口数量在100人以上，同时，参考重大危险源辨识表3.3-1，可知：
R 生产区药物库区＝2×{2×1.8875}=7.55
由表3.10-4可知：湖南省广祥烟花制造有限公司储存单元中由127#、128#引线库，129#单基火药库（湿），130#、131#、132#黑火药库，134#、137#、138#、139#亮珠库，135#药柱库，136#烟雾药库组成的药物库区已构成四级烟花爆竹重大危险源。
[bookmark: _Toc173077667][bookmark: _Toc245240852]3.4工艺过程危险有害因素分析
[bookmark: _Toc294247650][bookmark: _Toc271898754][bookmark: _Toc294247816][bookmark: _Toc60129109][bookmark: _Toc145275202][bookmark: _Toc148036997][bookmark: _Toc58946826][bookmark: _Toc58861994][bookmark: _Toc335902404][bookmark: _Toc173077668][bookmark: _Toc181194075]3.4.1工艺过程危险有害因素
[bookmark: _Hlk245388701] 湖南省广祥烟花制造有限公司生产组合烟花类（小礼花同类组合，C1、C2级）、玩具类（烟雾型，D级）产品。本次评价选择危险性较大的操作工艺进行分析，主要从烟火药制作、效果件制作、各类产品制作工艺及其他工艺等四个方面进行详细分析。主要危险有害因素：整个工艺过程都存在火灾或烟花爆竹爆炸等危险。
1）烟火药制作
[bookmark: _Hlk245388709][bookmark: _Toc219869624]烟火药主要由氧化剂与还原剂等组成的通过着火源作用燃烧（爆炸）时能产生声、光、气、色、烟雾等效果的机械混合物。该企业烟火药制作主要是制作效果件（亮珠、药柱）、内筒开炸药、蘸药用原料药等。其主要危险工艺包括：原材料准备、粉碎、称料、机械药混合、浆药、干燥、散热、包装等。
[bookmark: _Toc219869637][bookmark: _Toc294247651][bookmark: _Toc294247817]（1）原材料准备
①工艺说明
[bookmark: _Hlk245388716]原材料准备是在烟火药制作过程称料、配药或配料前进行的一项基础性工作，它包括原材料质量检测、分类并运送到各烟火药生产线的原材料中转间。
[bookmark: _Toc219869625]②主要危险有害因素
[bookmark: _Hlk245388722]原材料的质量直接关系到产品的性能及安全可靠性。若使用不合格的原材料，会增加药物感度，增大燃烧、爆炸事故发生的可能性。在烟花生产中，原材料若混入了水份、酸性物质，氯酸钾、纯镁粉等禁用（或部分禁用）的原材料，砂子、铁渣等硬颗粒，会增加药物的感度，在生产过程中要特别注意。
[bookmark: _Toc219869629]（2）粉碎
①工艺说明
[bookmark: _Hlk245389431]粉碎是在烟火药制作的药物配制、药混合前进行的将粒状原料粉碎成粉末状原料一项工艺，该企业粉碎间主要用于粉碎树酯，其他原料均购进粉末状原料，在药混合前根据烟火药要达到的性能进行分细度过筛。
②主要危险有害因素
该企业粉碎原则上只粉碎树酯，是一种单料粉碎，当粉尘浓度达到爆炸极限存在爆炸危险；有电气线路短路引起火灾，有引发其他有药工房爆炸、燃烧的危险；存在机械致害、触电等危险有害因素。该企业如以后调整需粉碎多种原料存在粉碎前未清洗粉碎机，引起不同物质特别是氧化剂和还原剂之间的反应，产生火灾和烟花爆竹爆炸。粉碎前后未筛选掉机械杂质，会产生摩擦，引起火灾和粉尘爆炸。
（3）称料
①工艺说明
[bookmark: _Hlk245389465]称料是将烟火药需要的几种原料根据配比进行称量的过程。
[bookmark: _Toc219869630]②主要危险有害因素
[bookmark: _Hlk245389472]原材料质量问题，特别是铝镁合金粉有受潮发热现象未被察觉，称料时将多种原料混装在同一器具内，氧化剂与还原剂发生反应有火灾、爆炸危险；粉尘健康危害。
（4）机械药混合
[bookmark: _Toc219869633]①工艺说明
[bookmark: _Hlk245389479]机械药混合是将称料后的各种化工原材料采用机械混合成具有各种特定效果的烟火药，该企业药混合主要是混合亮珠、药柱用原料药。
[bookmark: _Toc219869634]②主要危险有害因素
[bookmark: _Hlk245389490]铝粉、铝镁合金粉等物质受潮发热引起火灾、粉尘爆炸；原材料含有杂质混合摩擦产生静电引起火灾、粉尘爆炸；混合药前原料未经单独粉碎过筛完全，中、大颗粒药物在混合过程中破碎时有引起火灾、粉尘爆炸的危险；设备接地电阻不达标，操作人员自身静电未消除，因静电引燃引爆药物而发生火灾、烟花爆竹爆炸危险；与药物有接触的运动零部件与其他零部件产生相对运动，传动部位（如齿轮、链轮）无防护罩或密封不严，药尘进入传动部位，因设备运转摩擦而发生火灾、烟花爆竹爆炸危险；自动控制系统失灵，自动报警装置失效，设备在失控状态下，因摩擦、撞击、静电、电气火花发生火灾、烟花爆竹爆炸危险；设备维修时，未清理设备内的药物、药尘，在拆卸过程中，因摩擦、撞击而引燃积聚在机器、设备内的药物而发生火灾爆炸危险；粉尘健康危害。
[bookmark: _Hlk245389549]（5）浆药（玩具类烟雾型）
①工艺说明
浆药是采用加水、粘合剂将原材料和氯酸钾混合成特定的烟雾效果药的过程。
②主要危险有害因素
摩擦、撞击、静电引起的火灾、烟花爆竹爆炸危险，氯酸钾敏感度较低，原材料含有杂质混合摩擦产生静电引起火灾、烟花爆竹爆炸。
[bookmark: _Hlk245389571]（6）干燥
①工艺说明
该企业的干燥工序是将浆药后的药物干燥，即将浆好后的烟雾药送入专用晒坪，采用日光干燥，使之内部水分蒸发，达到所要求的干燥程度。
②主要危险有害因素
进行日光直晒时因气温过高，有引起药物燃烧爆炸的危险、晒架的材料、高度不符合国家标准，可产生火灾、烟花爆竹爆炸危险。在非专用晒场晾晒药物、半成品或因晒场与生产场所、仓库距离不符合安全要求，有增大危险的可能。晒场无专人管理，可增大发生意外的可能。
[bookmark: _Hlk245389614]（7）散热
①工艺说明
散热是将已经干燥后留有余温的效果药置于阴凉、通风处进行彻底降温的工艺过程。该企业散热主要是指烟雾药经晒坪干燥后进行降温的操作过程。
②主要危险有害因素
摩擦、撞击、静电引起的火灾、烟花爆竹爆炸危险，不适当的操作会引起火灾、烟花爆竹爆炸。
[bookmark: _Hlk245389660]（8）包装
①工艺说明
包装是将烟雾药用导静电器具盛装，然后进行分类、标识，是效果件入库前的一项准备工作。
②主要危险有害因素
由于烟雾药敏感度较大，包装过程中有撞击、摩擦作用，不适当操作会引起火灾、烟花爆竹爆炸。
[bookmark: _Toc335902405][bookmark: _Toc310426005][bookmark: _Toc271898758][bookmark: _Toc294247820][bookmark: _Toc237224714]2）效果件制作
[bookmark: _Hlk203838081][bookmark: _Hlk245389691][bookmark: _Hlk203491265]效果件是以烟火药为原料，通过制作而能产生色、气、光、声、型等效应的单个形体。该企业效果件主要包括：亮珠、药柱、内筒制作。亮珠、药柱制作涉及的主要有药生产工序有：造粒、压药柱、筛选/摊凉、裹药柱、干燥/散热、包装等；内筒制作涉及的主要有药工序有：效果内筒制作（装效果件、盖纸片、封口或锯木屑、盖纸片）、调湿药、机械空筒蘸药。
本次分析依次按：造粒、压药柱、筛选/摊凉、裹药柱、干燥/散热、包装、效果内筒制作、调湿药、机械空筒蘸药进行。
（1）造粒
①工艺说明
[bookmark: _Hlk245389712][bookmark: _Toc219869638]造粒是利用混合好的烟火药原料加水、粘合剂在造粒机罐内搅拌，使之成为具有特定效果的粒状效果件（亮珠）。
②主要危险有害因素
[bookmark: _Hlk245389719]摩擦、撞击、静电引起的火灾、烟花爆竹爆炸危险。电气线路短路引起电气火灾引发爆炸；造粒机传动轴处有空隙，粉尘渗入电动机房（非防爆电机）引发电气设备爆炸；粉尘健康危害；机械致害。
（2）压药柱
[bookmark: _Hlk245389757]①工艺说明
压药柱（又俗称零件）是利用配制好的原料湿药盛装在模具内，使用手工工具或油压机等压药设备进行压制，使之成为具有特定效果的圆柱体等形状的效果件。
②主要危险有害因素
[bookmark: _Hlk203491502]在湿药水分干燥或酒精挥发到一定程度时，摩擦、撞击、静电引起的火灾、烟花爆竹爆炸危险；插扦与模具碰撞产生火花，引发烟花爆竹爆炸；机械致害。
（3）筛选/摊凉
①工艺说明
筛选是去除原材料（如硫磺、木炭、金属粉等）中的杂质、结块或不合格颗粒，确保火药成分的均匀性，避免燃烧不均或意外爆炸。摊凉是降低火药或混合药剂的温度，防止热量积聚引发自燃。
②主要危险有害因素：
[bookmark: _Hlk245389805]摩擦、撞击、静电引起的火灾、烟花爆竹爆炸危险。电气线路短路引起电气火灾引发烟花爆竹爆炸；粉尘健康危害；机械致害。
（4）裹药柱
①工艺说明
[bookmark: _Hlk245389817]裹药柱是将烟火药剂均匀包裹在核心颗粒（如木炭粒、金属粉载体）上，形成稳定的药柱。确保药柱燃烧均匀，达到预期的光色、声响或喷射效果。提高药剂机械强度，防止运输或燃放时碎裂。
②主要危险有害因素：
[bookmark: _Hlk245389824]摩擦、撞击、静电引起的火灾、爆炸危险。电气线路短路引起电气火灾引发烟花爆竹爆炸；裹药机传动轴处有空隙，粉尘渗入电动机房（非防爆电机）引发电气设备爆炸；粉尘健康危害；机械致害。
（5）干燥/散热
①工艺说明
[bookmark: _Hlk245389842]该企业的干燥工序主要为效果件（亮珠、药柱）干燥，按热源形式为电能热风干燥和日光晒坪干燥，是将制作好的效果件置于专用烘房内或晒坪内，采用空气能干燥设备或日光晒坪使效果药内部水分蒸发，达到除湿（含水量）干燥的目的；当干燥达到一定的程度后由设备自动通过低温风循环降温或置于晒棚内通过自然降温来对干燥后的效果药进行彻底降温的工艺过程。
②主要危险有害因素
[bookmark: _Hlk245389879][bookmark: _Toc219869653]a）焙房内的热能，摩擦、撞击等机械能，静电火花等电能及其它能量有引起火灾或烟花爆竹爆炸危险；散热过程中因翻动、撞击、摩擦、静电等引起燃烧爆炸危险；送风设备因温度控制失效造成焙房温度过高等引起药物火灾或烟花爆竹爆炸危险。
b）进行日光直晒时因气温过高，有引起药物火灾、烟花爆竹爆炸的危险。晒架的材料、高度等不符合国家标准要求，可产生火灾、烟花爆竹爆炸危险。在非专用晒场晾晒药物、半成品或因晒场与生产场所、仓库距离不符合安全要求，有增大危险的可能。晒场无专人管理，可增大发生意外的可能。
（6）包装
1 工艺说明
[bookmark: _Hlk245389894]包装是将亮珠、药柱用导静电器具盛装，然后进行分类、标识，是效果件入库前的一项准备工作。
2 主要危险有害因素
[bookmark: _Hlk245389902]包装过程中，由于亮珠、药柱敏感度较大，包装过程中有撞击、摩擦作用，不适当的操作会引起火灾、烟花爆竹爆炸。
[bookmark: _Hlk245389946][bookmark: _Hlk239853797]（7）效果内筒制作
①工艺说明
效果内筒制作是将烟火药、效果件装入纸筒或其他容器内制作成具有特定效果的效果件，该企业效果内筒制作主要是指内筒制作。内筒制作工艺过程:装药、盖纸片、封口（黄泥或锯木屑、盖纸片）。
②主要危险有害因素
摩擦、撞击、静电引起的火灾、爆炸危险。粉尘健康危害。
（8）调湿药
①工艺说明
调湿药是烟火药原料混合并勾兑溶剂后调制成用于蘸药用的湿药。
②主要危险有害因素
摩擦、撞击、静电引起的火灾危险。粉尘健康危害。
（9）机械空筒蘸药
①工艺说明
机械空筒蘸药是将配制好的烟火药（湿药）使用机械点在内筒过火引处，使内筒过火引能有效引燃并使内筒升空时带有特定光色。
②主要危险有害因素
在湿药水分干燥或酒精挥发到一定程度时，摩擦、撞击、静电引起的火灾、烟花爆竹爆炸危险。
3）产品制作
[bookmark: _Hlk245389967][bookmark: _Toc219869667][bookmark: _Toc219869684]根据该企业生产的各类产品生产工艺流程图中的产品制作工艺进行分析。产品制作过程都需涉及的有药生产工序为：包装、成箱；组合烟花类产品制作涉及特有危险生产工序有：组盆串引、组装装药；玩具类（烟雾型）产品制作涉及特有危险生产工序有：装/压药、钻孔、安引/组装等。
本次评价依次按：组盆串引、组装装药、装/压药、钻孔、安引/组装、包装、成箱进行分析。
[bookmark: _Hlk245389992]（1）组盆串引
①工艺说明
组盆串引是指组合烟花类产品制作时将空筒用引火线串连成一个组合的整体。该企业采用手工和机械进行组盆串引。
②主要危险有害因素
摩擦、静电引起引火线燃烧，引发火灾。
[bookmark: _Hlk203845052]（2）组装装药
①工艺说明：
[bookmark: _Hlk203838509]组装装药是将组盆串引后的组合空筒进行装发射药、盖纸片（穿孔）、装内筒效果件、盖纸片的工艺过程，主要是组合烟花类产品制作特有工艺。
②主要危险有害因素：
摩擦、撞击、静电引起的火灾危险。因内筒效果件装反后用钩子钩出过程与尾药摩擦、或将内筒向地面倒出时效果件与地面、工作台撞击引燃药物引发爆炸；装发射药过程产生粉尘健康危害。
[bookmark: _Hlk203845069]（3）装/压药（玩具类/烟雾型）
[bookmark: _Toc219869668][bookmark: _Hlk203838533]①工艺说明
玩具类（烟雾型）装、压药工序是将配制完成的烟雾烟火药（一般含氯酸钾、可燃剂、有机发色染料、降温剂、粘结剂）定量装入产品壳体内，经压药整平压实，使药剂成型，保障产品发烟效果。
②主要危险有害因素
氯酸钾感度较高，作业过程易因摩擦撞击、静电放电、硬质异物、浮游药尘引发火灾、烟花爆竹爆炸危险。
（4）钻孔
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK25]①工艺说明
钻孔工序，是对已装药、压药成型的烟雾含药半成品进行钻孔加工，制作引燃孔、透气孔，保证产品正常引燃发烟。
②主要危险有害因素
烟雾药剂感度较高，钻孔时钻头高速切削、摩擦、挤压药体易产生摩擦，极易引燃药剂发生火灾、烟花爆竹爆炸；钻孔产生大量烟火药粉尘，易形成浮游粉尘云，存在粉尘燃爆风险；卡钻、用力过猛、残留药屑堆积均会增加火灾、烟花爆竹爆炸危险。
（5）安引/组装
①工艺说明
安引/组装工序，是对钻孔完成的含药半成品进行安装引火线、封堵、装配外壳、整理成型的作业。
②主要危险有害因素
烟雾药剂具有燃烧敏感性，作业过程搬运、磕碰、摩擦、掉落撞击，可引燃药剂、引火线，引发火灾、烟花爆竹爆炸危险。
（6）包装
①工艺说明
将散装成品盛装入纸盒或用玻璃纸、胶纸捆扎成一定数量的成品集合体。
[bookmark: _Toc219869682]②主要危险有害因素
大力碰撞引燃药物，引发烟花爆竹爆炸；火源、静电火花引起产品火灾、烟花爆竹爆炸。
（7）成箱
①工艺说明
成箱是将褙皮（包装）后的单个成品按订单要求数量装入特定纸箱内。
②主要危险有害因素
大力碰撞引燃药物，引发烟花爆竹爆炸。
4）中转
[bookmark: _Hlk245390012] 湖南省广祥烟花制造有限公司整个生产产品工艺操作间以外的其他配套有药工房起着承上起下的作用，但又存在很大的危险性，且储存药量均较大，一旦发生危险波及范围比操作工艺工房更广。本次评价对这些工艺操作之外存在危险的其他方面进行分析评价。
①工艺说明
[bookmark: _Hlk245390019]药物（饼）、半成品中转（药洞）不是一个特定工艺操作过程，它是工艺操作过程减少药物集中在危险操作间所必需的辅助工房，主要作用是避免药物集中，减少操作人员身边药量，预防工艺运输交叉等。它分为1.3级中转库、1.1级中转库房及引/药洞。
[bookmark: _Toc219869688]②主要危险有害因素
[bookmark: _Hlk245390025]在1.1级中转间的操作不当，摩擦、撞击、静电引发火灾、烟花爆竹爆炸。实际储存药量远大于设计计算药量时，一旦有爆炸危险时可能引起殉爆。
[bookmark: _Toc145275203][bookmark: _Toc148036998][bookmark: _Toc58946827][bookmark: _Toc58861995][bookmark: _Toc181194076][bookmark: _Toc173077669][bookmark: _Toc60129110]3.4.2工艺过程危险有害因素综述
[bookmark: _Hlk245390034]由以上各危险工艺过程危险有害因素分析可知，该企业生产工艺过程存在的主要危险、危害为火灾、烟花爆竹爆炸和中毒、粉尘危害、机械致害。工艺过程危险有害因素类别、存在场所及可能导致的事故如下表3.4-2所示：
表3.4-2 工艺过程存在的主要危险、有害因素
	[bookmark: _Hlk203838679]危险有害因素
名称及代码
	存在场所
	事故发生的原因
	可能导致的事故

	人的因素1
	心理、生理性危险有害因素11
	负荷超限1101
	厂内运输
	超负荷操作发生意外
	人体伤害或其它安全事故

	
	
	健康状况异常1102
	各危险性作业场所
	带病作业导致非正常操作，发生意外
	健康危害或其它安全事故

	
	
	心理异常1104
	各危险性作业场所
	非正常操作发生意外
	各类安全事故

	
	行为性危险、有害因素12
	指挥错误1201
	各危险性作业工序
	非正常作业发生意外
	各类安全事故

	
	
	操作错误1202
	各危险性作业工序
	非正常操作发生意外
	各类安全事故

	物的因素2
	物理性危险有害因素21
	设备、设施、工具缺陷2101
	各含设备、设施、工具工序
	设备、设施、工具失控或失效
	烟花爆竹爆炸、物体打击、厂（场）内车辆致害、触电、其他

	
	
	电伤害2103
	涉电工序
	人体接触、电火花
	触电或引发火灾、烟花爆竹爆炸

	
	
	标志缺陷2113
	各危险性工库房、安全通道
	违规操作、误操作
	人体伤害或引发火灾、爆炸

	
	化学性危险有害因素22
	爆炸品2201
	危险性作业工序
	危险物品达到着火点、起爆点
	火灾、烟花爆竹爆炸

	
	
	易燃固体、自燃物和遇湿易燃物品2204
	危险性作业工工序
	危险物品达到着火点、起爆点
	火灾、烟花爆竹爆炸

	
	
	氧化剂2205
	称药工序、原材料中转工序
	人体吸入、危险物品达到着火点、起爆点
	中毒或火灾、烟花爆竹爆炸

	
	
	粉尘2209
	粉碎、药物混合、造粒等工序
	人体吸入、危险物品达到着火点、起爆点
	中毒或火灾、烟花爆竹爆炸

	环境因素3
	室内作业环境不良31
	室内作业环境狭窄3102
	各危险性作业场所
	操作人员摔、跌、危险品跌落
	人体伤害或引发火灾、烟花爆竹爆炸

	
	
	采光、照明不良3110
	各危险性作业场所
	人体常期接触
	健康危害

	
	
	室内温度、湿度不适3112
	各危险性作业场所
	危险品达到燃点、起爆点
	火灾、烟花爆竹爆炸

	
	室外作业环境不良32
	作业场地和交通设施湿滑3202
	各危险性作业场所
	操作人员摔、跌、危险品跌落
	人体伤害或引发火灾、烟花爆竹爆炸

	
	
	作业场地狭窄、杂乱、不平3203、3204、3205
	各危险性作业场所
	操作人员摔、跌、危险品跌落
	人体伤害或引发火灾、烟花爆竹爆炸

	管理
因
素4
	职业安全卫生组织机构不健全41
	--
	危险性作业工工序
	危险品受不安全因素影响
	火灾、烟花爆竹爆炸等各类安全事故

	
	职业安全卫生责任制未落实42
	--
	危险性作业工工序
	操作人员安全意识缺乏
	火灾、烟花爆竹爆炸等各类安全事故

	
	职业安全卫生管理规章制度不完善
43
	事故应急预案及响应缺陷4303
	危险性作业工工序
	事故应急未得到及时响应
	火灾、烟花爆竹爆炸等各类安全事故

	
	
	培训制度不完善4304
	危险性作业工工序
	操作人员安全意识缺乏、操作不当
	火灾、烟花爆竹爆炸等各类安全事故


[bookmark: _Toc335902406][bookmark: _Toc245240853][bookmark: _Toc173077670]3.5主要设备危险有害因素分析
[bookmark: _Hlk245390127][bookmark: _Toc173077671][bookmark: _Toc335902407][bookmark: _Toc294247821][bookmark: _Toc271898766]该企业主要设备有：卷筒机（内外筒）、泥底机（内外筒泥底）、空筒电烘机、组盆串引机、半自动压纸片机、烟花爆竹干燥机、粉碎机、油压机、空筒蘸药机、烟花药物自动混合机、造粒机等，其主要危险有害因素分析如下：
[bookmark: _Hlk245390165]1）卷筒机（内外筒）、泥底机（内外筒泥底）
卷筒机（内外筒）、泥底机（内外筒泥底）危险有害因素：因机械设备运转不正常或人为失误导致机械致害及触电。粉尘、噪声及振动给人体带来的伤害。
2）空筒电烘机
空筒电烘机主要危险有害因素为机械致害、电机伤害。
3）组盆串引机（组合烟花自动组盆机）
组盆串引机（组合烟花自动组盆机）主要危险有害因素：因设备失控或失效引起设备运转部位与人体接触导致机械致害、电气线路或绝缘部件失效产生电击伤害，机械组盆串引机转动或工作部位与引火线摩擦、静电、撞击等引起引火线燃烧，引发火灾。
4）半自动压纸片机
半自动压纸片机主要危险有害因素：设备防护装置缺失或失效引起冲压运动部位与人体接触导致机械致害，电气线路或绝缘失效产生电击伤害；冲压作业、筒体磕碰摩擦、静电撞击等可引燃周边烟火药、药尘，引发火灾、烟花爆竹爆炸；设备运行产生噪声危害，纸屑废料堆积易诱发火灾。
5）烟花爆竹干燥机
烟花爆竹干燥机的主要危险有害因素：因设备自身缺陷、安装不符合要求、未按规程操作、烘房无温湿度调控设施或温湿度调控设施失效，导致电焙房温度过高，产生火灾危险。
6）粉碎机
粉碎机主要危险有害因素为机械致害、电击伤害，摩擦、静电、撞击、漏电等引起药物燃烧和爆炸等，粉碎机未专机专用，可能引起药物燃烧和爆炸；噪声及振动伤害。
7）油压机
油压机主要危险有害因素：因设备失控或失效引起设备运转部位与人体接触导致机械致害、电气线路或绝缘部件失效产生电击伤害，油压机液压面与药物摩擦、静电、撞击等引起药物燃烧，发生火灾、烟花爆竹爆炸危险。
8）空筒蘸药机
空筒蘸药机点尾作业过程中，设备运转部位易发生机械绞伤；作业时引药、药物受到挤压摩擦，混入硬质杂质可形成点火源，设备接地失效积聚静电、非防爆电气产生火花，能够引燃引药，造成火灾、烟花爆竹爆炸事故；工位半成品超量堆放会加大事故危害程度，违章伸手处理卡料也会加重人员伤害风险。
9）烟火药自动混合机
烟火药自动混合机因过载、短路等故障，产生引燃温度、引起电气火花，导致药物燃烧，引发火灾、烟花爆竹爆炸。因自身缺陷、设备故障或未按规程操作造成触电、机械致害等。因设备电气线路、设备安装不符合标准要求产生电气火花导致半成品燃烧，引发火灾、烟花爆竹爆炸，传动部分摩擦、静电、撞击等引起药物燃烧，引发火灾、烟花爆竹爆炸。
10）造粒机
造粒机主要危险有害因素：若造粒机外观不平整，有毛刺，可能因积尘、局部摩擦等原因导致烟火药燃烧、引发火灾、烟花爆竹爆炸。若支架轴承与转鼓座安装不牢固、有间隙和振动，易损件应没采用有效耐磨措施或没有定期更换都可能因设备运转不正常导致烟火药所受摩擦、撞击力量过大引起火灾、烟花爆竹爆炸。若转鼓材料未采用铝质或铜质合金铝铸造件、最大转速超过35r/min、电机及开关为非防爆型、支架轴承在运行过程中有异常升温现象都可能因产生火花、积热等原因导致烟火药燃烧，引发火灾、烟花爆竹爆炸。设备运转时单台噪音声级值超过85dB可能导致健康损害。造粒机电气设备、支架轴承无防护装置可能导致触电、机械致害。若超负荷生产、随意对设备进行改造均有可能导致火灾、烟花爆竹爆炸事故发生。若无与该设备相适用的操作规程或没能够使作业场所操作人员熟知和遵守操作规程，可能因错误操作导致火灾、烟花爆竹爆炸事故发生。
11）人力板车
人力板车运输烟花爆竹，金属接触部位未包覆橡胶时，推行中撞击、摩擦地面或墙体易产生撞击火花；车辆超载、堆码超高、道路坡度超标容易发生溜车、侧翻，造成药箱滚落、破损，烟花爆竹药剂拖拽摩擦而被激发引燃；转运过程药剂、药尘摩擦易积聚静电，静电放电火花可引燃散落药粉；板车构件损坏、推拉过猛、多车近距离同行、载药板车违规在工房门口停留等隐患，易引发火灾及连锁烟花爆竹爆炸，同时存在物料滑落砸伤、板车挤碰作业人员的机械致害风险。
12）电瓶车（厢式防爆电瓶车）
电池自身风险‌：电瓶车电池质量缺陷（如二手电芯）、老化（充放电超次数致外壳鼓包）或过充（无自动断电功能导致电解液分解）易引发“热失控”，释放可燃气体和热量，在高温下触发烟花爆竹爆炸或火灾。
‌静电与设计缺陷‌：电瓶车缺乏静电释放装置，金属车身直接接触易燃品；驱动电机防护等级不足（如引线接触电机），增加静电火花点燃烟火药或烟花爆竹的风险；设计先天缺陷（如无阻火装置）在运输烟火药或烟花爆竹时易导致火灾、烟花爆竹爆炸事故。
‌违规操作与管理缺失‌：违规指挥（如安排未培训员工操作特种作业）、违章驾驶（在复杂厂区道路不当行驶）、充电环节违规（如室内充电或飞线充电导致电线短路）；安全责任制未落实，应急培训不足，员工安全意识淡薄，加剧事故可能性。
13）其它电气设备
其它电气设备设施线路因过载、短路等故障，产生引燃温度、引起电气火灾，导致药物燃烧，引发火灾、烟花爆竹爆炸。因设备故障或未按规程操作造成触电、机械致害等。
[bookmark: _Toc245240854]3.6安全距离危险有害因素分析
[bookmark: _Hlk245390183]安全距离是指当燃烧爆炸危险品发生燃烧爆炸事故时,由燃爆中心到能保护人身安全和使建筑物遭受破坏的程度被限制在设防标准允许的破坏等级之内的最小距离。
安全距离分外部安全距离和内部安全距离。燃烧爆炸危险品生产、经营企业与本企业住宅区之间或周围住户、人口集中场所、重要设施和交通路线、高压输电线路等之间的距离为外部安全距离；企业内部危险建筑物与相邻建、构筑物之间的距离为内部安全距离。
安全距离危险有害因素分析如下：
（1）若外部安全距离小于标准要求的距离，危险工库房内危险品一旦发生火灾、烟花爆竹爆炸事故，产生的火焰、热辐射、爆炸冲击波、爆炸飞散物等会对周围人员和建、构筑物造成伤害和损坏，使周边人员的生命财产受到损失。
（2）若内部安全距离小于标准要求的距离，一旦某工库房发生火灾、烟花爆竹爆炸事故，产生的火焰、热辐射、爆炸冲击波、爆炸飞散物等有可能引起其他工库房内危险品的燃烧和殉爆，扩大事故范围，增大事故损失。若内部安全距离大于标准要求的距离过多，影响工艺连接流畅性，增大危险品运输距离，从而增加不安全因素，同时增大了企业占地面积，既增加企业成本，又浪费土地资源。
[bookmark: _Toc335902408][bookmark: _Toc245240855][bookmark: _Toc173077672][bookmark: _Toc271898767][bookmark: _Toc294247822]3.7储运过程危险有害因素分析
[bookmark: _Toc213127083][bookmark: _Toc58946831][bookmark: _Toc271898768][bookmark: _Toc148037002][bookmark: _Toc145275207][bookmark: _Toc294247654][bookmark: _Toc294247823][bookmark: _Toc60129114][bookmark: _Toc335902409][bookmark: _Toc58861999][bookmark: _Toc181194080][bookmark: _Toc173077673][bookmark: _Hlk245390236]3.7.1储存过程危险有害因素分析
[bookmark: _Hlk245390202]湖南省广祥烟花制造有限公司烟花生产系统危险品储存仓库包括亮珠库、药柱库、单基火药库（湿）、黑火药库、引线库、化工原材料库、氯酸钾库、药物中转、药饼中转（半成品中转）、1.3级成品库。
[bookmark: _Hlk203492657]化工原材料库储存的物品大部分属于危险化学品，由于储存的不当可以引起氧化剂与还原剂之间的化学反应，从而造成火灾爆炸，必须氧化剂与还原剂分类分间存放。亮珠库、药柱库、单基火药库（湿）、黑火药库、引线库存药量较大，危险性大，储存的物品都是已含有由氧化剂、可燃物质等组成的烟火药，对机械能、热能及其它能量引燃引爆要求降低，遇火源、高温、摩擦、撞击、电火花或受潮等，均会发生火灾甚至烟花爆竹爆炸。在1.3级半成品库、1.3级成品库，发生的危险首先是燃烧，燃烧一定时间后，产生高温，引发火灾、烟花爆竹爆炸事故。
危险品储存过程危险有害因素分析如下：
（1）若超过最大允许储存量储存危险品，可能会因过高堆垛倒塌、库房通风散热不良等导致原材料、烟火药及其制品火灾、烟花爆竹爆炸，同时还可能危及相邻建筑物的安全，使事故扩大。 
（2）若化工原材料库储存的氧化剂和还原剂没有分间存放，有可能使其相互接触发生化学反应，导致火灾、烟花爆竹爆炸事故。
（3）若库房未采取防潮、隔热、通风、防小动物等措施，可能会因药剂受潮发生分解反应、积热导致高温、动物啃咬等原因引起烟火药及其制品发生火灾、烟花爆竹爆炸。
（4）堆垛之间距离不符合要求会影响库房通风，堆垛高度过高可能发生倒塌，运输通道宽度不符合要求可能发生碰撞和人员跌倒，这些因素都有可能引起火灾、烟花爆竹爆炸事故。
（5）若垛架上铁钉钉头未做处理、搬运过程碰撞、拖拉、摩擦、翻滚和剧烈振动、用铁铲等铁质工具，都可能引起火灾、烟花爆竹爆炸。
仓储场所爆炸的因果分析图如下图3.7-1。
[bookmark: _Toc294247655][bookmark: _Toc294247824][bookmark: _Toc213127084][bookmark: _Toc271898769]热积聚
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图3.7-1  仓储场所爆炸的因果分析图
[bookmark: _Toc181194081][bookmark: _Toc148037003][bookmark: _Toc173077674][bookmark: _Toc145275208][bookmark: _Toc58946832][bookmark: _Toc335902410][bookmark: _Toc58862000][bookmark: _Toc60129115][bookmark: _Hlk245390254]3.7.2厂内运输过程危险有害因素分析
[bookmark: _Hlk245390270][bookmark: _Toc335902411][bookmark: _Toc294247825][bookmark: _Toc173077675][bookmark: _Toc271898770]该企业原材料运入及成品运出由具有危险货物运输资质的运输企业承担，厂内烟火药及半成品运输为以电瓶车为主。电瓶车运输过程危险有害因素：超速、装载超量，易使车辆倾翻，造成事故；装卸、搬运时碰撞、拖拉、摩擦、翻滚和剧烈振动，或使用铁质工具，产生火花，有引起药物爆炸的危险；运输过程中因车距不够，装卸过程中因离危险建筑物距离不够（标准为2.5m），有增大事故的危险；道路不平整，坡度大，转弯半径小等，均可引起事故。
防范措施：
（1）严格控制药物一次运送的数量，按规定数量运输；防止药物的雨淋、曝晒；
（2）禁用铁质器具装运药物；送药工人应轻搬、轻放药物，严禁拖、拉、擦、碰； 
（3）危险品生产区运输危险品的主干道中心线，与各类危险性建（构）筑物的距离应符合下列规定；
 ①距离1.1级建（构）筑物不宜小于15m；有防护屏障时，可不小于10m；
 ②距离1.3级建（构）筑物不宜小于10m；与道路相对的墙面为密实墙体时，可不小于6m；
③运输裸露危险品的道路中心线距离有明火或散发火花的建筑物不应小于30m；
（4）危险品总仓库区运输危险品的主干道中心线与各级危险品仓库的距离不应小于10m；
（5）机动车在1.1级、1.3级建筑物门前装卸作业时，宜在2.5m以外进行；
（6）电瓶车应安装档板，轮盘必须是橡胶制品，车箱应铺设橡胶垫；应以低速行驶，机动车的速度不得超过15km/h；
（7）装卸作业中只许单件搬运，不得碰撞、拖拉、摩擦、翻滚和剧烈振动，不许使用铁撬等铁质工具；
（8）运输中不得强行抢道，车距不应小于20m，烟火药（黑火药、效果件）、散装成品、半成品、引火线、成箱成品堆码应不超过车厢高度；
（9）进入仓库区的机动车辆，必须有防火装置；
（10）在厂区坡度较大的坡道两侧设置挡土墙或加固护坡，防止土体滑坡和物料滚落；
（11）在坡道处设置限速标志、反光镜及护栏，严格控制车辆速度。
[bookmark: _Toc245240856]3.8环境危险有害因素分析
环境包括自然环境和作业环境，其危险有害因素分述如下：
[bookmark: _Toc173077676][bookmark: _Toc58862002][bookmark: _Toc335902412][bookmark: _Toc294247656][bookmark: _Toc145275210][bookmark: _Toc294247826][bookmark: _Toc213127086][bookmark: _Toc213469603][bookmark: _Toc58946834][bookmark: _Toc60129117][bookmark: _Toc181194083][bookmark: _Toc148037005][bookmark: _Toc271898771]3.8.1自然环境危险有害因素
[bookmark: _Hlk245390309]自然环境因素的影响主要指地理、气候等方面的影响。现着重分析高温、潮湿、雨水、山体滑坡和地基土沉降、山火、雷击伤害对本项目的影响。
（1）高温、潮湿
[bookmark: _Hlk245390316]醴陵市地处中亚热带东南季风湿润气候区，大陆性气候较强，四季分明、温和湿润、季风明显、热量充足，空气中湿度较大，夏季30℃以上气温天气持续时间长，最高气温可达40.4℃，烟花生产使用的原材料和烟火药在高温作用下均容易发生火灾、烟花爆竹爆炸，在潮湿环境中长期存放会发生发热、分解导致火灾、烟花爆竹爆炸。高温、高湿天气时烟花生产工库房若通风散热不良或无空气调节装置，容易发生火灾、烟花爆竹爆炸事故。高温、高湿环境同时影响劳动者的体温调节、水盐代谢等，轻者影响劳动能力，重者可引起中暑。高温还可以抑制中枢神经系统，使工人在操作过程中注意力分散，有发生误操作导致事故的危险。
（2）雨水
[bookmark: _Hlk245390326]该企业工房、仓储场所所在地属中亚热带东南季风湿润气候区，受季风影响，湿度大，雨水充沛，空气中湿度较大。烟花产品中的烟火剂含水量都有一定的要求。所以工房、成品库及运输车辆一定要做好防雨、防潮、防漏措施。
[bookmark: _Hlk203845316]（3）山体滑坡
[bookmark: _Hlk245390332]该企业工房、仓储场所地处小丘陵地带，虽然可借助山体作为防护屏障，但在土质较松散、边坡不稳或遇有连续大暴雨、冰冻的情况下，有可能发生山体滑坡冲毁工库房，进而可能导致烟火药爆炸事故；所以应做好对边坡监控、加固等防范措施。
（4）山火危害
[bookmark: _Hlk245390343]醴陵市大陆性气候较强，四季分明、温和湿润、季风明显、热量充足，工房、仓库与山丘上的树木杂草相距较近，如果防范措施不当，一旦发生山火就有可能烧毁工房、仓库和引发烟花爆竹爆炸事故，给企业带来损失、给职工造成伤害，因此，企业除按规定搞好安全防火隔离带以外，还应制定应急预案，并告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的措施。
[bookmark: _Toc202015923][bookmark: _Toc188265321][bookmark: _Toc83159010]（5）雷击灾害
[bookmark: _Hlk245390355]该企业所处醴陵地区属多雷雨地区，春、夏两季雷电较多，烟花生产受雷电伤害的可能性较大。危险品工库房多属一、二类防雷电场所，防雷电伤害尤为重要。
雷电的危害主要有直接雷击、感应雷击和雷电波入侵三种，这三种作用都会对烟花生产构成危害，引起火灾、烟花爆竹爆炸事故。雷电击中建筑物或人，会造成建筑物主体的破坏或人员的伤亡，建筑物、架空输电线路、架空管道及电缆线路等遭受雷电感应和雷电波侵入时，金属部件之间会出现电位差，可能使人身遭受电击，其放电产生的火花，可能引起周围环境中药剂粉尘的火灾和粉尘爆炸。
直接雷击是雷云与地面建筑物之间的直接放电。如果危险品工库房无避雷针、或避雷针高度及覆盖面积不够、引下线选型不当、引下线截面积不足或接地不符合规范要求（电阻大于10Ω，接地方式不正确），会使建筑物遭受雷击而倒塌，引起工库房内的危险物品燃烧，引发火灾、烟花爆竹爆炸事故。
感应雷是雷电在导体上产生的雷电感应。这种感应能在室内外导体上产生大量静电积累和感应电动势，极易产生电火花、局部过热等现象，若烟花生产危险品工库房内金属物体没有接地或接地方式不对，极可能发生火灾、烟花爆竹爆炸事故。
雷电波侵入是雷击发生时，在输电线路、供水供汽管路上产生冲击电压，并沿着管路传播。若侵入烟花生产工库房内，可能造成危险品燃烧，引发火灾、烟花爆竹爆炸事故。该企业烟花生产工库房未涉及供汽管路，多数工库房无输电线路，雷电波侵入的危险性较小。
[bookmark: _Toc145275211][bookmark: _Toc60129118][bookmark: _Toc213127087][bookmark: _Toc294247827][bookmark: _Toc294247657][bookmark: _Toc148037006][bookmark: _Toc271898772][bookmark: _Toc335902413][bookmark: _Toc181194084][bookmark: _Toc58946835][bookmark: _Toc173077677][bookmark: _Toc58862003][bookmark: _Toc213469604]3.8.2作业环境危险有害因素分析
[bookmark: _Hlk245390370]（1）粉尘危害
[bookmark: _Hlk203845373]作业环境中主要危险、有害因素为生产性粉尘危害，主要产生在称料、机械药混合、造粒、裹药柱、筛选等工序中；其中镁铝合金粉、硫磺、钛粉、烟火药等还可形成爆炸性粉尘。
[bookmark: _Hlk245390419]若工库房通风不好，镁铝合金粉、硫磺、铝粉、烟火药等可燃性粉尘在空气中达到一定的浓度，遇到火源可发生粉尘爆炸。爆炸时粒子一边燃烧一边飞散，可使可燃物局部炭化，造成人员严重烧伤。最初的局部爆炸发生之后，会扬起周围的粉尘，继而引起二次爆炸、三次爆炸，扩大伤害，同时，粉尘爆炸易造成不完全燃烧，产生有毒气体，危害人体健康。硫磺在空气中的含量达到35mg/m3以上即具燃爆性；铝银粉粉尘在空气中含量超过40g/L，镁铝合金粉粉尘含量达到32.5g/L时，易被明火点燃引起爆炸。
生产过程中，有尘作业工人长期吸入粉尘可引起呼吸道刺激症状和中毒。同时，粉尘污染车间环境，影响设备照明。
（2）采光照明不良
[bookmark: _Hlk245390427]根据相关标准规定：室内天然光照度应大于100勒克斯。采用人工照明措施后，混合照明照度应大于200勒克斯。
若操作台背光设置导致采光不良，或灯光照明混合照度小于200勒克斯，工人长期在光照度不足环境中工作，会对视力造成损害，还可能发生意外跌倒受伤，并可能因意外跌倒导致烟火药或其制品受到撞击、摩擦发生火灾、烟花爆竹爆炸。
[bookmark: _Toc335902414][bookmark: _Toc245240857][bookmark: _Toc173077678][bookmark: _Toc294247828][bookmark: _Toc271898773][bookmark: _Hlk245390488]3.9燃放试验和余药、废弃物销毁危险有害因素分析
[bookmark: _Toc148037008][bookmark: _Toc294247829][bookmark: _Toc60129120][bookmark: _Toc294247658][bookmark: _Toc58946837][bookmark: _Toc145275213][bookmark: _Toc173077679][bookmark: _Toc181194086][bookmark: _Toc58862005][bookmark: _Toc335902415][bookmark: _Toc271898774][bookmark: _Hlk245390503]3.9.1燃放试验危险有害因素分析
[bookmark: _Hlk245390512]烟花燃放试验过程中有可能因烟火药配比不合适或纸筒约束力不合适出现爆炸不完全、爆炸力量过大现象，爆炸不完全会在燃放试验现场留下残药，爆炸力量过大有可能使尚未引燃的烟花在强烈冲击波作用下飞散。燃放试验过程中有可能产生冲头、冲底、倒筒、炸筒、穿孔、低炸、火险等现象，存在的危险有害性分析如下：
（1）若燃放试验场与距离危险品生产区及危品仓库、居民住宅小于《烟花爆竹工程设计安全标准》的燃放试验场的外部最小允许距离的要求，进行燃放试验时飞散的高温物质、火星可能引燃、引爆附近危险品工库房内的烟火药及其制品，可能引燃附近住宅的可燃物。
（2）若在大风天气进行燃放试验且燃放场地处于周边建筑物上风口，飞散的高温物质、火星有可能引燃、引爆周边建筑物内易燃、易爆物质。
（3）若未妥善处理燃放试验产生的残留物，有可能因其含有残药、未点燃引线和成品、未完全熄灭纸屑等留下安全隐患，造成次生灾害。
（4）若试验人员进行燃放试验时距离燃放品太近或处在其下风口，有可能受到炸伤、烧伤伤害，燃放品燃放过程产生的有毒有害气体也可能对其身体健康造成损害。
[bookmark: _Toc294247659][bookmark: _Toc271898775][bookmark: _Toc58862006][bookmark: _Toc60129121][bookmark: _Toc58946838][bookmark: _Toc173077680][bookmark: _Toc181194087][bookmark: _Toc148037009][bookmark: _Toc335902416][bookmark: _Toc294247830][bookmark: _Toc145275214][bookmark: _Hlk245390542]3.9.2余药、废弃物销毁危险有害因素分析
[bookmark: _Hlk245390552]余药、废药销毁过程中，产生的主要危险为烟花爆竹爆炸、火灾，其危险程度由药量、药物的密集程度、周边距离等因素决定。所以控制药量、药物的密集程度、周边距离是控制事故发生和升级的主要措施。
烟花生产产生的余药、废药主要为烟火药，具有燃烧爆炸性，销毁过程存在的危险有害性分析如下：
(1)生产过程中产生的余药、废药未及时收集并存放至指定地点，可能引起烟火药爆燃。
(2）使用铁质等易产生火花的工具操作、使用塑料、尼龙等易产生静电的工器具盛装余药、废药，可能因火花引起烟火药爆燃。
(3）销毁场外部安全距离不够，可能引起次生灾害。
(4）销毁人员在销毁余药、废药时未按操作规程操作，使药粉推积过厚、近距离点火、同批次原地频繁销毁、超量销毁、无专人警戒、没处理销毁现场等，有可能引起火灾、烟花爆竹爆炸，导致人员伤亡和财产损害。
(5）若有混合危险的余、废药未分开收集存放，可能引起火灾、烟花爆竹爆炸事故。
(6）若装卸、搬运余药、废药时发生较强烈的碰撞、拖拉、摩擦、振动，可能引发火灾、烟花爆竹爆炸事故。
[bookmark: _Toc335902417][bookmark: _Toc245240858][bookmark: _Toc271898776][bookmark: _Toc173077681][bookmark: _Toc294247831]3.10人员因素危险性分析
[bookmark: _Hlk245390590]从安全的角度来讲，人的因素非常重要。人的劳动是有意识、有目的的活动；人在具体工作时，更受其本身的文化教育、素质、知识、技能、经验、思维方式、情感、性格、年龄、健康状况、工作态度、人际关系等因素的控制和影响。显然，人的因素在上述诸多危险、有害因素中起着决定或支配作用。烟花生产事故中，人员的违章操作、违规指挥、违反纪律是导致事故发生和事故扩大造成伤亡和损失的主要原因。
生产过程中人员危害因素分析如下：
(1）管理人员未经安全培训、安全意识不强、违规指挥，可能导致事故。
(2）危险品操作人员安全知识欠缺、未取得上岗证书、劳动技能不熟练，可能导致烟火药或其制品处于失控状态引发火灾、烟花爆竹爆炸事故。
(3）危险品操作人员健康状况异常，带病上岗、色盲、听力差、视力差、记忆力差、反应迟钝、动作不协调、睡眠不足等都可能导致烟火药或其制品处于失控状态引发火灾、烟花爆竹爆炸、机械致害事故。
(4）危险品操作人员因各种原因超强度、超负荷工作，可能因体力不支导致烟火药或其制品处于失控状态引发火灾、烟花爆竹爆炸事故。
(5）危险品操作人员心理异常，情绪异常、有冒险心理、过度紧张等有可能导致操作失误、违规操作、甚至人为破坏引发事故。
另外，要提醒注意的是：1）有色盲的人不适宜从事烟火药工作；2）听力差、视力差的人员更不宜安排在危险工序作业；3）员工睡眠不足或有思想情绪不能上班。
[bookmark: _Toc173077682][bookmark: _Toc326007675][bookmark: _Toc245240859][bookmark: _Toc326823027][bookmark: _Toc335902418][bookmark: _Toc325531551]3.11主要危险有害因素分析
[bookmark: _Hlk245390612]综上所述，通过对湖南省广祥烟花制造有限公司烟花生产现场的勘查与分析，本项目评价组确定该企业生产过程的主要危险、有害因素如下表3.11-1所示；其中最主要的危险、有害因素为火灾、烟花爆竹爆炸危险和电伤害（含静电），分述如下文。
表3.11-1  企业存在的主要危险、有害因素
	[bookmark: _Hlk245390642]类别
	危险有害因素
	存在场所
	可能导致的事故

	人的因素
	心理、生理性危险有害因素
	负荷超限
	厂内运输
	人体伤害或其它安全事故

	
	
	健康状况异常、辨识功能缺陷
	各危险性作业场所
	健康危害或其它安全事故

	
	
	心理异常
	各危险性作业场所
	各类安全事故

	
	行为性危险、有害因素
	指挥错误
	各危险性作业场所
	各类安全事故

	
	
	操作错误
	各危险性作业场所
	各类安全事故

	物的因素
	物理性危险有害因素
	设备、设施、工具、附件缺陷
	各危险性作业场所
	机械致害、物体打击或引发火灾、烟花爆竹爆炸

	
	
	防护缺陷
	需要设置防护屏障的危险性工、库房
	机械致害、冲击波及其带来的碎片伤害

	
	
	电伤害
	涉电工房和场所以及地处厂区高处的易发生触电事故的危险性工、库房
	触电或引发火灾、烟花爆竹爆炸

	
	
	振动、撞击、摩擦
	各危险性作业场所
	火灾、烟花爆竹爆炸

	
	
	明火
	厂区及其周边山林地
	火灾、烟花爆竹爆炸

	
	
	标志缺陷
	各危险性工库房、安全通道以及产品内、外包装物
	人体伤害或引发火灾、烟花爆竹爆炸

	
	化学性危险有害因素
	爆炸品
	危险性工库房、燃放试验场、销毁场
	火灾、烟花爆竹爆炸

	
	
	易燃固体、自燃物和遇湿易燃物品
	危险性工库房、燃放试验场、销毁场
	火灾、烟花爆竹爆炸

	
	
	氧化剂
	称药工房、化工原料库及其中转库
	中毒或火灾、烟花爆竹爆炸

	
	
	粉尘
	药物筛选、药物混合、装筑药、造粒等
	中毒或火灾、烟花爆竹爆炸

	环境因素
	室内作业环境不良
	室内作业环境狭窄
	各危险性作业场所
	人体伤害或引发火灾、烟花爆竹爆炸

	
	
	室内安全通道、出口缺陷
	各危险性作业场所
	火灾、烟花爆竹爆炸时人员无法安全撤离

	
	
	采光、照明不良
	各危险性作业场所
	健康危害

	
	
	室内温度、湿度不适
	各危险性作业场所
	火灾、烟花爆竹爆炸

	
	室外作业环境不良
	恶劣气候与环境
	各危险性作业场所
	火灾、烟花爆竹爆炸

	
	
	作业场地和交通设施湿滑
	各危险性作业场所
	人体伤害或引发火灾、烟花爆竹爆炸

	
	
	作业场地狭窄、杂乱、不平
	各危险性作业场所
	人体伤害或引发火灾、烟花爆竹爆炸

	
	
	室外安全通道、出口缺陷
	各危险性作业场所
	火灾、烟花爆竹爆炸时人员无法安全撤离

	管理
因
素
	安全管理机构不健全
	未按规定设置安全管理机构或未配备专职安全生产管理人员
	企业管理层
	各类安全事故

	
	安全生产责任制未落实
	安全生产责任制未制定或未落实
	全体员工
	各类安全事故

	
	安全管理规章制度不完善
	规章制度不健全、操作规程不规范、应急预案存在缺陷、培训制度不完善等
	企业管理层
	各类安全事故

	
	安全投入不足
	安全防护设备、设施无法更新改造, 员工安全生产教育和培训以及劳动保护用品和设施无法满足等
	企业管理层
	各类安全事故


[bookmark: _Toc326823028][bookmark: _Toc83159008][bookmark: _Toc60129124][bookmark: _Toc145275217][bookmark: _Toc335902419][bookmark: _Toc202015921][bookmark: _Toc181194090][bookmark: _Toc280010184][bookmark: _Toc271898778][bookmark: _Toc58946841][bookmark: _Toc326007676][bookmark: _Toc299549427][bookmark: _Toc325531552][bookmark: _Toc188265319][bookmark: _Toc58862009][bookmark: _Toc173077683][bookmark: _Toc148037012][bookmark: _Toc301365471]

[bookmark: _Hlk245390654]3.11.1火灾、烟花爆竹爆炸危害
(1)火灾危险
火灾危害的主要作用方式是：①火焰的直接作用；②热对流，即燃烧后产生的热气体同未加热的气体对流，使整个空间温度迅速升高；③热辐射，即被燃烧加热的高温物体以辐射的形式向外发射能量，温度越高，辐射越强；④热传导，即热能由物体温度较高的部分传至较低的部分。本项目燃烧的主要危害方式是火焰的直接作用。火焰除可对人员造成直接伤害外，还可使建筑物的结构强度降低，造成建筑物倒塌、破坏，特别是在一定条件下可能引起更大范围的火灾和烟花爆竹爆炸。另外，在燃烧的发光、发热、生成新物质的过程中，产生的燃烧产物主要为CO、CO2、NO2、烟雾等，这些有毒有害物质也会对周围人员造成危害，导致窒息、甚至死亡。
(2) 烟花爆竹爆炸危害
烟火药或烟花爆炸会产生爆轰产物、飞散物、地震波、冲击波四种破坏效应。
一旦发生烟花爆竹爆炸，高温、高压的爆轰产物立即迅速向四周膨胀，对周围介质产生很大的破坏作用。
烟花爆竹爆炸掀起的破片、砖石等固体飞散物也会对周围人员建筑等造成破坏，但这种破坏一般是局部的、随机的。
地面爆炸还能引起地面的震动，地震波能造成建筑物和相关设备的破坏，如一般建筑可以承受的振动速度为5cm/s。但地震波破坏效应一般远小于冲击波的破坏效应，可以忽略不计。
烟花爆竹爆炸对周围建筑物和人员等目标的破坏主要是爆炸空气冲击波作用。烟火药在空气中爆炸形成高温、高压气体产物，迅速向外膨胀，使原来静止的空气的压力、温度突然升高，形成爆炸冲击波。爆炸冲击波传播距离大大超出爆炸本身占有的范围，对周围人员和建筑物造成很大破坏和伤害。描述空气冲击波强弱的参数有三个：峰值超压、正压作用时间和冲量。空气冲击波对人员杀伤的主要征象是引起听觉器官的损伤、内脏出血以及死亡。冲击波峰值超压和冲量共同作用可导致建筑物倒塌，如果建筑物内有危险品，还可引发次生灾害。
(3）危险有害因素导致事故触发条件
根据对各种引起烟火药燃烧爆炸的条件分析，烟火药导致火灾、烟花爆竹爆炸事故的触发条件如下图3.11-1鱼刺图所示。
图3.11-1 燃烧、爆炸触发条件分析图爆  炸
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(4）导致事故扩大的因素分析
根据烟花生产特性及烟花爆竹行业重大事故案例资料分析，导致烟花生产企业事故扩大的因素主要有：
1）安全距离不够，相邻工库房间发生殉爆。
2）擅自改变工房用途，在低危险等级的建筑物内从事高危险等级建筑物内的作业。
3）工库房超量存放危险品。
4）疏散通道不畅或无关人员出入危险品作业场所。
5）工库房建筑强度不够，易在冲击波作用下倒塌。
6）应急救援措施失效。
[bookmark: _Toc280010185][bookmark: _Toc58862010][bookmark: _Toc58946842][bookmark: _Toc301365472][bookmark: _Toc335902420][bookmark: _Toc60129125][bookmark: _Toc325531553][bookmark: _Toc299549428][bookmark: _Toc173077684][bookmark: _Toc326007677][bookmark: _Toc326823029][bookmark: _Toc181194091][bookmark: _Toc148037013][bookmark: _Toc145275218]3.11.2电伤害
电伤害包括静电危害、电气事故危害和雷电灾害，雷电灾害已在“3.8.1自然环境危险有害因素”章节中进行了辨识、分析，此处不再重复。
（1）静电危害
静电是不同物质的物体之间相互摩擦或接触时产生的，烟花生产中的操作人员、工装器具均处于运动状态，烟火药是电的不良导体，在各涉药工序的加工、操作过程中极易产生静电积累，若工库房内空气干燥，地、台面导电条件差以及工装器具材料绝缘性强都会导致静电积累，一旦具备静电放电条件就会产生静电放电火花，当火花能量大于烟火药的最小发火能，就可能引起火灾和烟花爆竹爆炸事故。
本项目中，下面一些工序和设备容易产生静电。
①烟火药在搅拌、混合时也会产生静电。
②化学原材料在粉碎、筛选混合和酒精喷成雾状时，都会产生静电。
③倾倒烟火药或用瓢舀取烟火药时会因摩擦产生静电。
④操作人员穿化纤衣服、塑料鞋底和橡胶鞋操作或走路时都会带电，如果不能接地把静电导走，就会积累。这时若接触不带电的烟火药，就可能发生静电放电，引起烟火药的燃烧，引发火灾、烟花爆竹爆炸事故。
另外，如人在未采取任何防护措施的情况下，不小心碰触聚集静电的物体，静电放电时产生的瞬间冲击电流，通过人体的某一部分，可能使人体受到伤害或引起二次伤害。静电还会引起人的恐惧和不适，静电放电会引起人体的疼痛、肌肉抽搐、麻木、动作失误，可能产生次生灾害。静电电击人体的反应见表3.11-2。


表3.11-2 静电电击人体的反应
	人体带电电位（V）
	静电放电时人体感觉程度
	备注

	1000
	没有感觉
	

	2000
	手指外侧有感觉，但不痛
	产生微弱放电声

	3000
	有微弱的刺痛感
	

	4000
	手指微痛感，如针刺感
	可见到放电火花

	5000
	手掌到手臂前半部有电极击痛感
	放电火花从手指延伸

	6000
	手指剧烈痛感，电击后手臂感觉沉重
	

	7000
	手指、手掌有强烈痛感，麻痹感
	

	8000
	从手掌到前臂的麻痹感
	

	9000
	手腕有强烈痛感，手掌有很强麻痹感
	

	10000
	整个手都痛，感到电流流过
	


[bookmark: _Toc83159011][bookmark: _Toc188265322][bookmark: _Toc202015924](2）电气事故危害
电气安全包括设备安全和人身安全两个方面。
如果设备及配套电器未使用防爆型，产生的电火花可能引起烟火药及其制品燃烧，引发火灾、烟花爆竹爆炸事故。如果线路绝缘老化、受潮、机械磨损，会造成绝缘强度降低或绝缘层损坏，可能导致人体触电或短路。线路因过载、短路等故障导致的高温、电火花可能引燃、引爆烟火药及其制品，引起火灾、烟花爆竹爆炸事故。
电流对人体的伤害有两种类型：电击和电伤。绝大部分的触电事故都属于电击，而电击伤害的严重程度与通过人体电流的大小、持续时间、部位、电流频率有关。工作人员有意、无意触及或过分接近带电体(包括正常不带电，而发生事故时可能带电的配电装置与电气设备外露可导电部分)、工作人员误操作、误入带电间隔和跨步电压等，均有可能造成触电事故。
[bookmark: _Toc245240860]第四章  评价单元的划分及评价方法的选择
[bookmark: _Toc26510][bookmark: _Toc22505][bookmark: _Toc31881][bookmark: _Toc17911][bookmark: _Toc245240861][bookmark: _Toc21558468]4.1评价单元的划分
划分评价单元是为评价目标和评价方法服务，是为了提高评价工作的准确性和可靠性。本次安全评价对象为湖南省广祥烟花制造有限公司厂房改建项目的选址、总图布置、主体工程、生产装置、安全设施、安全管理及配套设施进行安全验收评价。结合该企业现状，根据以上危险有害因素分析，依据评价方法的有关具体规定，将该项目划分为安全生产管理、总体布局和条件设施、安全防护设施/措施、作业场所安全性四大单元进行评价。
1）安全生产管理（资料审核）单元细分为组织机构、从业人员、规章制度、技术资料等子单元。
2）总体布局和条件设施单元细分为总体布局、工艺布置、条件与设施等子单元。
3）安全防护设施、措施单元细分为防护屏障及消防设施、防雷、防静电及接地、电器、机械、工具安全特性等子单元。
4）厂房改建项目作业场所安全性细分为厂房改建项目生产、储存工房单元。
5）安全距离单元细分为内部安全距离、外部安全距离等子单元。
6）烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定单元。
7）重大危险源单元。
8）建设项目检查情况单元。
[bookmark: _Toc360131417][bookmark: _Toc225740834][bookmark: _Toc361562638][bookmark: _Toc368163920][bookmark: _Toc367705142][bookmark: _Toc367714644]各评价单元评价方法的选择见表4.1-1


表4.1-1  评价单元划分及评价方法选用表
	[bookmark: _Toc24032][bookmark: _Toc12625][bookmark: _Toc19945][bookmark: _Toc12688][bookmark: _Toc21558469]序号
	评价单元名称
	评价子单元名称
	评价方法

	1
	安全生产管理（资料审核）
	组织机构
	安全检查表法
直观经验分析法

	
	
	从业人员
	

	
	
	规章制度
	

	
	
	技术资料
	

	2
	总体布局和条件设施
	总体布局
	安全检查表法
直观经验分析法

	
	
	工艺布置
	

	
	
	条件与设施
	

	3
	安全防护设施、措施
	防护屏障
	直观经验分析法

	
	
	消防安全设施
	

	
	
	防雷、防静电设施
	

	
	
	视频监控和异常情况报警装置
	

	4
	作业场所安全性
	厂房改建项目生产、储存工房
	安全检查表法

	5
	安全距离
	内部距离
	安全检查表法

	
	
	外部距离
	

	6
	重大危险源
	重大危险源安全管理检查表
	安全检查表法

	7
	重大生产安全事故隐患判定
	烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定表
	安全检查表法

	8
	建设项目检查情况
	建设项目“三同时”检查
	直观经验分析法安全检查表法

	
	
	建设项目安全设施设计专篇的落实情况
	


[bookmark: _Toc245240862]4.2评价方法的简介
根据国家安全生产监督管理总局第54号令《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》和《烟花爆竹企业安全评价规范》AQ4113-2008的要求，通过对该项目的选址、布局、生产工艺等全面的认真分析，为达到预期有效目的，采用现场检查表评价方法为主要评价方法，同时根据该企业实际，适当选用其他定量分析评价方法，爆炸冲击波安全距离系数分析评价法等。
[bookmark: _Toc28738][bookmark: _Toc116155717][bookmark: _Toc116156544][bookmark: _Toc116289790][bookmark: _Toc12539][bookmark: _Toc1737][bookmark: _Toc83666240][bookmark: _Toc85202515][bookmark: _Toc90914311][bookmark: _Toc32122][bookmark: _Toc102739239][bookmark: _Toc181194095][bookmark: _Toc163313459][bookmark: _Toc128301727]4.2.1安全检查表评价法
安全检查表内容包括标准、规范和规定，并随时关注并采用新颁布的有关标准、规范规定。正确的使用安全检查表分析将保证每个设备符合标准，而且可以识别出需进一步分析的区域。安全检查表分析是基于经验的方法，编制安全检查表的评价人员应当熟悉装置的操作、标准和规程，并从有关渠道(如内部标准、规范、行业指南等)选择合适的安全检查表，如果无法获得相关的安全检查表，评价人员必须运用自己的经验和可靠的参考资料编制合适的安全检查表；所拟定的安全检查表应当是通过回答安全检查表所列的问题能够发现系统的设计和操作的各个方面与有关标准不符的地方。许多机构使用标准的安全检查表对项目发展的各个阶段(从初步设计到装置报废)进行分析。换句话说，针对典型的行业和工艺，其安全检查表内容是一定的。但是，完整的安全检查表应当随着项目从一个阶段到下一个阶段而不断完善，这样，安全检查表才能作为交流和控制的手段。
安全检查表分析包括三个步骤：
1）选择或拟定合适的安全检查表；
2）完成分析；
3）编制分析结果文件。
评价人员通过确定标准的设计或操作以建立传统的安全检查表，然后用它产生一系列基于缺陷或差异的问题。所完成的安全检查表包括对提出的问题回答“是”、“否”、“不适用”或“需要更多的信息”。定性的分析结果随不同的分析对象而变化，但都将作出与标准或规范是否一致的结论。此外，安全检查表分析通常提出一系列的提高安全性的可能途径并提供给管理者考虑。
优缺点及其适用范围：
安全检查表是进行安全检查，发现潜在危险的一种有用而简单可行的方法。常常用于安全生产管理，对熟知的工艺设计、物料、设备或操作规程进行分析，也可用于新开发工艺过程的早期阶段，识别和消除在类似系统多年操作中所发现的危险。可用于项目发展过程的各个阶段。
安全检查表法是实施安全检查和诊断的项目明细表，是实施安全评价的一种最为基础的方法，是发现潜在危险隐患的一个手段。
[bookmark: _Toc116155718][bookmark: _Toc116156545][bookmark: _Toc90914312][bookmark: _Toc128301728][bookmark: _Toc163313460][bookmark: _Toc181194096][bookmark: _Toc102739240][bookmark: _Toc83666241][bookmark: _Toc116289791][bookmark: _Toc9959][bookmark: _Toc10595][bookmark: _Toc16727][bookmark: _Toc85202516][bookmark: _Toc431]4.2.2直观经验分析法
直观经验分析法又可分为对照经验法和类比法两种，其中对照经验法是对照有关法律、法规和标准、规范或依据评价分析人员的观察、判断能力，借助经验进行判断；类比评价方法是利用相同或近似的工程系统或作业条件的经验和劳动安全卫生的统计数据来对比分析评价对象的危险、危害因素并根据分析结果预测评价对象的风险大小。类比分析评价方法则是利用相同或近似的工程系统或作业条件的经验和劳动安全卫生的统计数据来对比分析评价对象的危险、危害因素并根据分析结果预测评价对象的风险大小。
[bookmark: _Toc188265351][bookmark: _Toc294247840][bookmark: _Toc335902426][bookmark: _Toc245240863][bookmark: _Toc83159026][bookmark: _Toc202015948][bookmark: _Toc23800][bookmark: _Toc271898785][bookmark: _Toc14946]第五章  定性、定量评价
[bookmark: _Toc188265352][bookmark: _Toc83159027][bookmark: _Toc202015949][bookmark: _Toc18153][bookmark: _Toc245240864][bookmark: _Toc271898786][bookmark: _Toc29902][bookmark: _Toc335902427][bookmark: _Toc294247841]5.1 资料审核评价
[bookmark: _Toc82505803][bookmark: _Toc82506070][bookmark: _Toc83666244][bookmark: _Toc85202519][bookmark: _Toc90914315][bookmark: _Toc102739243][bookmark: _Toc116155721][bookmark: _Toc116156548][bookmark: _Toc116289794][bookmark: _Toc128301731][bookmark: _Toc163313464][bookmark: _Toc181194099][bookmark: _Toc10844][bookmark: _Toc10934][bookmark: _Toc14575][bookmark: _Toc410372418][bookmark: _Toc275464489]5.1.1 组织机构
该企业组织机构健全，建立了以欧阳辉为主要负责人的安全管理组织机构，并成立了安全管理领导小组，主要负责人欧阳辉任组长，分管负责人彭宇任副组长，配备了2名专职安全生产管理人员及3名兼职安全员，具体负责全厂安全管理工作。企业配备了注册安全工程师李燕平在安全科岗位工作（亦为安全生产管理人员），负责该企业的安全生产教育和培训、安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案的制定，检查本单位安全生产状况、排查生产安全事故隐患等安全生产管理工作。
同时该企业设立了厂工会（负责人：罗松林），财务科（负责人：凌培芳），销售科（负责人：李纯兴），供应科（负责人：张丽娟），技术科（负责人：杨细），质检科（负责人：黄伏初）配合安全科执行安全管理工作。
并建立了应急救援组织机构，负责企业事故应急救援工作，设有消防队、救护队等，并配备了相应的器材、设备。
[bookmark: _Toc163313465][bookmark: _Toc128301732][bookmark: _Toc181194100][bookmark: _Toc1551][bookmark: _Toc17952][bookmark: _Toc7478][bookmark: _Toc82506071][bookmark: _Toc83666245][bookmark: _Toc85202520][bookmark: _Toc275464490][bookmark: _Toc90914316][bookmark: _Toc410372419][bookmark: _Toc102739244][bookmark: _Toc82505804][bookmark: _Toc116155722][bookmark: _Toc116156549][bookmark: _Toc116289795]5.1.2 从业人员
[bookmark: _Hlk239855142]该企业目前处于整改期间，暂未生产，现有从业人员42人，其中专职安全生产管理人员2人，兼职安全员3人，持证特种作业人员26人。主要负责人已取得湖南省应急管理厅核发的烟花爆竹生产企业主要负责人上岗资格证；专职安全生产管理人员、兼职安全员已取得烟花爆竹生产企业安全管理人员上岗资格证，分管负责人由取得烟花爆竹生产企业主要负责人资格证的彭宇担任，符合《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》中第十四条和《中华人民共和国安全生产法》中第二十四条的规定；企业配备了1名持证注册安全工程师李燕平从事企业安全生产管理工作。危险工序作业人员都已参加了相关培训，并已持特种作业证上岗，其他未参加相关培训的人员在未取得上岗资格证前不得从事特种作业操作。
1.3级生产工序和无药工序的作业人员都已参加了相关的安全培训。
该企业已为从业人员办理了工伤保险手续。
[bookmark: _Toc116155723][bookmark: _Toc85202521][bookmark: _Toc6833][bookmark: _Toc116156550][bookmark: _Toc116289796][bookmark: _Toc15599][bookmark: _Toc410372420][bookmark: _Toc23765][bookmark: _Toc275464491][bookmark: _Toc82505805][bookmark: _Toc82506072][bookmark: _Toc83666246][bookmark: _Toc90914317][bookmark: _Toc102739245][bookmark: _Toc181194101][bookmark: _Toc128301733][bookmark: _Toc163313466]5.1.3 规章制度
该企业已制定安全生产责任制度、《药物存储管理、领取管理和余（废）药处理制度》、《企业负责人及涉裸药生产线负责人值（带）班制度》、《持证上岗和特种作业人员管理制度》、《从业人员安全教育培训制度》、《安全目标管理制度》、《安全生产奖惩制度》、《安全技术措施审批制造》、《安全检查和隐患排查治理制度》、《防护用品（具）管理制度》、《黑火药、引火线购买、药物存储、领取和余（废）药处理制度》、《产品购销合同和销售流向登记管理制度》、《新产品、新药物研发管理制度》、《安全设施设备维护管理制度》、《原材料购买、检验、储存及使用管理制度》、《药物运输管理制度》、《易制爆化学品安全储存管理制度》、《职工考勤及外来人员（车辆）出入厂（库）区管理制度》、《厂（库）区门卫值班（守卫）制度》、《电瓶车使用安全管理制度》、《重大危险源（重点危险部位）监控管理制度》、《安全投入保障制度、安全生产费用提取和使用制度》、《劳动防护用品配备、使用和管理制度》、《工作场所职业病危害防治制度》、《烟火药安全检查制度》、《动火作业管理制度》、《不合格产品的处置和跟踪制度》、《职业卫生管理制度》、《安全生产例会制度》、《非正常情况下不得生产的规定》、《技术档案管理制度》、《工艺和技术管理制度》、《工（器）具管理制度》、《机械设备安装、维护和检修管理制度》、《安全用电管理制度》、《半成品储存、出入库管理制度》、《燃烧试验管理制度》、《事故应急救援与演练制度》、《事故报告与调查处理制度》、《安全生产责任考核管理制度》、《安全风险分级管控制度》等安全生产管理制度（详见附件），制度内容较为具体、全面，责任较为明确，符合国家有关法律、法规、标准的要求。其操作规程（详见附件）与本企业生产的产品、所设的工序相适应，内容具体全面，并能适用于企业的安全管理。该企业的事故应急救援预案具有一定的应急指导性，内容较具体，有可操作性。
[bookmark: _Toc25826][bookmark: _Toc410372421][bookmark: _Toc15870][bookmark: _Toc8255][bookmark: _Toc82506073][bookmark: _Toc83666247][bookmark: _Toc85202522][bookmark: _Toc82505806][bookmark: _Toc90914318][bookmark: _Toc275464492][bookmark: _Toc163313467][bookmark: _Toc102739246][bookmark: _Toc116156551][bookmark: _Toc116289797][bookmark: _Toc181194102][bookmark: _Toc128301734][bookmark: _Toc116155724]5.1.4技术资料
该企业建设项目经相关管理部门批准，由符合相关要求的湖南省泰衡民用爆破工程安全设计咨询有限公司进行设计，并经湖南省应急管理厅组织的专家组审查通过，提供了相关设计图纸及文件。
[bookmark: _Toc19011][bookmark: _Toc271898787][bookmark: _Toc18395][bookmark: _Toc294247842][bookmark: _Toc335902428][bookmark: _Toc245240865]5.2 总体布局、条件和设施评价 
[bookmark: _Toc116289799][bookmark: _Toc128301736][bookmark: _Toc116156553][bookmark: _Toc181194104][bookmark: _Toc275464494][bookmark: _Toc410372423][bookmark: _Toc82506075][bookmark: _Toc82505808][bookmark: _Toc83666249][bookmark: _Toc102739248][bookmark: _Toc85202524][bookmark: _Toc6682][bookmark: _Toc90914320][bookmark: _Toc163313469][bookmark: _Toc20137][bookmark: _Toc13729][bookmark: _Toc116155726]5.2.1 规划
[bookmark: _Toc82505809][bookmark: _Toc5656][bookmark: _Toc90914321][bookmark: _Toc85202525][bookmark: _Toc116155727][bookmark: _Toc83666250][bookmark: _Toc116156554][bookmark: _Toc9394][bookmark: _Toc116289800][bookmark: _Toc10883][bookmark: _Toc102739249][bookmark: _Toc128301737][bookmark: _Toc163313470][bookmark: _Toc82506076][bookmark: _Toc181194105]该企业的总体布局与平面图相符。厂区位于醴陵市泗汾镇枧上村，占地约220亩，厂区周围无工业区、旅游区、重点建筑物、高等级公路、铁路运输线等场所，符合当地城乡规划要求；厂区周边分布有零散居民建筑，其与厂区危险品生产工房的距离均符合《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）要求。
该企业按功能分区，分别设立有办公生活区、无药生产区、1.3级生产区、1.1级生产区及药物库区。设立了值班室，严格控制无关人员和货流进入。该企业厂区出入口设置有密砌围墙、铁门及人脸识别门禁系统，生产区和药物总库区周边设置有密砌围墙（密砌围墙高度约2m）隔绝了外部无关人员的进出。该企业按设计图纸设置有余废药销毁场（141#晒棚/散热北面133米处）。废劣品的销毁采用焚烧法，制定有销毁方案，采用引火线远距离点火，有专人负责警戒，销毁结束后，现场指挥和技术人员将对销毁现场进行认真检查，确认安全后撤消警戒。
5.2.2 工艺布置
[bookmark: _Toc24307][bookmark: _Toc8205][bookmark: _Toc2006][bookmark: _Toc116155728][bookmark: _Toc82505810][bookmark: _Toc83666251][bookmark: _Toc85202526][bookmark: _Toc181194106][bookmark: _Toc116156555][bookmark: _Toc102739250][bookmark: _Toc90914322][bookmark: _Toc116289801][bookmark: _Toc163313471][bookmark: _Toc82506077][bookmark: _Toc128301738]该企业根据生产品种、生产特性和生产工艺、危险程度进行分区规划，各生产区分别设置有非危险品生产区、危险品生产区和生产线，1.1级危险品生产工房均采用掘进式建设，按产品生产流程顺序呈带状布置，基本避免了药物往返及交叉的情况。1.1级工房小型、分散，并按设计图纸设置防护屏障；1.3级工房部分危险性大的工房亦小型、分散，并按设计图纸设置防护屏障。
危险品生产区做到分小区布置，核算药量大或危险性大的厂房和仓库，布置在危险品生产区边缘或其它有利于安全的地形处，粉尘污染比较大的厂房布置在厂区边缘，比较危险的或核算药量大的危险品仓库未布置在库区出入口附近，运输危险品的车辆，未在其他的防护屏障内通过，未将危险品生产区布置在山坡陡峭的狭窄沟谷中。
5.2.3条件和设施
[bookmark: _Toc294247665][bookmark: _Toc143680655][bookmark: _Toc127982417][bookmark: _Toc305855967][bookmark: _Toc294247844][bookmark: _Toc56958186][bookmark: _Toc163313472][bookmark: _Toc181194107][bookmark: _Toc68512927][bookmark: _Toc56066007]该企业危险品生产区内主要运输道路宽度约2.5-4m，与各生产工库房的次要道路（宽度约2.5m）相连通，道路路面已硬化处理，运输道路与建筑物之间的通道宽度能满足运输、通行和安全疏散要求。
该企业生产使用机械、设备工作状态及安全性能良好，能够满足安全生产需要。现场消防设施，消防水源充足，消防保护范围满足安全生产要求。有药尘和余废药的危险工作间修建了废水、废药沉淀池。各工库房安全出口的数量、设置方向、设置位置符合标准要求。企业安全保卫人员定时巡回检查，值班电话通畅。企业生产环境整洁，药尘、含药废水、余废药及废劣产品按规定处理，无乱排放、乱丢弃现象。按规定设置有安全警示标志。配备有消防灭火设备、烧伤药物等。
已设立值班室和固定值班电话。
5.2.4生产能力评估
烟花是易燃易爆危险物品，其生产过程必须贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，防止烟花爆竹爆炸和火灾事故的发生，减少事故损失，保障公民生命和国家财产安全。烟花爆竹生产企业各工序必须坚持按定员定量和操作规程要求进行操作，不得超员超量和超范围生产。为加强对烟花生产企业的有效管理，确保生产企业各工序在规定的范围内且不超负荷生产。
由于目前还没有关于生产能力评估的国家标准，本评价组参考江西省应急管理厅制定的《烟花爆竹生产企业生产能力核定办法》进行生产能力（侧重于生产线各工序间的适应能力）评估。
[bookmark: _Toc9671]1）产品分类和生产能力计算办法
（1）分类：烟花爆竹产品按照GB10631-2025标准分类，根据结构与组成、燃放运动轨迹及燃放效果，烟花爆竹产品分为组合烟花类、喷花类、吐珠类等11大类和若干小类。
（2）计算单位：从烟花爆竹生产企业成品流向登记及花炮运输与销售管理相结合出发，烟花爆竹产品生产能力以常用实际包装箱为单位，并提供相应的包装含量和包装箱外形尺寸和容积以供参考和比较。
①烟花爆竹以箱为单位；
②发射药和烟火药以kg为单位；
③纱引线以米为单位；
④纸引线以“万”为单位，并注明万与米的换算关系。
（3）生产时间：以每年240天计算，每班以日工作时间计算，一般以每天一班生产计算，特殊情况下应有相应的措施和条件。
（4）生产产值：根据现行实际产品的实际价格将产量折算成产值。
（5）生产能力：各工序年生产能力=操作人数×单人单天生产能力×年生产天数。
企业生产能力以企业各工序中的最小生产能力为准。
2）各工序生产能力
该企业主要生产：组合烟花类（小礼花同类组合，C1、C2级）、玩具类（烟雾型，D级）产品；根据《烟花爆竹生产企业生产能力核定办法》及当地实际生产水平综合对其进行生产能力评估，同时产能同时受到生产组织方式、产品规格、产品质量、工艺要求、机械化程度、熟练程度、身体状况等多种因素的影响，各工序产能分析如下：
表5.2-1   烟花生产工艺产能匹配表
	   规格
工序
	工房数(栋)
	定员
限机
	单天生产能力
（kg/机/人）
	日产能
	药物
需要量
	备注

	亮珠/药柱生产能力

	机械药混合
	1
	1机
	1000kg
	1000kg
	
	

	造粒
	1
	1机
	500kg
	500kg
	
	

	压药柱
	1
	1机
	150kg
	150kg
	
	

	干燥（烘房）
	1
	1机
	500kg
	500kg
	
	

	晒坪/散热
	1
	1人
	200kg
	200kg
	
	

	组合烟花类产品生产能力

	组盆串引
	1
	24人
	5000发/人/天
	12万发
	
	

	机械组盆串引
	2
	4机
	5000发/机/时
	16万发
	
	

	机械药混合
	1
	1机
	1000kg
	1000kg
	
	

	装药
	2
	2人
	600饼/人/天
	7.32万发
	亮珠/药柱：512kg
开包药：183kg尾药：146kg
	

	装发射药
	1
	1人
	15万发/人/天
	15万发
	发射药：220kg
	

	组装/压纸片
	3
	6人
	1.2万发/人/天
	7.2万发
	
	

	组装装药
	8
	16人
	0.8万发/人/天
	12.8万发
	
	

	玩具类（烟雾型/烟筒）产品生产能力

	装/压药（烟雾）
	2
	2人
	150饼/人/天
	0.6万发
	含药：114kg
	

	组装/包装
	2
	40人
	15箱/人/天
	600箱
	
	

	备注：①组合烟花类C级（含亮珠）61个/饼，单发含亮珠7g，开包药2.5g，尾药2g，单发含发射药3g；②玩具类（烟雾型/烟筒）19个/饼，含药量20g/个，150个/箱。


3）生产能力评估
以一天生产为评估时间，通过表5.2-1可知，该企业亮珠、药柱生产线设置有机械药混合1栋、定员1人/栋，造粒工房1栋、定员1人/栋，压药柱工房1栋、定员1人/栋，干燥（烘房）工房1栋、定员1人/栋，晒坪/散热1栋、定员1人/栋；组合烟花类生产线组盆串引1栋、总定员24人，机械组盆串引2栋、总限机4台，机械药混合1栋、定员1人/栋，装药工房2栋、定员1人/栋，装发射药工房1栋、定员1人/栋，组装/压纸片工房1栋、总定员6人，组装装药工房8栋、总定员16人；玩具类（烟雾型/烟筒）生产线装/压药（烟雾）工房2栋、定员1人/栋，组装/包装工房2栋、总定员40人。 
产品设计生产能力：
亮珠、药柱生产能力：
机械药混合生产能力为：1×1×1000=1000千克/天；
造粒生产能力为：1×1×500=500千克/天；
压药柱生产能力为：1×1×150=150千克/天；
干燥生产能力为：1×500（烘房）+1×200（晒棚）=700千克/天；
组合烟花类生产能力：
组盆串引生产能力为：24×1×5000发/人/天=12万发/天；
机械组盆串引生产能力为：4×1（8小时）×5000/发/机/时=16万发/天；
        机械药混合生产能力为：1×1×1000=1000千克/天；
装药生产能力为：2×1×600饼/人/天=7.32万发/天；
装发射药生产能力为：1×1×15万发/人/天=15万发/天； 
组装/压纸片生产能力为：6×1×1.2万发/人/天=7.2万发/天；
组装装药生产能力为：16×1×0.8万发/人/天=12.8万发/天；        
玩具类（烟雾型/烟筒）生产能力：
装/压药（烟雾）生产能力为：2×150饼/机/天=0.6万发/天；
组装/包装生产能力为：40×1×15箱/人/天＝600箱/天；
 对比以上分析，该企业各生产工序基本匹配。根据设计，该企业亮珠药柱生产能力能满足各类产品生产能力需求；装药生产能力偏小，以该企业生产工序中最低生产能力为计算标准，组合烟花类产品日产量可达7.32万个，年产量约1756万个（约12万箱，组合烟花按150发/箱计算）；玩具类（烟雾型/烟筒）日产量可达38箱，年产量约1万箱（平均按150个/箱计算）；则该企业总年产量约13万箱。
该企业位于烟花爆竹主产区和原材料生产基地，原材料、无药部件不能满足需求时可及时得到供应。 
4）中转能力评估
该企业按生产工艺流程在操作间附近设置了中转库，因是流水作业，中间产品/半成品等停滞时间较短；而企业核定的生产能力以生产线各工序中最小生产能力的工序为准，在严格遵守“少量多次勤运走”原则的前提下，中转库房可满足生产需要。
5）储存能力评估
企业生产储存能力见下表5.2-2。
表5.2-2 “三库”配置情况表
	[bookmark: _Hlk203495804]   规格
工序
	工房数(栋)
	总限药量（kg）
	上下游工序日需量（kg）
	储存周期
	中转时间

	亮珠中转
	2
	220
	512
	0.4天
	

	黑火药中转
	2
	270
	220
	1.2天
	

	药饼中转
	4
	1550
	841
	1.8天
	

	引线库
	2
	1000
	40
	25天
	烟花：约0.16mm/发,30kg/万米玩具：约0.04mm/个,30kg/万米

	黑火药库
	4
	3000
	220
	14天
	

	烟雾药库
	1
	500
	114
	4.4天
	

	亮珠/药柱库
	5
	5000
	512
	10天
	

	单基火药库（湿）
	1
	500
	50
	10天
	

	成品库
	3
	30000
	1175
	25天
	

	备注：经核算该企业：组合烟花类产品年产量约12万箱，玩具类（烟雾型）年产品约1万箱，合计年产量约13万箱。


根据计算，引线库的存量可以满足约25天的生产需求，黑火药库的存量可以满足约14天的生产需求，单基火药库（湿）可以满足约10天的生产需求，亮珠/药柱库的存量可以满足约10天的生产需求，烟雾药库的存量可以满足约4.4天的生产需求，1.3级成品库的存量可以满足约25天的生产储存需求。综上所述，该企业各生产工（库）房的设置与生产匹配。
6）生产能力评估结论
该企业安全设施设计由湖南省泰衡民用爆破工程安全设计咨询有限公司承担；设计生产厂房数量和储存仓库面积与其生产品种相适应。生产企业各工序必须坚持按定员定量和操作规程要求进行操作，不得改变工房用途、超员超量和超范围生产，加强对企业的有限管理，确保生产企业各工序均衡生产，企业应制定切实可行的生产销售计划，及时发货、严格控制库存，严禁超量存放。
[bookmark: _Toc271898790][bookmark: _Toc7405][bookmark: _Toc245240866][bookmark: _Toc32051][bookmark: _Toc294247845][bookmark: _Toc335902431]5.3 生产场所验收评价
该项目采用《烟花爆竹企业安全评价规范》AQ4113-2008中的“附录C—《烟花爆竹企业安全评价现场检查表》”对生产场所单元进行评价；评价内容主要包括定级定量、建筑结构、疏散要求、人员、防护屏障、消防、设备电气和生产工具、贮存与运输、废药废水处理、采暖通风、干燥、制度规程等十二个方面；具体见附录中的“附录C烟花爆竹企业安全评价评价单元(车间)现场检查表”。
[bookmark: _Toc245240867][bookmark: _Toc271898805][bookmark: _Toc4024][bookmark: _Toc335902437][bookmark: _Toc294247850][bookmark: _Toc22768]5.4 生产工艺安全性评价
[bookmark: _Toc5980][bookmark: _Toc3212][bookmark: _Toc82506082][bookmark: _Toc85202530][bookmark: _Toc90914326][bookmark: _Toc82505815][bookmark: _Toc116156558][bookmark: _Toc116289804][bookmark: _Toc102739254][bookmark: _Toc31764][bookmark: _Toc116155731][bookmark: _Toc83666255][bookmark: _Toc163313475][bookmark: _Toc128301741][bookmark: _Toc181194110][bookmark: _Toc235113931][bookmark: _Toc235111900][bookmark: _Toc235588744][bookmark: _Toc235508260][bookmark: _Toc226015696][bookmark: _Toc294247670][bookmark: _Toc335902438][bookmark: _Toc235113114][bookmark: _Toc231010818][bookmark: _Toc235112887][bookmark: _Toc235112549][bookmark: _Toc231010407][bookmark: _Toc243756780][bookmark: _Toc235112980][bookmark: _Toc230529816][bookmark: _Toc294247851][bookmark: _Toc271898806][bookmark: _Toc226015974][bookmark: _Toc231178714][bookmark: _Toc235522841][bookmark: _Toc230965661][bookmark: _Toc226015973][bookmark: _Toc231010817][bookmark: _Toc235112979][bookmark: _Toc235113113][bookmark: _Toc235111899][bookmark: _Toc235588743][bookmark: _Toc217888635][bookmark: _Toc230965660][bookmark: _Toc230529815][bookmark: _Toc231010406][bookmark: _Toc235112548][bookmark: _Toc235112886][bookmark: _Toc235508259][bookmark: _Toc235113930][bookmark: _Toc235522840][bookmark: _Toc226015695][bookmark: _Toc243756779][bookmark: _Toc231178713][bookmark: _Toc282357632][bookmark: _Toc277755600][bookmark: _Toc410372429][bookmark: _Toc279568870]5.4.1 生产工艺安全性定性评价
1）工艺流程的安全性
企业改建后的安全设施符合相关的标准要求。
虽然该企业厂房改建项目工艺布局符合相关要求，但要实现工艺流程上的相对安全，必须注意以下几点：
（1）对生产过程中的各工房进行严格监控，严禁超员超量生产，严禁各中转库超量储存；
（2）确保各工房的安全设施处于有效状态；
（3）注意对1.1级工房防护屏障（土堤）的维护，确保防护屏障（土堤）高度、宽度等符合国家标准的要求；
（4）严格执行操作规程和安全管理制度，严禁违章生产和违章指挥。
2）设备运行的可靠性
烟花爆竹产品生产过程中的药物一般具有易燃、易爆的特性，设备在选型与安装过程中应优先考虑设备的本质安全，针对不同的工作环境选用的机型也有所区别，在具有爆炸特性粉尘散发的工作环境下的机械设备均采用具有相关制造资质并经有关部门检验合格的产品。该企业涉及的机械混药混合、烟花爆竹干燥机等选用的设备电机均为防爆型，并分隔安装。生产设备均有接地措施，接地电阻经有资质的机构检测合格。
3）运输工具、厂内道路
该企业生产区内主要运输通道宽度约2.5-4m，生产区内运输一般采用人力车及电瓶车运输相结合，总仓库区内运输一般采用机动车辆运输。运输道路平坦，企业应在运输时应采取安全保护措施。
4）人员操作技能熟练程度评价
该企业员工年龄结构合理，没有未满十八周岁的人员和残疾人员从事危险工序的作业，无职业禁忌症者，一线工人多为有多年生产经验人员，人员相对稳定，流动率较低。
危险工序从业人员均已参加安全生产监督管理（应急管理）部门组织的安全培训；其他从业人员均经过该企业的三级培训，考核合格后上岗。
[bookmark: _Toc6293][bookmark: _Toc6992][bookmark: _Toc163313476][bookmark: _Toc82505816][bookmark: _Toc8362][bookmark: _Toc85202531][bookmark: _Toc116156559][bookmark: _Toc82506083][bookmark: _Toc116289805][bookmark: _Toc128301742][bookmark: _Toc102739255][bookmark: _Toc83666256][bookmark: _Toc90914327][bookmark: _Toc116155732][bookmark: _Toc181194111]5.4.2 生产工艺作业条件危险性评价法（LEC）评价
选用“作业条件危险性评价法（LEC法）”，对本项目烟花生产工艺过程中人员在具有火灾、烟花爆竹爆炸潜在危险性环境中作业危险程度进行评价，L、E、C值选取和D值计算见表5.4-1。
表5.4-1  作业条件危险程度D值计算表
	序号
	工序名称
	L
	E
	C
	D
	危险程度

	1
	原材料准备
	3
	3
	3
	27
	可能危险

	2
	称料
	3
	3
	3
	27
	可能危险

	3
	机械药混合
	6
	3
	7
	126
	显著危险

	4
	装药
	6
	6
	7
	252
	高度危险

	5
	造粒
	6
	6
	7
	252
	高度危险

	6
	压药柱
	6
	6
	7
	252
	高度危险

	7
	干燥
	3
	6
	7
	126
	显著危险

	8
	筛选
	3
	6
	7
	126
	显著危险

	9
	装/压药
	6
	6
	7
	252
	高度危险

	10
	钻孔
	3
	6
	3
	54
	可能危险

	11
	组装装药
	3
	6
	7
	126
	显著危险

	12
	组装（机压纸片）
	3
	6
	7
	126
	显著危险

	13
	安引/组装
	3
	6
	3
	54
	可能危险

	14
	包装成箱
	3
	6
	3
	54
	可能危险

	15
	储存（C1、C2、D级产品）
	3
	2
	3
	18
	稍有危险

	16
	燃放（C1、C2、D级产品）
	3
	2
	3
	18
	稍有危险

	17
	销毁（C1、C2、D级产品）
	3
	2
	7
	42
	可能危险


[bookmark: _Toc294247852][bookmark: _Toc271898807][bookmark: _Toc335902439][bookmark: _Toc294247671][bookmark: _Toc14615][bookmark: _Toc19935]根据以上评价过程对各工序生产工艺安全性分析，综合湖南省广祥烟花制造有限公司厂房改建项目烟花生产工艺过程整体安全防范措施水平，上述“显著危险”、“高度危险”作业工序已经采取了相关安全防范措施，在本项目所处地区技术和经济水平条件下，其工艺过程存在的风险可以接受。
[bookmark: _Toc8463][bookmark: _Toc4748][bookmark: _Toc27270][bookmark: _Toc245240868]5.5 安全防护设施、措施评价
[bookmark: _Toc9062][bookmark: _Toc25225][bookmark: _Toc90914331][bookmark: _Toc85202535][bookmark: _Toc163313478][bookmark: _Toc83666260][bookmark: _Toc181194113][bookmark: _Toc116289807][bookmark: _Toc24892][bookmark: _Toc305855983][bookmark: _Toc128301744][bookmark: _Toc102739259][bookmark: _Toc116156561][bookmark: _Toc294247855][bookmark: _Toc82505820][bookmark: _Toc294247673][bookmark: _Toc82506087][bookmark: _Toc271898810][bookmark: _Toc116155734]5.5.1 防护屏障
该项目中1.1-1、1.1-2 级工（库）房均按设计图纸设置了防护屏障，部分防护屏障为在山体旁开挖凹型工房槽，形成三面凹型防护山体屏障；部分为人工堆砌防护屏障或采用钢筋混凝土浇筑屏障。防护屏障经整改后符合下列要求：防护屏障内坡脚与危险建筑物外墙的水平距离、高度（不低于屋檐）、厚度均符合规定要求。但人工堆砌的防护屏障在雨水冲涮下易沉塌，企业应定期对所有1.1级工房的防护屏障进行维护和修整，确保防护屏障符合标准要求。该企业厂房改建项目中1.1级工库房按设计设置防护屏障；防护屏障符合性详情见表5.5-1。 
表5.5-1防护屏障符合性一览表
	[bookmark: _Toc116155735][bookmark: _Toc116156562][bookmark: _Toc90914332][bookmark: _Toc116289808][bookmark: _Toc102739260][bookmark: _Toc128301745][bookmark: _Toc305855984][bookmark: _Toc294247674][bookmark: _Toc24520][bookmark: _Toc6550][bookmark: _Toc294247856][bookmark: _Toc11472][bookmark: _Toc271898811][bookmark: _Toc82505821][bookmark: _Toc83666261][bookmark: _Toc82506088][bookmark: _Toc85202536]工库房名称
	危险等级
	防护屏障形式
	符合性

	137#亮珠库
	1.1-1
	四面山体自然屏障
	符合要求

	138#亮珠库
	1.1-1
	四面山体自然屏障
	符合要求

	139#亮珠库
	1.1-1
	四面山体自然屏障
	符合要求

	141#晒棚/散热
	1.1-1
	四面山体自然屏障
	符合要求

	142#危废暂存间
	1.1-1
	四面山体自然屏障
	符合要求

	145#存药洞
	1.1-2
	两侧覆土宽度≥1500mm、顶部覆土≥500mm
	符合要求

	146#存药洞
	1.1-2
	两侧覆土宽度≥1500mm、顶部覆土≥500mm
	符合要求

	147#存药洞
	1.1-2
	两侧覆土宽度≥1500mm、顶部覆土≥500mm
	符合要求

	148#亮珠中转
	1.1-1
	四面山体自然屏障
	符合要求

	149#存药洞
	1.1-1
	两侧覆土宽度≥1500mm、顶部覆土≥500mm
	符合要求

	150#裹药柱
	1.1-1
	四面山体自然屏障
	符合要求

	151#药柱中转
	1.1-1
	前向现浇钢筋混凝土屏障，左右后三面山体自然屏障
	符合要求


[bookmark: _Toc163313479][bookmark: _Toc181194114]5.5.2 消防安全设施
该企业配备的消防安全设施详见本报告中“2.6.3消防设施”章节，厂区内共设13处（SN65型）室外消火栓。该企业消防水源来自厂内1个消防水池（总蓄水量约450m3）供给，通过消防水泵吸水自消防给水管网提供厂内消火栓给水，消防水池补水采用地下水和地表水（厂内1口水塘和自建的2口深水井，利用水泵不断由水井补给水源）；生产用水为厂内自建的高位水池提供，并设有独立的给水管网供给各生产用水点。危险品生产工房及中转库设置有消防水池、消防水龙头和消防水桶；不能用水灭火的场所配置了灭火器；现场检查时，工房前消防水池内蓄满水，消防水池旁的水龙头均能符合生产和消防要求；厂界周围设置了防火隔离带。
[bookmark: _Toc16918][bookmark: _Toc294247675][bookmark: _Toc305855985][bookmark: _Toc271898812][bookmark: _Toc23331][bookmark: _Toc10946][bookmark: _Toc116155736][bookmark: _Toc294247857][bookmark: _Toc116156563][bookmark: _Toc128301746][bookmark: _Toc116289809][bookmark: _Toc163313480][bookmark: _Toc82506089][bookmark: _Toc82505822][bookmark: _Toc83666262][bookmark: _Toc85202537][bookmark: _Toc90914333][bookmark: _Toc102739261][bookmark: _Toc181194115]5.5.3 防雷、防静电设施
[bookmark: _Hlk203846874]该企业已根据《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）相关要求设置防雷设施。防雷装置于2026年10月26日经株洲市安捷防雷科技服务有限公司检测合格，并出具《株洲市雷电防护装置定期检验检测报告书》，报告编号：（株）雷定检【2026】第ZZAJFL-A-479号。（详见附件）
防静电设施于2026年10月28日经湖南鼎誉检验检测股份有限公司检测合格，并出具《防静电设备设施检查检测检验报告》，报告编号：NO:GD20260105（详见附件）。同时该企业在亮珠/药柱生产线、内筒生产线和组装装药生产线上设置有喷淋增湿装置，运行状态良好。（详见附件）
综上所述，湖南省广祥烟花制造有限公司厂房改建项目的防雷、防静电设施符合标准要求。
[bookmark: _Toc341781978][bookmark: _Toc341863302][bookmark: _Toc12322][bookmark: _Toc27613][bookmark: _Toc82505824][bookmark: _Toc29376][bookmark: _Toc24780][bookmark: _Toc82506091][bookmark: _Toc85202539][bookmark: _Toc90914335][bookmark: _Toc83666264][bookmark: _Toc102739263][bookmark: _Toc116155737][bookmark: _Toc116156564][bookmark: _Toc116289810][bookmark: _Toc128301747][bookmark: _Toc163313481][bookmark: _Toc181194116][bookmark: _Toc271898814][bookmark: _Toc294247859][bookmark: _Toc294247677][bookmark: _Toc305855987]5.5.4风险监测预警系统
该企业已在药物和成品总仓库、药物和半成品中转库、机械药混合、烘房、化工原材料库等重点部位安装有154个摄像头，于2026年10月27日经醴陵市应急管理局备案：烟花爆竹企业风险监测预警系统接入备案表（布点备案表），备案编号：FXJC2026008；符合《烟花爆竹安全监控系统通用技术条例》（AQ4101－2008）的要求。
[bookmark: _Toc16278][bookmark: _Toc82505825][bookmark: _Toc85202540][bookmark: _Toc102739264][bookmark: _Toc116155738][bookmark: _Toc82506092][bookmark: _Toc83666265][bookmark: _Toc90914336][bookmark: _Toc116156565][bookmark: _Toc116289811][bookmark: _Toc128301748][bookmark: _Toc14230][bookmark: _Toc14799][bookmark: _Toc163313482][bookmark: _Toc181194117]5.5.5 安全警示标志
[bookmark: _Hlk31570101]该企业厂区内设有“消防重点单位”、“严禁烟火”、“严禁超员”、“严禁超量”等安全警示标志。
综上所述，湖南省广祥烟花制造有限公司各工房的安全警示标识符合标准要求。
[bookmark: _Toc245240869][bookmark: _Toc25414][bookmark: _Toc335902448][bookmark: _Toc294247861][bookmark: _Toc271898816][bookmark: _Toc16766]5.6 电气、机械、工具安全特性评价
[bookmark: _Toc271898817][bookmark: _Toc294247862][bookmark: _Toc294247679][bookmark: _Toc163313484][bookmark: _Toc128301750][bookmark: _Toc181194119][bookmark: _Toc116155740][bookmark: _Toc116289813][bookmark: _Toc116156567][bookmark: _Toc85202544][bookmark: _Toc90914340][bookmark: _Toc102739268][bookmark: _Toc9902][bookmark: _Toc82506096][bookmark: _Toc83666269][bookmark: _Toc29173][bookmark: _Toc17444][bookmark: _Toc335902449][bookmark: _Toc82505829]5.6.1 电力线路及电气安全性评价
[bookmark: _Toc271898827][bookmark: _Toc2259][bookmark: _Toc5679][bookmark: _Toc251925183][bookmark: _Toc294247870][bookmark: _Toc335902453]湖南省广祥烟花制造有限公司厂区设置10/0.4KVA双杆式露天型专用变压器，供电来源为本乡镇供电所，容量为400KVA，负荷等级为三级负荷，厂内用电总负荷300 KVA左右，包括：消防设施设备用电、视频监控设施用电、厂范围内的道路照明、无药工序的生产用电、粉碎、机械药混合、造粒、油压药柱、电干燥/散热等工序的生产用电、部分1.3级工房的照明等。电气线路由当地供电所设置安装，未存在私搭乱建行为，设置有备用电源；粉碎、机械药混合、造粒、油压药柱、电干燥/散热等工房进户线在远离工房处换接电缆地埋至工房，进工房后穿管安装；部分1.3级工房的照明选用防爆型照明设施。工厂独立的办公场所、生活区和无药生产区用电及电器符合一般用电安全规程要求。危险品库区未设电力线路和电气设备，厂区范围内无本厂架空电力线路穿过。
[bookmark: _Toc245240870]5.7 安全距离评价
[bookmark: _Toc271898828][bookmark: _Toc294247872][bookmark: _Toc294247686][bookmark: _Toc294247685][bookmark: _Toc294247871][bookmark: _Toc271898829][bookmark: _Toc27174][bookmark: _Toc12364][bookmark: _Toc82505833][bookmark: _Toc305855995][bookmark: _Toc24018][bookmark: _Toc128301752][bookmark: _Toc102739273][bookmark: _Toc116156570][bookmark: _Toc85202549][bookmark: _Toc116289816][bookmark: _Toc83666274][bookmark: _Toc90914345][bookmark: _Toc116155743][bookmark: _Toc82506101]安全距离包括内部距离和外部距离，是指在建筑物内存放、加工的危险品万一发生事故时，使相邻的、要保护的对象不受破坏或防止事故进一步恶化所允许的最小距离，以便减少事故带来的损失。
[bookmark: _Toc163313486][bookmark: _Toc181194121]5.7.1 内部距离评价
[bookmark: _Toc82506102][bookmark: _Toc116289817][bookmark: _Toc116155744][bookmark: _Toc116156571][bookmark: _Toc128301753][bookmark: _Toc82505834][bookmark: _Toc25110][bookmark: _Toc85202550][bookmark: _Toc83666275][bookmark: _Toc305855996][bookmark: _Toc13409][bookmark: _Toc16678][bookmark: _Toc90914346][bookmark: _Toc102739274][bookmark: _Hlk245393553]本次评价组通过对湖南省广祥烟花制造有限公司厂房改建项目内部距离现场检查,确认该企业各工（库）房之间距离与图纸标注距离相符，符合《烟花爆竹工程设计安全标准》GB50161-2022要求；企业厂房改建项目新、改建危险性建筑物之间的内部距离见表5.7-1。


表5.7-1  厂房改建项目新、改建危险性建筑物内部距离情况表
	[bookmark: _Hlk245393583]工房名称
	危险
等级
	计算药量（kg）
	相邻建筑物名称
	防护屏障
	标准距离（m）
	实际距离（m）
	符合性
	标准依据

	120#防潮剂库
	甲类
	5000
	121#单基火药中转（湿）
	双有
	20
	21
	符合
	GB50161-2022中表5.2.3、GB50016-2014中表3.5.1

	
	
	
	124#化工原材料库
	/
	20
	20
	符合
	GB5016-2014中表3.5.1

	137#亮珠库
	1.1-1
	1000
	133#黑火药库
	双有
	20
	21
	符合
	GB50161-2022中表5.3.2、表5.3.3

	138#亮珠库
	1.1-1
	1000
	137#亮珠库
	双有
	20
	20
	符合
	GB50161-2022中表5.3.2

	139#亮珠库
	1.1-1
	1000
	138#亮珠库
	双有
	20
	20
	符合
	GB50161-2022中表5.3.2

	140#氯酸钾库
	甲类
	2000
	128#引线库
	单有
	20
	20
	符合
	GB50161-2022中表5.3.3、GB50016-2014中表3.5.1

	141#晒棚/散热
	1.1-1
	200
	110#包装
	双有
	14
	15
	符合
	GB50161-2022中表5.2.2

	
	
	
	109#电干燥/散热
	双有
	20
	21
	符合
	GB50161-2022中表5.2.2

	142#危废暂存间
	1.1-1
	10
	86#黑火药中转
	双有
	12
	20
	符合
	GB50161-2022中表5.2.2

	145#存药洞
	1.1-2
	10
	89#调湿药
	双有
	5
	5
	符合
	GB50161-2022中表5.2.9

	
	
	
	88#空筒蘸药
	双有
	5
	6
	符合
	GB50161-2022中表5.2.9

	146#存药洞
	1.1-2
	10
	65#钻孔
	双有
	5
	6
	符合
	GB50161-2022中表5.2.9

	
	
	
	66#药饼中转
	双有
	5
	5
	符合
	GB50161-2022中表5.2.9

	147#存药洞
	1.1-2
	10
	69#药饼中转
	双有
	5
	6
	符合
	GB50161-2022中表5.2.9

	
	
	
	70#装/压药（烟雾）
	双有
	5
	5
	符合
	GB50161-2022中表5.2.9

	148#亮珠中转
	1.1-1
	100
	76#药物中转
	双有
	12
	25
	符合
	GB50161-2022中表5.2.2

	
	
	
	95#机械药混合
	双有
	12
	25
	符合
	GB50161-2022中表5.2.2

	149#存药洞
	1.1-1
	10
	150#裹药柱
	双有
	5
	8
	符合
	GB50161-2022中表5.2.9

	150#裹药柱
	1.1-1
	20
	151#药柱中转
	双有
	12
	12
	符合
	GB50161-2022中表5.2.2

	151#药柱中转
	1.1-1
	100
	104#造粒
	双有
	12
	19
	符合
	GB50161-2022中表5.2.2

	152#总配电间
	
	
	12#成品库
	/
	25
	25
	符合
	GB50161-2022中第5.3.5条


[bookmark: _Toc163313487][bookmark: _Toc181194122]

5.7.2 外部距离评价
根据湖南省广祥烟花制造有限公司提供的厂区安全设施平面布置图和现场勘查，该项目厂房改建项目新、改建危险建筑物与周围建(构)筑物外部安全距离符合《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)规范要求；新、改建危险建筑物与周围建(构)筑物的外部距离情况见表5.7-2。
表5.7-2  新、改建危险建筑物与周围建(构)筑物外部距离情况表
	[bookmark: _Hlk245393613][bookmark: _Toc303076729][bookmark: _Toc306871085][bookmark: _Toc307988076][bookmark: _Toc143680684][bookmark: _Toc58946884][bookmark: _Toc323220899][bookmark: _Toc342378855][bookmark: _Toc115877798][bookmark: _Toc311100183][bookmark: _Toc318108438][bookmark: _Toc336524851][bookmark: _Toc9763][bookmark: _Toc25806][bookmark: _Toc271898836][bookmark: _Toc294247874][bookmark: _Toc410372456][bookmark: _Toc223922485][bookmark: _Toc230066439][bookmark: _Toc21980][bookmark: _Toc335902461][bookmark: _Toc225928009]危险性建筑物名称
	危险等级
	计算药量（㎏）
	外部安全距离符合性
	符合性
	标准依据

	
	
	
	与最近建构筑物距离（m）
	
	

	
	
	
	方位
	被保护物名称
	标准要求
	实际距离
	
	

	139#亮珠库
	1.1-1
	1000
	东面
	民房（10户以内）
	145
	197
	符合
	GB50161-2022中表4.3.2

	
	
	
	北面
	民房（10户以内）
	145
	165
	符合
	GB50161-2022中表4.3.2

	
	
	
	北面
	民房（10户以内）
	145
	164
	符合
	GB50161-2022中表4.3.2

	
	
	
	北面
	民房（10户以内）
	145
	145
	符合
	GB50161-2022中表4.3.2

	148#亮珠中转
	1.1-1
	100
	西面
	养猪场
	80
	83
	符合
	GB50161-2022中表4.2.2

	151#药柱中转
	1.1-1
	100
	南面
	养猪场
	80
	88
	符合
	GB50161-2022中表4.2.2


[bookmark: _Toc245240871]5.8重大危险源评价
[bookmark: _Hlk245393707][bookmark: _Hlk203847327]根据第3.3章节辨识出的烟花爆竹重大危险源，湖南省广祥烟花制造有限公司由127#、128#引线库，129#单基火药库（湿），130#、131#、132#黑火药库，134#、137#、138#、139#亮珠库，135#药柱库，136#烟雾药库组成的药物库区构成四级重大危险源。
[bookmark: _Toc318108440][bookmark: _Toc342282176][bookmark: _Toc342378857][bookmark: _Toc338179310][bookmark: _Toc312402024][bookmark: _Toc58862054][bookmark: _Toc58946885][bookmark: _Toc143680685][bookmark: _Toc115877799][bookmark: _Toc336524853][bookmark: _Toc317348194][bookmark: _Toc127982447][bookmark: _Toc311733066][bookmark: _Toc338578634][bookmark: _Toc299116626][bookmark: _Toc323220901][bookmark: _Toc323111212][bookmark: _Toc301187645][bookmark: _Toc319681610][bookmark: _Toc310426057][bookmark: _Toc329442250][bookmark: _Toc329854034][bookmark: _Toc163313489][bookmark: _Toc329370222][bookmark: _Toc181194124]5.8.1 重大危险源安全检查表法评价
[bookmark: _Hlk245393720]根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可证条例》、《烟花爆竹安全管理条例》、《关于规范重大危险源监督与管理工作的通知》、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》和《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》等法律法规对重大危险源监控、管理的要求，针对湖南省广祥烟花制造有限公司重大危险源的具体情况，本报告选用安全检查表对其进行定性的安全评价，检查表内容及符合性检查情况见表5.8-1。
表5.8-1 重大危险源安全管理检查表
	[bookmark: _Hlk245394603]序号
	检查项目
	依据
	检查情况
	检查
结果

	1
	对本单位的危险化学品生产、经营、储存和使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识，并记录辨识过程与结果
	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》
	进行了辨识并记录过程和结果
	合格

	2
	对重大危险源进行安全评估并确定重大危险源等级，委托具有相应资质的安全评价机构进行安全评估，确定个人和社会风险值
	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》、《关于规范重大危险源监督与管理工作的通知》
	已进行分级，储存单元中药物总库区构成四级重大危险源；不需要确定个人和社会风险值
	合格

	3
	对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控、申报，将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府负责安全生产监督管理的部门和有关部门备案
	《安全生产法》
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》、《关于规范重大危险源监督与管理工作的通知》
	已对重大危险源定期检测、监控、申报、登记建档
	合格

	4
	重大危险源评估报告应当客观公正、数据准确、内容完整、结论明确、措施可行
	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》
	以安全评价报告代替安全评估报告，有关重大危险源的内容符合要求
	合格

	5
	保证重大危险源安全生产所必需的安全投入
	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》、《关于规范重大危险源监督与管理工作的通知》
	已投入必要的安全生产保证资金
	合格

	6
	建立完善重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，并采取有效措施保证其得到执行
	
	建立了完善的规章制度、操作规程并有效执行。
	合格

	7
	根据构成重大危险源的危险化学品种类、数量、生产、使用工艺（方式）或者相关设备、设施等实际情况，建立健全安全监测监控体系，完善控制措施
	
	企业已在药物库区等重点部位安装了视频监控，并建立健全有安全监测监控体系
	合格

	8
	定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行
	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》
	定期对重大危险源的安全设施进行检查、检测，经常性维护、保养
	合格

	9
	明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任机构，并对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，及时采取措施消除事故隐患
	
	配备责任人对安全生产状况进行定期检查
	合格

	10
	对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训
	
	全员已进行培训
	合格

	11
	在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志
	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》、《关于规范重大危险源监督与管理工作的通知》
	设置有安全警示标志
	合格

	12
	告知重大危险源所可能发生的事故后果及应急措施
	《安全生产法》、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》、《关于规范重大危险源监督与管理工作的通知》
	已告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。
	合格

	13
	制定重大危险源应急救援预案
	《安全生产法》、《安全生产许可证条例》、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》
	按照GB/T29639-2020的要求制定应急救援预案
	合格

	14
	是否建立重大危险源应急救援组织或指定兼职应急救援人员
	《安全生产法》、《烟花爆竹安全管理条例》
	建立了应急救援组织并指定专门救援人员
	合格

	15
	是否按要求配备应急救援器材配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资
	《安全生产法》、《烟花爆竹安全管理条例》、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》、《关于规范重大危险源监督与管理工作的通知》
	配备了消防、救护等应急救援器材
	合格

	16
	制定重大危险源事故应急预案演练计划，按规定进行应急救援演练，并对演练过程进行总结
	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》
	制定有应急预案演练计划，并着手进行应急救援演练
	合格

	17
	按规定正常开展重大危险源安全活动并形成记录
	《关于规范重大危险源监督与管理工作的通知》
	定期开展了重大危险源安全活动并形成记录
	合格

	18
	按规定对重大危险源作业人员进行安全培训和考核
	《安全生产法》、《烟花爆竹安全管理条例》
	按要求进行了培训和考核
	合格

	19
	定期开展重大危险源专项检查和事故隐患排查整改
	
	开展了重大危险源专项检查和事故隐患排查整改
	合格

	20
	建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。
	
	建立了各岗位安全职责
	合格

	21
	依法参加工伤保险
	
	依法参加工伤保险
	合格

	22
	主要负责人、安全管理、特种作业人员经安监部门考核合格，并取得安全资格证书
	《烟花爆竹安全管理条例》
	考核合格，并取得安全资格证书
	合格

	重大危险源检查结果

	表中项数
	适用项数
	符合项数
	不符合项数

	22
	22
	22
	0


[bookmark: _Toc101790932][bookmark: _Toc127982448][bookmark: _Toc104024216][bookmark: _Toc116997430][bookmark: _Toc181194125][bookmark: _Toc102067368][bookmark: _Toc116145924][bookmark: _Toc143680686][bookmark: _Toc163313490][bookmark: _Toc115683418][bookmark: _Toc117490655]5.8.2重大危险源评价结论
通过对本项目重大危险源分级及对其安全管理检查表评价，本单元危险有害因素处于受控状态，评价结果为合格。
[bookmark: _Toc245240872]5.9重大生产安全事故隐患判定单元
依据《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》，评价组在该项目现场检查期间对以下情形进行检查，判定该企业在本评价报告出具时是否存在重大生产安全事故隐患。
表5.9-1 烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定表
	序号
	检查内容
	实际检查情况
	检查结果

	1
	主要负责人、安全生产管理人员未依法经考核合格
	检查时，该企业主要负责人、分管负责人、安全管理人员依法经考核合格，均持考核合格证（详见附件资料）
	无此类重大事故隐患

	2
	特种作业人员未持证上岗，作业人员带药检维修设备设施
	检查时，特种作业人员均持有效证件（详见附件资料）。检查过程中未见作业人员带药检维修设备设施
	无此类重大事故隐患

	3
	职工自行携带工器具、机器设备进厂进行涉药作业
	检查时未见职工自行携带工器具、机器设备进厂进行涉药作业
	无此类重大事故隐患

	4
	工（库）房实际作业人员数量超过核定人数
	检查时工（库）房未见作业人员超过核定人数操作
	无此类重大事故隐患

	5
	工（库）房实际滞留、存储药量超过核定药量。
	检查时工（库）房内滞留、存储药量未超过核定药量。
	无此类重大事故隐患

	6
	工（库）房内、外部安全距离不足，防护屏障缺失或者不符合要求。
	检查时，该项目工（库）房及防护屏障均按设计图纸施工，内、外部安全距离与设计图纸一致，未发现安全距离不足的工（库）房。
	无此类重大事故隐患

	7
	防静电、防火、防雷设备设施缺失或者失效。
	检查时，防雷装置于2026年10月26日经株洲市安捷防雷科技服务有限公司检测合格，并出具《株洲市雷电防护装置定期检验检测报告书》，报告编号：（株）雷定检【2026】第ZZAJFL-A-479号；防静电设施于2026年10月28日经湖南鼎誉检验检测股份有限公司检测合格，并出具《防静电设备设施检查检测检验报告》，报告编号：NO:GD20260105；工库房周边均设置≥5m的防火隔离带
	无此类重大事故隐患

	8
	擅自改变工（库）房用途或者违规私搭乱建
	检查时，未发现擅自改变工（库）房用途或者违规私搭乱建
	无此类重大事故隐患

	9
	工厂围墙缺失或者分区设置不符合国家标准
	检查时，已在厂区出入口设置有密砌围墙、铁门及人脸识别门禁系统，生产区和药物总库区周边按设计图纸建有密砌围墙（密砌围墙高2米）
	无此类重大事故隐患

	10
	将氧化剂、还原剂同库储存、违规预混或者在同一工房内粉碎、称量
	检查时未发现将氧化剂、还原剂同库储存、违规预混或者在同一工房内粉碎、称量的情况
	无此类重大事故隐患

	11
	在用涉药机械设备未经安全性论证或者擅自更改、改变用途。
	检查时，该项目涉及的烟火药自动混合机、烟花爆竹干燥机等选用的设备电机为防爆型，并隔墙安装。检查时未见擅自更改、改变用途情况。
	无此类重大事故隐患

	12
	中转库、药物总库和成品总库的存储能力与设计产能不匹配
	检查时企业处于停产整改期间，未见超量储存等情况
	无此类重大事故隐患

	13
	未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度
	检查时，查阅了该企业安全生产责任制、生产安全事故隐患排查治理制度文件
	无此类重大事故隐患

	14
	出租、出借、转让、买卖、冒用或者伪造许可证
	检查时未见该企业出租、出借、转让、买卖、冒用或者伪造许可证情况
	无此类重大事故隐患

	15
	生产经营的产品种类、危险等级超许可范围或者生产使用违禁药物
	检查时未见生产产品种类、危险等级超许可范围或者生产使用违禁药物的情况
	无此类重大事故隐患

	16
	分包转包生产线、工房、库房组织生产经营
	检查时未见该企业存在分包转包生产线、工房、库房组织生产经营的情况
	无此类重大事故隐患

	17
	一证多厂或者多股东各自独立组织生产经营
	检查时，未发现一证多厂情况
	无此类重大事故隐患

	18
	许可证过期、整顿改造、恶劣天气等停产停业期间组织生产经营
	检查时，企业处于停产整改期间，未组织生产经营
	无此类重大事故隐患

	19
	烟花爆竹仓库存放其它爆炸物等危险物品或者生产经营违禁超标产品
	检查时，未发现该企业烟花爆竹仓库存放其它爆炸物等危险物品或者生产经营违禁超标产品
	无此类重大事故隐患

	20
	零售点与居民居住场所设置在同一建筑物内或者在零售场所使用明火
	该企业为烟花生产企业，不涉及零售业务，故此项不适用
	——


综上，评价组在现场检查期间进行了实地调查，判定该企业在本评价报告出具时不存在重大事故隐患。
[bookmark: _Toc245240873]5.10项目“三同时”符合性评价
《中华人民共和国安全生产法》第三十一条规定“生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入厂房改建项目概算。”
根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》要求“生产经营单位是建设项目安全设施建设的责任主体，建设项目安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。”
通过现场检查及资料核查，依据国家有关规定对湖南省广祥烟花制造有限公司厂房改建项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的情况进行综合安全评价。
[bookmark: _Toc2033][bookmark: _Toc24610][bookmark: _Toc362336194][bookmark: _Toc83666281][bookmark: _Toc85202555][bookmark: _Toc90914351][bookmark: _Toc102739279][bookmark: _Toc128301755][bookmark: _Toc116156573][bookmark: _Toc116155746][bookmark: _Toc116289819][bookmark: _Toc163313492][bookmark: _Toc181194128]5.10.1“同时设计”情况
湖南省广祥烟花制造有限公司此次厂房改建项目委托具有化工石化医药行业乙级资质的湖南省泰衡民用爆破工程安全设计咨询有限公司（工程设计资质证书编号：A243011939）进行了安全设施设计，同时编制完成了《湖南省广祥烟花制造有限公司厂房改建项目安全设施设计》；建设项目安全设施设计经湖南省应急管理厅组织的专家组审查通过，2025年12月2日由湖南省应急管理厅下发《关于湖南省广祥烟花制造有限公司厂房改建项目安全设施设计的批复》，编号：湘应急许设审（烟）准决字〔2025〕第124号。
[bookmark: _Toc102739280][bookmark: _Toc12712][bookmark: _Toc83666282][bookmark: _Toc85202556][bookmark: _Toc116289820][bookmark: _Toc90914352][bookmark: _Toc128301756][bookmark: _Toc116156574][bookmark: _Toc28687][bookmark: _Toc116155747][bookmark: _Toc163313493][bookmark: _Toc181194129]5.10.2“同时施工”情况
该厂房改建项目为原址厂房改建项目，此次厂房改建项目由山东德睿建设工程有限公司施工建设，建设单位自行监督管理。湖南省泰衡民用爆破工程安全设计咨询有限公司出具的《湖南省广祥烟花制造有限公司厂房改建项目安全设施设计》详细划分了安全设施工程；山东德睿建设工程有限公司对本项目进行了动工建设，安全设施的同时施工情况评价以安全设施单位工程清单、现场检查情况和工程质量审核认证情况为准。
1、主要安全设施土建工程完成情况
该厂房改建项目为原址厂房改建项目。该厂房改建项目施工单位已按设计文件施工建设。
2、主要安全设施设备安装工程完成情况
此次厂房改建项目配套的安全设施设备已按要求安装完成。
3、评价结果
湖南省广祥烟花制造有限公司厂房改建项目本次评价范围内的工程已完成。做到了安全设施设备与建设项目主体工程“同时施工”，符合国家有关规定及设计要求。
[bookmark: _Toc116155749][bookmark: _Toc193][bookmark: _Toc26951][bookmark: _Toc102739282][bookmark: _Toc83666284][bookmark: _Toc85202558][bookmark: _Toc128301757][bookmark: _Toc90914354][bookmark: _Toc116156576][bookmark: _Toc116289821][bookmark: _Toc181194130][bookmark: _Toc163313494]5.10.3“同时投入生产和使用”的情况
[bookmark: _Toc182992590][bookmark: _Toc182994034][bookmark: _Toc182992318]该厂房改建项目在建设工程竣工后由企业自行组织了相关专业专家对其厂房改建项目的文件资料、选址与总平面布置、生产工艺、建筑物结构、防雷与电气、消防与给排水、暖通工程、安全设施等方面进行了竣工验收。专家组一致认为湖南省广祥烟花制造有限公司厂房改建项目具备安全验收条件，能做到安全设施与主体工程“同时投入生产和使用”，符合国家有关规定要求。
[bookmark: _Toc163313495][bookmark: _Toc181194131]5.10.4  符合性评价结论
湖南省广祥烟花制造有限公司厂房改建项目的安全设施设备与建设项目主体工程做到了“三同时”，符合相关法律法规的要求。
[bookmark: _Toc245240874]5.11建设项目对《安全设施设计专篇》中安全对策措施的落实情况
建设项目委托湖南省泰衡民用爆破工程安全设计咨询有限公司出具《安全设施设计》，本报告对照《安全设施设计》制定检查表，对该厂房改建项目“三同时”落实情况进行安全检查，具体见表5.11-1。


表5.11-1《安全设施设计》中主要对策措施落实情况检查表
	序号
	《安全设施设计》的对策措施
	落实完成情况
	结论

	一、工艺系统采用的安全设施和措施

	1
	合理利用山地地形，按工艺流程灵活布置有爆炸危险性的工房
	各生产线合理利用山地地形，各生产的产品按工艺流程布置有爆炸危险性的工房
	符合要求

	2
	危险性建筑物与其他建筑物之间的外部安全距离符合《烟花爆竹工程设计安全标准》GB50161有关规定
	本厂房改建项目的外部安全距离符合《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）要求
	符合要求

	3
	危险性建筑物之间内部最小允许距离符合《烟花爆竹工程设计安全标准》GB50161及《建筑设计防火规范》GB50016有关规定
	该企业各工（库）房之间距离与图纸标注距离相符，符合《烟花爆竹工程设计安全标准》GB50161及《建筑设计防火规范》GB50016有关规定
	符合要求

	4
	计算药量大及危险性大的厂房和库房，布置在危险品生产区的边缘或有利于安全的地形处
	危险品库区及危险性大的厂房布置在生产区的边缘
	符合要求

	5
	粉尘污染比较大的厂房布置在厂区的边缘
	粉碎、装药等粉尘污染比较大的厂房布置在厂区的边缘
	符合要求

	6
	防护土堤距离危险建筑物外墙1.5m，长度大于危险建筑物外墙0.5m，高度高出屋顶，防护土堤顶宽为1m，底宽为高度的1.5倍，防护土堤内坡脚处砌筑高度1.0m的挡土墙，外坡脚处砌筑高度2.0m的挡土墙；防护土堤底内填筑泥土并留有雨水排放口
	1.1级建筑经整改后防护屏障符合要求，防护能力达到安全要求
	符合要求

	7
	危险品操作间、中转间、库房内设温、湿度计
	各危险品操作间、中转间、库房内已设温、湿度计
	符合要求

	8
	库房内用彩色油漆在地面及墙壁上划线标示检查、清点装运的通道。堆垛之间的间距为0.7m，堆垛距内墙壁距离为0.45m，搬运通道宽度大于等于1.5m，每个堆垛的边长小于等于10米，成箱成品堆垛高度小于2.5m
	库房内已按《烟花爆竹作业安全技术规程》GB11652划线标示
	符合要求

	二、建筑结构采用的安全设施和措施

	1
	1.1级建筑采用整体现浇钢筋混凝土结构；整体现浇钢筋混凝土抗爆间室结构、墙体厚度为250mm；屋盖现浇钢筋混凝土屋盖与框架连成整体；1.3级建筑采用钢筋混凝土柱、梁承重结构或现浇钢筋混凝土框架结构，墙体采用240mm实心砖密砌，屋盖采用轻质泄压屋盖（如彩色复合压型钢板），门窗均采用防火门、木门窗 
	该企业1.1级建筑采用整体现浇钢筋混凝土结构；整体现浇钢筋混凝土抗爆间室结构、墙体厚度为250mm；屋盖现浇钢筋混凝土屋盖与框架连成整体；1.3级建筑采用钢筋混凝土柱、梁承重结构或现浇钢筋混凝土框架结构，墙体采用240mm实心砖密砌，屋盖采用轻质泄压屋盖，门窗均采用防火门、木门窗 
	符合要求

	2
	火花能引起危险品燃烧、爆炸的工作间，采用不发生火花的地面；
	火花能引起危险品燃烧、爆炸的工作间已采取铺设防静电处理措施地面
	符合要求

	三、安全防范工程

	1
	危险品生产场所和危险品总仓库区设置视频监控系统，视频监控系统系统的构成、电气设备选型、线路技术要求及敷设方式等均应符合《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007等相关要求
	企业已在药物库、半成品库、成品库、中转库、化工原材料库、机械药混合、装药、压药工房等重点部位安装视频监控装置及广播系统，共安装有154个摄像头
	符合要求

	四、防雷、防静电接地设施

	1
	危险品生产线、危险品库区为第一类防雷建筑物，采用装设独立接闪杆或架空接闪网进行防直击雷
	防雷装置于2026年10月26日经株洲市安捷防雷科技服务有限公司检测合格，并出具《株洲市雷电防护装置定期检验检测报告书》，报告编号：（株）雷定检【2026】第ZZAJFL-A-479号
	符合要求

	2
	对易燃易爆场所使用设施中的非带电金属体，如烟火药混合机等设备上的金属部件，应进行直接静电接地。直接静电接地线可使用设备的接地线或防感应雷的接地线，但严禁使用防直击雷的接地线
	防静电设施于2026年10月28日经湖南鼎誉检验检测股份有限公司检测合格，并出具《防静电设备设施检查检测检验报告》，报告编号：NO:GD20260105
	符合要求

	五、 给、排水及消防采用的安全设施和措施

	1
	本工程给水系统采用多水源给水系统，即生活给水系统与消防给水系统分开布置
	该企业消防水源来自厂内1个消防水池（总蓄水量约450m3）供给，通过消防水泵吸水自消防给水管网提供厂内消火栓给水，消防水池补水采用地下水和地表水（厂内1口水塘和自建的2口深水井，利用水泵不断由水井补给水源）；生产用水为厂内自建的高位水池提供，并设有独立的给水管网供给各生产用水点
	符合要求

	2
	本设计采用的排水体制为分流制，即厂区的雨水、生活污水、生产废水系统分开布置管网或管渠进行收集、输送和处理
	各工（库）房屋面雨水排至室外散水，地面雨水排水采用明沟排水式；雨水通过道路沿坡流向明沟，再由明沟流向生产区外的水沟。有药废水排入车间外一级废水收集池初步沉淀后由防雨防渗的污水管道依次排入二级废水沉淀池、三级废水沉淀池中充分沉淀和净化处理达到标准后排放或循环回用
	符合要求

	六、安全警示标志

	1
	安全标志分禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四大类型。
	各危险场所设置安全警示标志等
	符合要求

	七、其它防范设施和措施

	1
	生产区四周设置实体密砌围墙，围墙高度为2米，围墙与危险性建筑物、构筑物之间的距离为5m以上
	厂区周边设置有密砌围墙（密砌围墙高2米）
	符合要求

	2
	烟花爆竹成品仓库的装卸台应设置防撞装置
	已在成品库的装卸台设置废旧轮胎等防撞装置
	符合要求


[bookmark: _Toc245240875][bookmark: _Toc30772]5.12综合评价结果
对该企业采取多种评价方法进行定性定量评价，汇总评价结果如下：
1.通过审核该企业安全生产管理（资料审核），判定该企业组织机构、从业人员、规章制度、技术资料相关内容，符合安全条件。
2.现场检查该企业厂房改建项目的总体布局、条件和设施符合要求；该企业建筑结构符合安全条件；检查该企业构建筑物定量定级、人员、消防等内容以及工艺布置符合安全条件。
3.检查安全、消防设施、安全距离、防护屏障、防雷防静电及接地等安全防护设施、措施符合安全条件；
4.检查电器、机械、工具安全特性符合安全条件。
5.建设项目“三同时”检查情况：确认厂房改建项目工程建筑结构符合安全生产条件，安全设施均与主体工程同时设计、同时施工、能与主体工程同时投入使用。
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依据《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理局第54号令）、《安全评价通则》AQ8001-2007、《烟花爆竹企业安全评价规范》AQ4113-2008及有关法规、标准和相关装置安全运行的成功经验，并结合湖南省广祥烟花制造有限公司厂房改建项目的现场检查情况，制定下述相应的对策措施与建议，以进一步提高湖南省广祥烟花制造有限公司的安全生产保障能力。提出整改建议如下：
表6.1-1   隐患整改建议
	序号
	存在问题
	对策措施
	风险程度

	1
	137#、138#、139#亮珠库左右两侧防护屏障不符合标准要求
	建议将其防护屏障加高、加厚
	高

	2
	150#裹药柱工房电气开关采用非防爆型开关，不符合安全要求
	建议150#裹药柱工房电气开关采用防爆型开关
	高
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我中心派人员对湖南省广祥烟花制造有限公司厂房改建项目专家现场竣工验收所提出的整改建议内容进行了复查，现场整改具体情况如下：
表6.3-1  隐患整改复查情况
	序号
	存在问题
	整改情况
	结论

	1
	137#、138#、139#亮珠库左右两侧防护屏障不符合标准要求
	复查时已将137#、138#、139#亮珠库左右两侧防护屏障加高、加厚，防护能力达到安全要求
	符合安全条件

	2
	150#裹药柱工房电气开关采用非防爆型开关，不符合安全要求
	复查时企业已将150#裹药柱工房电气开关更换为防爆型开关
	符合安全条件
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1.安全对策措施的依据：
（1）物料及工艺过程的危险、有害因素的辨识分析；
（2）符合性评价的结果；
（3）国家有关安全生产法律、法规、规章、标准、规范。
2.安全对策措施建议的原则：
（1）安全技术措施等级顺序：
1）直接安全技术措施；
2）间接安全技术措施；
3）指示性安全技术措施；
4）若间接、指示性安全技术措施仍然不能避免事故，则应采取安全操作规程、安全教育、安全培训和个体防护等措施来预防、减弱系统的危险、危害程度。
（2）根据安全技术措施等级顺序的要求应遵循的具体原则：消除；预防；减弱；隔离；连锁；警告。
（3）安全对策措施建议具有针对性、可操作性和经济合理性。
（4）对策措施符合国家有关法规、标准及规范的规定。
（5）在满足安全要求的基础上，对项目重大危险源或重大风险控制提出保障安全运行的对策建议。
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2）禁止在企业内、外部安全距离范围内搭建临时、永久性建、构筑物。
3）使用防爆电气产品，加强对电气产品、线路的检查与维修，电气设备必须每周检查一次，要特别注意电气的卫生状态，线的接头状态，电气的防尘防爆性能，电动机的表面温度。
4）工房、库房的防护屏障多数是以山体自然设置或以泥土堆积而成，应防止防护屏障残缺，或高度、宽度不够，如有上述情况应及时将这些部分修复，加强防护屏障的边坡和护坡，确保防护屏障能够满足防爆泄的要求。
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1）严格按设计计算药量和设计用途使用工、库房，不得超员、超量、超范围、超生产能力组织生产，不得擅自改变工库房结构和用途。
2）严格执行“小型、分散、少量、多次、勤运走”的十一字安全方针，严格按限定标准控制药量、控制工房内作业人员数量。
3）该企业储存单元的药物总库区已构成四级烟花爆竹重大危险源，企业应保证必要的设备和资金投入，对药物总库区实施监测，确保储存安全。
4）每栋工库房的外墙上都应设置工房标识牌，且须做到三统一（整改设计图纸、实际使用、标识三者相统一）；工房标识牌的内容应包括：编号、建筑物名称、建筑面积、危险等级、计算药量、限人数、责任人等。
5）建立完善的安全生产费用保障制度，按国家有关标准足额提取安全生产费用，并保证专款专用。
6）未经批准不得随意改变工艺流程和作业方式、不得改变工库房用途。
7）仓库严禁氧化剂与可燃物混存，半成品、成品、药物不能在车间过夜。生产区内的中转库只能存放当天或半天的用量。
8）应配备专职治安保卫人员负责易制爆危险化学品治安保卫工作，并应将治安保卫机构、治安保卫人员、保管员的设置情况报当地公安机关备案；易制爆危险化学品的管理人员必须按规定取得上岗证。从业人员应了解所使用易制爆品的具体性质，对使用、储存、运输等的具体规定。
9）要求易制爆仓库必须做到五双，即“双人保管、双把锁(匙)、双本帐、双人发货、双人领用”。保管员提交易制爆危险化学品出/入库单通知单等单据时，必须注明产品是易制爆危险化学品，并有双人签字。并按规定将相关信息录入流向管理信息系统。
10）由于易制爆危险化学品同时属于危险化学品，采购易制爆危险化学品时，应向供货方索要其危险化学品生产或者经营许可证，不得从不具备上述资质的单位采购易制爆危险化学品。
11）采购易制爆危险化学品时，应向供货方索取安全技术说明书和化学品标签。
12）配备安全卫生培训、教育设备和场所，加强员工的安全教育、培训工作，提高员工的安全意识，使之掌握相关的安全操作规程和必要的安全知识、具备一定的消防知识技能、了解正确的安全处置方法，在出现险情时能正确、及时地处理。
13）若厂区周边环境、生产条件或人员有变动时，企业事故应急救援预案，应及时修订更新；并及时向相关管理部门申请备案。
14）运输车辆禁止使用拖拉机、三轮车，机动车须有防火装置，必须由专人运输、押运。
15）在企业设置报警装置，保持对外报警、联络的通讯设备24小时保持畅通。
6.4.3风险监测预警对策措施
本企业现有安全监控系统按照《烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件》（AQ 4101-2008）建设投用，满足现阶段合规管控要求。待《烟花爆竹安全生产风险监测预警技术规范》（AQ 4101-2026）2026年12月1日正式实施后，企业应结合烟花对摩擦、撞击、静电、高温敏感的高危特性，分步完成风险监测预警系统升级改造，落实技术、管理、联网运维全方面管控要求：
1、物联感知监测点位升级
针对烟花生产工房、装药工房、中转库、药物库、回收药暂存间等1.1级危险区域，增设配套防爆型感知设备。在药物库房设置温湿度监测装置，采集频率不大于30s，严格管控储存温湿度阈值；增设静电电位监测、环境粉尘监测模块；完善智能视频AI识别功能，实现人员超员、违规闯入、携带手机、违规动火、物料堆码超高、通道堵塞、停工期间违规作业自动识别；完善厂内转运电瓶车、人力板车的轨迹识别、超速识别、禁入区域识别；危险品区出入口设置门禁闸机，对进出危险区域人员、车辆进行登记管控，实现人员、车辆溯源记录。所有前端采集设备均满足对应危险区域防爆等级要求。
2、系统功能、存储与网络改造
预警系统架构分为企业端与监管端，视频、物联感知、报警信息独立存储，生产区、库区视频本地存储时长不低于90天，物联感知监测数据存储不少于180天，报警记录留存不少于1年；系统通信协议符合GB/T 28181，采用独立专线传输，带宽不低于20M；系统具备实时数据展示、历史数据查询、预警弹窗、声光提示、分级报警功能，区分一般、较重、严重预警，设置差异化声光提示，保障数据连续稳定上传，做好网络安全防护，防止数据篡改、断网丢失。
3、预警分级闭环处置机制建设
修订《风险监测预警管理制度》《预警处置操作规程》，明确预警分级标准、阈值设置、推送路径。预警信息同步推送至现场岗位人员、值班安全员、企业安全负责人；建立预警接收、现场核查、隐患处置、拍照复核、销号归档的闭环管理流程，明确不同等级预警响应时限，接到高风险预警后第一时间停止作业、疏散人员、开展处置，处置资料全程留痕归档。
4、系统运维、测试与人员培训管理
落实预警系统专人值守、专人运维责任制，制定定期巡检、设备校准、联动测试计划，每周开展报警联动试验，定期检查摄像头遮挡、断线、传感器失效故障；建立设备台账，前端防爆传感器、摄像头按周期送检校验；组织值班人员、操作工、安全员开展《烟花爆竹安全生产风险监测预警技术规范》（AQ 4101-2026）标准专项培训，熟悉预警信号含义、应急处置流程，定期组织预警处置演练。
5、监管平台对接与常态化管理
按照醴陵市应急管理部门要求，完成系统接口改造，实现监测数据实时接入地方烟花爆竹风险监测预警监管平台；现阶段持续做好现有监控系统维保，保证视频、入侵报警、门禁等原有设施稳定运行，保障烟花生产、转运、储存环节的风险可控；在新标准实施前提前开展方案论证、设备选型，按期完成升级验收。
《烟花爆竹安全生产风险监测预警技术规范》（AQ 4101-2026）为前瞻性提升建议，不作为本次验收不符合判定依据；本次验收符合性判定仍采用现行《烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件》（AQ 4101-2008）标准。
6.4.4重大危险源闭环管控安全对策措施
针对湖南省广祥烟花制造有限公司由127#、128#引线库，129#单基火药库（湿），130#、131#、132#黑火药库，134#、137#、138#、139#亮珠库，135#药柱库，136#烟雾药库组成的药物库区，该库区已辨识为四级烟花爆竹重大危险源，区域风险等级判定为重大（红色）风险。企业应严格落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，建立重大危险源全流程闭环管控体系，从源头辨识、建档备案、现场管控、隐患治理、人员培训、应急处置、持续改进等方面实施闭环管理，确保重大危险源风险始终处于安全可控范围内。
1、源头辨识、建档备案闭环管理
企业应按国家有关规范要求，对由127#、128#引线库，129#单基火药库（湿），130#、131#、132#黑火药库，134#、137#、138#、139#亮珠库，135#药柱库，136#烟雾药库组成的药物库区开展重大危险源辨识、风险评估和风险分级工作，明确该库区危险物质种类、最大储存量、储存方式、分布情况及主要危险特性。建立重大危险源专项档案，档案内容应包括重大危险源辨识评估资料、风险分级管控清单、库区平面布置图、危险物质参数、设备设施台账、防护屏障情况、消防及应急设施配置情况、应急预案、历次检查记录、隐患整改记录及评估报告等相关资料。按规定完成重大危险源申报、登记备案工作，当库区储存量、库房结构、防护设施、周边环境等发生变化时，应及时重新开展辨识评估，并更新档案资料和办理变更备案，确保重大危险源档案真实、准确、完整。
2、现场监测监控与硬件设施闭环管理
企业应加强由127#、128#引线库，129#单基火药库（湿），130#、131#、132#黑火药库，134#、137#、138#、139#亮珠库，135#药柱库，136#烟雾药库组成的药物库区现场安全管理，配备完善的视频监控、消防、防雷、防静电、防盗、防潮等安全设施，并定期检查、检测和维护。视频监控系统应覆盖库区出入口、库房区域及周边重要部位，保证监控画面清晰、存储时间满足规范要求，并安排专人进行监控值守，发现异常情况及时上报和处置。防雷、防静电设施应按规定周期进行检测，检测合格后方可继续使用；消防设施应定期检查维护，确保完好有效。库区应严格执行出入库登记和门禁管理制度，严禁无关人员进入，进入库区人员应按规定穿戴防静电劳动防护用品，严禁携带火种、易燃易爆物品及易产生火花的设备设施。烟花应严格按照规定限量储存、分类储存、码放整齐，严禁超量储存、超员作业和混存混放。
3、巡检排查与隐患整改闭环管理
企业应将由127#、128#引线库，129#单基火药库（湿），130#、131#、132#黑火药库，134#、137#、138#、139#亮珠库，135#药柱库，136#烟雾药库组成的药物库区列为隐患排查治理重点区域，落实岗位日常巡检、安全管理人员日常巡查和企业定期专项检查。巡检排查内容应包括库房有无破损、渗漏、受潮、结块，防护屏障是否完好，消防设施、监控设施、防雷防静电设施是否有效，现场有无火源、电源隐患，人员作业行为是否规范，物料堆放是否符合限高、限量、间距要求等。对检查中发现的隐患，应及时进行登记、评估、下达整改通知，并明确整改责任人、整改措施和整改时限，整改完成后组织复查验收，形成“隐患登记—风险评估—整改实施—复查验收—销号归档”的闭环管理。对不能立即整改的重大隐患，应立即采取停产、停用、隔离危险源等安全防范措施，防止事故发生。
4、人员培训与作业安全闭环管理
企业应明确由127#、128#引线库，129#单基火药库（湿），130#、131#、132#黑火药库，134#、137#、138#、139#亮珠库，135#药柱库，136#烟雾药库组成的药物库区重大危险源各级管控责任人，建立健全安全生产责任制和岗位安全操作规程，确保责任到人、措施到位。定期组织库区作业人员、安全管理人员开展重大危险源专项安全培训，培训内容应包括烟花爆竹危险特性、重大危险源风险特点、现场管控要求、禁止性规定、异常情况识别、初期险情处置、人员疏散撤离、个体防护及应急处置等内容，并留存培训记录、考核记录和签到资料，未经培训合格人员不得上岗作业。库区作业活动应严格执行作业审批和安全交底制度，作业前对作业环境、设备设施、人员行为和安全措施进行确认，落实防火、防爆、防静电、防撞击、防摩擦等安全措施，确保作业过程安全可控。
5、应急管理闭环管理
企业应结合烟花爆竹火灾、烟花爆竹爆炸风险特点，针对由127#、128#引线库，129#单基火药库（湿），130#、131#、132#黑火药库，134#、137#、138#、139#亮珠库，135#药柱库，136#烟雾药库组成的药物库区编制重大危险源专项应急预案和现场处置方案，明确险情报警、上报程序、初期险情处置、人员疏散撤离、警戒隔离、岗位职责、应急物资使用及避险自救等内容。烟火药火情应优先采用雾状水扑救，禁止采用干粉灭火器进行扑救，防止烟火药粉尘飞扬导致事故扩大。企业应编制年度应急演练计划，其中对重大危险源专项应急预案每年至少进行一次演练，对重大危险源现场处置方案每半年至少进行一次演练，并结合库区实际合理确定演练科目和演练范围。每次演练结束后，应及时组织开展演练评估和复盘，查找应急预案、现场处置、人员配合、物资装备和安全管理方面存在的问题，及时修订完善应急预案和现场处置方案，形成“演练—评估—问题整改—预案修订—持续改进”的应急管理闭环。演练过程中应留存完整的演练方案、签到表、影像资料、演练总结评估等台账资料，确保应急管理工作可追溯、可检查。
6、变更管理与持续改进闭环管理
企业应加强由127#、128#引线库，129#单基火药库（湿），130#、131#、132#黑火药库，134#、137#、138#、139#亮珠库，135#药柱库，136#烟雾药库组成的药物库区重大危险源变更管理，当库区储存量、储存方式、库房结构、防护屏障、监控消防设施、周边环境或安全管理措施发生变化时，应按规定开展变更前风险评估，落实相应安全技术措施和管理措施，并按规定履行审批和变更备案手续。定期对重大危险源管控情况进行复盘分析，结合巡检记录、隐患排查记录、培训记录、演练评估结果及检测检验报告，分析存在的问题和薄弱环节，及时优化完善风险管控措施、安全设施和管理制度。通过持续改进，不断提升由127#、128#引线库，129#单基火药库（湿），130#、131#、132#黑火药库，134#、137#、138#、139#亮珠库，135#药柱库，136#烟雾药库组成的药物库区重大危险源安全管理水平，确保重大危险源始终处于安全可控状态。
6.4.5厂区道路及运输安全对策措施
本企业部分厂区通往生产工房、药物库区的运输道路存在坡度偏大情况，存在车辆溜坡、制动失效、人工运药打滑、物料倾倒、撞击引发火灾、烟花爆竹爆炸的安全风险。为管控坡道运输安全隐患，企业应落实如下专项安全管控措施：
1、严格分区运输管控
厂区坡度较大路段严禁使用手推车、板车运输烟火药及涉药半成品，仅允许合格机动车辆低速通行；人工转运危险品避开大坡度路段，优先选取平缓通道运输，杜绝坡道人工运药打滑、倾覆风险。
2、落实坡道限速、防滑管控
在坡度较大道路起止位置、中段醒目位置设置坡道警示标识、限速标识、禁止溜坡标识；机动车上下坡道严格执行低速行驶、禁止中途停车、禁止空挡滑行、禁止超车；雨雪、霜冻天气禁止危险品运输作业，及时清理路面积水、积雪、冰霜，保障路面防滑条件。
3、增设坡道物理防护设施
对临崖、临坎、临建筑物的大坡度路段加装防护护栏、挡轮墩、防撞设施，防止车辆失控溜坡、冲出路面；坡道底端设置缓冲、止滑防护结构，降低车辆制动失效引发的撞击风险。
4、规范车辆（厢式电瓶车）运输管理
厂区坡道运输车辆（厢式电瓶车）定期检修制动、手刹、轮胎性能，故障车辆严禁驶入坡道涉药道路；车辆上下坡道全程专人监护，装载烟花药物料控制装载量、码放稳固，防止颠簸倾倒、摩擦撞击。
5、完善现场作业制度与培训交底
修订厂内运输安全操作规程，明确大坡度路段危险品运输禁忌和作业要求；定期对驾驶员、搬运作业人员开展坡道运输安全专项培训，严禁违规坡道停车、倒车、溜车操作。
6、常态化隐患排查治理
企业将大坡度道路纳入日常隐患排查重点，定期检查路面破损、打滑、标识缺失、护栏损坏等隐患，及时整改修复，持续保障坡道运输安全可控。
通过以上专项管控措施，可有效弥补厂区道路坡度偏大的先天设计不足，最大限度防范烟花厂区坡道运输引发的火灾、烟花爆竹爆炸安全风险，满足现状安全运行要求。
[bookmark: _Toc20084][bookmark: _Toc245240881][bookmark: _Toc15634]第七章  安全验收评价结论
[bookmark: _Toc346464461][bookmark: _Toc65741032][bookmark: _Toc404691815][bookmark: _Toc13055][bookmark: _Toc245240882]7.1主要评价结果简述
1、湖南省广祥烟花制造有限公司本次新、改建工库房共17栋（其中新建4栋、改建13栋，详见表2.2-1）的厂房改建项目涉及烟花生产，在生产、储存、运输和日常生产过程中存在火灾、烟花爆竹爆炸及物体打击、高处坠落、触电、机械致害等危险、有害因素，其中火灾、烟花爆竹爆炸最容易发生，且危险性最大。导致火灾、烟花爆竹爆炸事故发生的主要原因是明火、撞击、摩擦、雷电、静电、温度、湿度、化学能、热能，此外，人的不安全行为、环境因素、自然灾害也容易发生安全事故。
2、根据《烟花爆竹重大危险源辨识》（AQ4131-2023）的规定，对该厂房改建项目进行重大危险源辨识，该企业储存单元中的药物库区构成烟花爆竹重大危险源，重大危险源等级为四级。
3、对该企业安全生产管理、厂房改建项目的总体布局和条件设施、安全防护设施/措施、作业场所安全性四大单元进行竣工验收，安全生产管理（资料审核）单元细分为组织机构、从业人员、规章制度、技术资料等四个子单元；总体布局和条件设施单元细分为总体布置与周边环境、建筑结构、工艺布置、条件与设施、安全生产能力评价、生产工艺安全性评价等六子单元；安全防护设施、措施单元细分为防护屏障及消防设施、防雷、防静电及接地、电器、机械、工具安全特性等三个子单元；作业场所安全性对整个厂区生产作业进行竣工验收，共查出2项安全隐患。通过整改复查，2项已整改，符合安全条件。
4、有较完善的安全生产管理制度及劳动保护管理制度，可以满足生产过程中安全生产的需要。为防止安全事故发生，进一步提高企业的安全管理水平，本报告对该企业在安全管理制度、从业人员、生产过程等方面提出了相应的要求和安全对策措施，企业应按照本报告提出的建议加强管理，确保各项工作符合《安全生产法》、《烟花爆竹安全管理条例》、《烟花爆竹工程设计安全标准》等法律法规及相关技术标准要求。对于仍然存在那些可控范畴内的风险项目，希望企业继续加大整改力度，加强安全管理，确保安全生产。
[bookmark: _Toc10136][bookmark: _Toc404691816][bookmark: _Toc346464462][bookmark: _Toc65741033][bookmark: _Toc245240883]7.2重点关注的重大危险因素和安全对策措施
通过辨识湖南省广祥烟花制造有限公司厂房改建项目存在的各种危险有害因素以及评价出该工程装置单元的危险程度和严重后果，认为该工程应重点关注的重大危险因素是火灾和烟花爆竹爆炸。
1.项目涉及烟火药等爆炸品，操作过程极易引起烟花爆竹爆炸事故。
2.药物中转、引火线中转、黑火药中转、药饼中转等涉及危险物料的中转和搬运作业，在搬运过程未按要求操作或操作失误，极易引起烟花爆竹爆炸事故发生。应重点关注半成品的生产、搬运等作业过程及其安全技术措施、安全对策措施与建议。
3.加强各个危险工库房的防静电工作。要求从业人员穿戴防静电工作服，进入危险工库房作业应及时消除人体静电；定期对危险工库房防雷设施进行检测检验，雷雨天气禁止任何生产作业。
4.加强机械电气设备的检维修工作，配备专业的检维修人员，做好检维修工作，消除机械电气隐患；维修时应移除药物或搬到机修间，按制度要求维修，确保维修安全。
5.加强安全、消防设备设施的建档、维护工作，做到安全、消防设备设施保持良好的状态。
6.加强职业卫生管理，防止发生职业危害事故。
7.加强安全教育培训，熟悉各项危险物料的理化特性，掌握各自岗位存在的危险有害因素和发生危险、危害的原因、过程和后果，以及预防的措施和发生事故后的处置方法。加强应急演练，完善事故应急预案，防止事故发生，减少事故损失。
[bookmark: _Toc245240884]7.3综合评价结论
从总体上看，该项目外部条件、总图布置、生产工艺符合安全要求；设备性能稳定安全；湖南省广祥烟花制造有限公司厂房改建项目的安全设施已与主体工程同时设计、同时施工，能与主体工程同时投入使用；该项目及与之配套的安全设施符合国家有关安全生产的法律法规和技术标准，企业已按《中华人民共和国安全生产法》等相关法规要求建立了相关的安全管理组织和安全管理制度，对安全设施设计专篇提出的安全措施已落实。
本次评价的结论为：湖南省广祥烟花制造有限公司厂房改建项目安全设施具备安全验收条件，符合安全生产条件要求。（正文完）
江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心
                                           2026年11月6日
[bookmark: _Toc30337][bookmark: _Toc245240885]附录A烟花爆竹生产企业安全评价组织机构现场检查
[bookmark: _Toc4641_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc30259_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc12271_WPSOffice_Level1]附录A.1  烟花爆竹生产企业安全评价组织机构现场检查表
	项目
	审核项目
	审核情况
	审核结论

	组织
机构
	法人条件证明
	具备企业法人资格。
	符合

	
	安全生产组织机构
	设有安全生产组织机构。
	符合

	
	原材料和产品检测检验管理机构
	供货企业检测+委托检测检验加本厂自检。
	符合

	
	保卫组织机构
	设有保卫组织机构。
	符合

	
	义务消防队
	设有义务消防队。
	符合

	
	应急救援组织
	设有应急救援组织。
	符合

	组织机构现场检查结论
	符合要求


[bookmark: _Toc14841_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc21404_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc31992_WPSOffice_Level1]附录A.2  烟花爆竹生产企业从业人员现场检查表
	项目
	审核项目
	审核情况
	审核结论

	从业
人员
	主要负责人、分管负责人、安全管理人员培训考核上岗资格证明
	主要负责人经省应急管理厅考核合格，分管负责人由持有烟花爆竹生产单位主要负责人考核合格的彭宇担任，安全管理人员经市应急管理局考核合格，均持烟花爆竹生产单位安全生产管理人员考核合格证
	符合

	
	危险工序作业人员、特种作业人员培训考核上岗资格证明
	特种作业人员经各级主管部门培训考核合格，取得特种作业操作证
	符合

	
	驾驶、押运人员资格证明
	委托有资质单位运输。
	符合

	
	其它从业人员培训上岗资格证明
	经企业培训持证上岗。
	符合

	
	从业人员工伤保险名单
	已为从业人员交纳工伤保险费用，并购买安全生产责任险。
	符合

	从业人员现场检查结论
	符合要求


[bookmark: _Toc23428_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc2540_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc26735_WPSOffice_Level1]
附录A.3  烟花爆竹生产企业安全评价规章制度现场检查表
	项目
	审核项目
	审核情况
	审核结论

	规章
制度
	安全生产责任制度
	制定了安全生产责任制度
	符合要求

	
	安全管理责任制度
	制定了安全管理责任制度
	符合要求

	
	隐患排查整改制度
	制定了隐患排查整改制度
	符合要求

	
	安全设施设备管理制度
	制定了安全设施设备管理制度
	符合要求

	
	从业人员安全教育培训制度
	制定了从业人员安全教育培训制度
	符合要求

	
	企业负责人及涉裸药生产线负责人值（带）班制度
	制定了企业负责人及涉裸药生产线负责人值（带）班制度
	符合要求

	
	安全目标管理与奖惩制度
	制定了安全目标管理与奖惩制度
	符合要求

	
	动火作业管理制度
	制定了动火作业管理制度
	符合要求

	
	安全投入保障制度
	制定了安全投入保障制度
	符合要求

	
	技术档案管理制度
	制定了技术档案管理制度
	符合要求

	
	职业卫生管理制度
	制定了职业卫生管理制度
	符合要求

	
	安全检查制度
	制定了安全检查制度
	符合要求

	
	岗位安全操作规程
	制定了岗位安全操作规程
	符合要求

	
	重大危险源评估与监控措施
	储存单元中药物库区构成四级烟花爆竹重大危险源，有重大危险源（重点危险部位）监控管理制度
	符合要求

	
	产品购销流向登记管理制度
	制定了产品购销流向登记管理制度
	符合要求

	
	工艺和技术管理制度
	制定了工艺和技术管理制度
	符合要求

	
	烟火药安全性检测制度
	制定了烟火药安全性检测制度
	符合要求

	
	原料购买、检验、验收、领用制度
	制定了原料购买、检验、验收、领用制度
	符合要求

	
	余药及废弃物安全处置规定
	制定了余药及废弃物安全处置规定
	符合要求

	
	产品入出库管理制度
	制定了产品入出库管理制度
	符合要求

	
	不合格产品处置制度
	制定了不合格产品处置制度
	符合要求

	
	隐患排查整改和事故记录
	有隐患排查整改和事故记录
	符合要求

	
	事故应急救援预案
	制定了事故应急救援预案
	符合要求

	
	其它相关资料
	现场其他记录
	符合要求

	规章制度现场检查结论
	符合要求


[bookmark: _Toc10208_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc28005_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc5351_WPSOffice_Level1]
附录A.4  烟花爆竹生产企业安全评价技术资料现场检查表
	项目
	审核项目
	审核情况
	审核结论

	技术
资料
	设计说明书
	有设计专篇
	符合要求

	
	平面布局图
	有平面布置图
	符合要求

	
	工（库）房施工设计图
	有设计、施工图
	符合要求

	
	安全设施和设备清单
	有安全设施和设备清单
	符合要求

	
	消防设施和设备清单
	有消防设施和设备清单
	符合要求

	
	主要生产设施、设备检测合格证明
	有第三方的检测合格证明
	符合要求

	
	特种设备检测合格证明
	无特种设备
	不考核

	
	产品类别和产品级别
	烟花类：组合烟花类（小礼花同类组合，C1、C2级）、玩具类（烟雾型，D级）
	符合要求

	
	主要类别烟火药剂安全性能检测报告(撞击、摩擦、相容性、安定性项目必检)
	企业已提供烟火药剂（亮珠、开包药）检验报告，检验结论为合格
	符合要求

	
	主要产品的技术文件(产品结构图、药物成份表、工艺规程、产品标准)
	提供有主要产品结构图、药物成份表、工艺规程、产品标准等相关资料。
	符合要求

	
	化工原料、产品、半成品质量检测检验资料
	化工原料、产品有委托检验证明，生产半成品不对外销售，且半成品的危险性能与成品类似，提供成品检测报告即可推测半成品性能。
	符合要求

	
	运输车辆情况
	委托有资质单位运输
	符合要求

	技术资料现场检查结论
	符合要求



[bookmark: _Toc22741][bookmark: _Toc18733][bookmark: _Toc245240886]附录B烟花爆竹生产企业安全评价总体布局、工艺布置现场检查
[bookmark: _Toc12400_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc17778][bookmark: _Toc31558_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc14420_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc83666297][bookmark: _Toc13294]附录B.1  烟花爆竹生产企业安全评价总体布局现场检查表
	项目
	检查项目
	实际情况
	检查结论

	总体
布局
	选址
	选址位于醴陵市泗汾镇枧上村，选址远离①居民区、商业中心、公园等人口密集区域，②学校、医院、影剧院、体育（馆）等公共设施，③供水水源、水厂及水源保护区，④车站、码头、机场一级公路、铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口，⑤基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、重蓄、水产苗种水产基地，⑥河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区，⑦军事禁区、军事管理区，⑧法律、行政法规规定予以保护的其他区域八大场所
	符合要求

	
	围墙
	厂区出入口设置有砖砌围墙、铁门及人脸识别门禁系统，生产区和药物总库区周边按设计图纸建有密砌围墙（密砌围墙高2米）隔绝了外部无关人员的进出
	符合要求

	
	功能分区
	该厂区分为生活行政区（含无药生产区）、成品库区、危险品生产区和药物总库区，分区合理。
	符合要求

	
	建筑物危险等级划分和布置
	符合要求
	符合要求

	
	危险品运输通道
	生产区内运输危险品的通道较平整，距离危险品建筑物的距离符合要求
	符合要求

	
	外部安全距离
	根据表5.7-2所示，外部安全距离符合GB50161-2022的要求。
	符合要求

	
	安全疏散条件
	符合要求
	符合要求

	总体布局现场检查结论
	符合安全条件


[bookmark: _Toc13650_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc23718][bookmark: _Toc23770_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc23433][bookmark: _Toc83666298][bookmark: _Toc13122_WPSOffice_Level1]附录B.2  烟花爆竹生产企业安全评价工艺布置现场检查表
	项目
	检查项目
	实际情况
	检查结论

	工艺布置
	根据产品种类、生产特性，分区布置生产线
	按设计生产烟花产品类别分区设置
	符合要求

	
	工（库）房的生产、储存能力相互适应、配套
	工（库）房的生产、储存中转能力相互适应、配套，符合生产工艺要求
	符合要求

	
	核算药量大或危险性大的工（库）房布置位置
	核算药量大或危险性大的工（库）房布置在厂区边缘。
	符合要求

	
	粉尘和有害气体污染比较大的工房布置位置 
	粉尘和有害气体污染比较大的工房布置厂区边缘。
	符合要求

	
	危险品的运输路线
	厂区危险品运输线路沿工艺路线展开，药物总库区设危险品专用运输道路。
	符合要求

	工艺布置现场检查结论
	符合安全条件


[bookmark: _Toc4454_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc32042_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc13260_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc31135][bookmark: _Toc15505]
附录B.3  烟花爆竹生产企业安全评价条件与设施现场检查表
	项目
	检查项目
	实际情况
	检查结论

	条件与 设施
	生产、储存区内的主要道路的宽度、坡度，建筑物之间的通道宽度
	生产、储存区内的主要道路的宽度、坡度,建筑物之间的通道宽度符合安全要求
	符合要求

	
	生产机械、设备（粉碎机、烘干机、药物混合机等）
	符合要求
	符合要求

	
	消防设施、消防水源水量、保护范围、补充时间
	符合要求
	符合要求

	
	废水沉淀处理设施(二次沉淀池)
	设三级沉淀，符合要求
	符合要求

	
	危险工（库）房安全疏散条件
	符合要求
	符合要求

	
	安全监控保卫设施和固定值班电话
	基本设施具备
	符合要求

	
	生产环境状况
	合理
	符合要求

	条件与设施现场检查结论
	符合安全条件


[bookmark: _Toc24878][bookmark: _Toc9119][bookmark: _Toc245240887]附录C烟花爆竹生产企业安全评价现场检查表
[bookmark: _Toc15196_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc22787_WPSOffice_Level1]烟花爆竹生产企业安全评价现场检查结果汇总表
	评价单元/车间（库房）名称
	现场检查表编号
	评价单元/车间（库房）现场检查意见

	厂房改建项目生产、储存区包括：1.1级工库房12栋（137#亮珠库、138#亮珠库、139#亮珠库、141#晒坪/散热、142#危废暂存间、145#存药洞、146#存药洞、147#存药洞、148#亮珠中转、149#存药洞、150#裹药柱、151#药柱中转）
	C-01
	整改后
符合安全条件


[bookmark: _Toc18122_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc12686_WPSOffice_Level1]
附录C.1  烟花爆竹生产企业安全评价现场检查表
[bookmark: _Toc19635][bookmark: _Toc23283]评价单元/车间（库房）名称：厂房改建项目生产、储存工房单元1.1级工（库）房
评价单元/车间检查表编号：C-01
	序号
	项目
	检查项目
	实际情况
	检查结论

	1
	定级定量
	建筑物危险等级
	危险等级划分符合标准。
	符合要求

	
	
	核定存药量
	建筑物内的存药量符合标准要求和设计要求。
	符合要求

	
	
	内部距离
	内部安全距离符合要求。
	符合要求

	
	
	安全标识
	新、改工房均设置警示标志、工房标识牌
	符合要求

	2
	建筑结构
	建筑设计、建筑结构
	1.1级建（构）筑物建筑结构采用形式有：整体现浇钢筋混凝土结构；建筑设计、建筑结构符合要求
	符合要求

	
	
	建筑物防火等级
	建筑防火等级达到二级耐火要求
	符合要求

	
	
	门的开启方向、宽度、数量、材质，门槛的设置，门与其它建筑物门的对应方向等
	部分工房为三面墙结构，设门的工房门开启方向朝外、门宽度1.2米、门的数量每栋（间）1个以上，木门、门内无插销，无门槛，门未与其它建筑物门正面相对
	符合要求

	
	
	窗洞口的高度，窗扇的高度、结构及开启方向，窗台的高度，小五金、双层窗的开启方向，插销等
	窗的高度、窗扇的高度、结构及开启方向，窗台的高度符合要求
	符合要求

	
	
	屋盖的材料、结构
	采用现浇钢筋混凝土屋盖与墙体、柱连成整体
	符合要求

	
	
	墙的结构、厚度，内墙面，梁或过梁的设置等
	现浇钢筋混凝土剪力墙、砖砌体墙，墙厚≥240mm，内墙面光洁；门窗洞设过梁 
	符合要求

	
	
	地面阻燃性、柔性、导静电性能
	地面为水泥地面
	符合要求

	
	
	工作台
	台面及台柱稳固光洁，台面高度及大小适应人员操作
	符合要求

	
	
	仓库防潮、隔热、通风与防小动物
	中转间四面墙结构，外开木门；地面进行了防潮，通风窗设置有防小动物金属网
	符合要求

	3
	疏散要求
	安全出口的数量，设置方向、位置，疏散距离
	各建筑物的安全出口的数量，布置方向，位置，疏散距离符合要求
	符合要求

	
	
	建筑物内的通道宽度
	工作间内的通道宽度1.2m
	符合要求

	
	
	门口的台阶及坡度
	门口无台阶，坡度小于4%
	符合要求

	4
	人员
	核定数量
	核定数量详见本报告第2章“表2.2-1项目新、改建建（构）筑物一览表”
	符合要求

	
	
	培训和上岗证
	有厂内培训，危险岗位操作人员均持证上岗
	符合要求

	
	
	衣着
	着棉质工作服、戴工作帽
	符合要求

	
	
	防护用品及材质
	戴防尘口罩
	符合要求

	
	
	年龄和身体状况
	现场检查时，未发现有老幼病残工人
	符合要求

	5
	防护
屏障
	防护屏障设立
	1.1级建筑物均按设计图纸设置了防护屏障
	符合要求

	
	
	防护屏障的形式和防护能力
	自然山体屏障、钢筋混凝土浇筑屏障；现场检查时137#、138#、139#亮珠库左右两侧防护屏障高度、厚度不符合标准要求；复查时已将137#、138#、139#亮珠库左右两侧防护屏障加高、加厚，防护能力达到安全要求
	整改后
符合要求

	6
	消防
	设施、器材的配置和检验
	厂区设置室外消火栓、灭火器
	符合要求

	
	
	防火措施
	耐火等级符合要求，厂房设防火分隔，厂房之间保持安全距离；工房周边设防火隔离带
	符合要求

	7
	设备电气和 生产工具
	机械设备的选型与安装
	机械设备的选型与安装符合标准要求
	符合要求

	
	
	电气设备的选型与安装
	现场检查时150#裹药柱工房电气开关采用非防爆型开关，不符合安全要求；复查时企业已将150#裹药柱工房电气开关更换为防爆型开关
	整改后
符合要求

	
	
	照明灯具的选型与安装
	电气照明的选型选用防爆型，灯具妥善固定，开关安装在外墙上
	符合要求

	
	
	电线的选型、连接、敷设
	进户线在远离工房处换接护套线地埋至工房，进工房后穿管安装
	符合要求

	
	
	建筑物的防雷
	已安装防雷设施，提供有相关工房防雷设施检测报告，检测结论为合格。
	符合要求

	
	
	设备和电气的接地
	设备和电气接地安装符合要求
	符合要求

	
	
	设备的检修和维护
	设备检修时将药物妥善处置后移到安全地点进行，有专人负责
	符合要求

	
	
	消除人体静电装置
	已安装导静电的金属棒
	符合要求

	
	
	工具材质
	工具材质为木质或铜质
	符合要求

	
	
	视频监控和异常情况报警装置
	已按《烟花爆竹安全监控系统通用技术条例》（AQ4101－2008）标准要求安装视频监控系统，并已提供相应的竣工验收材料
	符合要求

	8
	贮存与 运输
	危险品堆垛的高度，堆垛间距，运输通道的宽度
	工作时间内，危险品摆放较规范
	符合要求

	
	
	库房地面防潮措施
	中转间地面进行了防潮处理
	符合要求

	
	
	库房内温度、湿度、通风的控制
	设温湿度计，通风窗自然通风
	符合要求

	
	
	原材料的贮存
	原材料单料间贮存
	符合要求

	
	
	厂内机动车行驶及危险品运输
	无机动车的装卸，危险品运输为人力运输
	符合要求

	9
	废药废水处理
	药尘的清扫
	湿法清扫，定时清扫
	符合要求

	
	
	含药废水的排放和沉淀
	该企业有药废水排入车间外一级废水收集池初步沉淀后由防雨防渗的污水管道依次排入二级废水沉淀池、三级废水沉淀池中充分沉淀和净化处理达到标准后排放或循环回用
	符合要求

	
	
	沉淀物的处理
	已设沉淀池的沉池物由专人负责定期清理按规定方法到指定地点销毁
	符合要求

	10
	采暖通风
	采暖的方式及温度、湿度
	工房不设采暖设施
	不考核

	
	
	采暖系统的管道，散热器以及与墙、地面的距离
	工房不设采暖设施
	不考核

	
	
	蒸汽或高温水管道的入口装置和换热装置
	工房不设采暖设施
	不考核

	
	
	通风系统
	该单元无通风系统，自然通风
	符合要求

	
	
	散发粉尘的送风系统
	工房不设送风系统
	不考核

	
	
	机械排风系统防爆型风机选用，风口位置和入口风速，水平风管坡度
	工房不设机械排风系统
	不考核

	
	
	送风机的出口止回阀
	工房不设通风系统
	不考核

	11
	干燥
	干燥烘房的热源的形式及设备
	采用空气源热泵热风干燥
	符合要求

	
	
	干燥房中温度和湿度监控措施、记录以及报警装置
	已设置温、湿度计
	符合要求

	
	
	晾晒架材质、高度
	已设置符合相关要求的材质、高度
	符合要求

	
	
	烘房中烘盒、烘垫、烘架的材质，堆码的高度
	篾盘装效果件,烘垫和烘架均为木质,堆码高度符合标准要求
	符合要求

	12
	制度规程
	岗位安全管理制度
	工房有岗位安全管理制度
	符合要求

	
	
	岗位安全操作规程
	工房有安全操作规程
	符合要求

	评价单元/车间现场检查结论意见
	符合安全条件


[bookmark: _Toc156839302]

[bookmark: _Toc245240888]附录D 项目“三同时”符合性评价资料审核表
	序号
	检查项目
	评价依据
	实际情况
	检查结论

	1
	下列建设项目在进行可行性研究时，生产经营单位应当按照国家规定，进行安全预评价：
（一）非煤矿矿山建设项目；
（二）生产、储存危险化学品（包括使用长输管道输送危险化学品，下同）的建设项目；
（三）生产、储存烟花爆竹的建设项目；
（四）金属冶炼建设项目；
（五）使用危险化学品从事生产并且使用量达到规定数量的化工建设项目（属于危险化学品生产的除外，下同）；
（六）法律、行政法规和国务院规定的其他建设项目。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第7条
	该厂房改建项目安全预评价由具有安全评价资质的贵州汇和安全评价有限公司于2025年9月出具了《湖南省广祥烟花制造有限公司厂房改建项目安全预评价报告》 
	符合要求

	2
	生产经营单位在建设项目初步设计时，应当委托有相应资质的设计单位对建设项目安全设施同时进行设计，编制安全设施设计。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第10条
	委托湖南省泰衡民用爆破工程安全设计咨询有限公司进行安全设施设计。
	符合要求

	3
	建设项目安全设施的施工是否由取得相应资质的施工单位进行，并与建设项目主体工程同时施工。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第17条
	施工单位：山东德睿建设工程有限公司具有相应资质。
	符合要求

	4
	工程监理单位是否审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案，查施工组织设计是否符合工程建设强制性标准。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第19条
	该企业新、改建共17栋工库房（新建4栋、改建13栋，详见表2.2-1），并完善了相关配套设置，该工程由建设单位自行监督管理。
	符合要求

	5
	工程监理单位在实施监理过程中，发现存在事故隐患的，是否要求施工单位整改；情况严重的，是否要求施工单位暂时停止施工，并及时报告生产经营单位。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第19条
	建设单位发现问题及时报告、处理。
	符合要求

	6
	建设项目安全设施建成后，生产经营单位是否对安全设施进行检查，对发现的问题及时整改。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第20条
	对安全设施进行了认真检查，发现问题及时处理。
	符合要求

	7
	建设项目竣工后，根据规定建设项目需要试运行（包括生产、使用，下同）的，应当在正式投入生产或者使用前进行试运行。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第21条
	企业自行组织了相关专业专家对湖南省广祥烟花制造有限公司厂房改建项目进行了竣工验收。
	符合要求

	8
	生产经营单位是否按照档案管理的规定，建立建设项目安全设施“三同时”文件资料档案，并妥善保存。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第25条
	对建设项目“三同时”文件进行了妥善保存。
	符合要求

	项目“三同时”检查结论意见
	该单元符合要求。



[bookmark: _Toc28993][bookmark: _Toc2002][bookmark: _Toc14497][bookmark: _Toc23428][bookmark: _Toc245240889]附录E 附件名录
1. 安全评价委托书
2. 工商营业执照（复制件）
3. 原烟花爆竹生产企业安全生产许可证 （复制件）
4. 企业投资项目备案证明（复制件）
5. 醴陵市烟花爆竹生产企业改扩建申报表（复制件）
6. 烟花爆竹建设项目安全设施设计审查批复意见（复制件）
7. 安全生产管理机构及安全生产管理人员配备情况的书面文件
8. 企业主要负责人、分管安全生产负责人、安全生产管理人员、注册安全工程师名单和相关资格证或从业证书（复制件）
9. 特种作业人员的特种作业操作证（复制件）
10. 其他从业人员安全生产教育培训合格的证明材料（复制件）
11. 参加工伤保险和安全生产责任险的证明材料（复制件）
12. 安全生产费用提取和使用情况的证明材料（复制件）
13. 防雷、防静电装置检测检验合格证明材料（复制件）
14. 设施设备检测、检验合格及安全论证证明材料（复制件）
15. 风险监测预警系统相关证明材料（接入备案表、布点备案表、设备定点表、建设申请表、建设竣工表等）（复制件）
16. 安全预评价报告封面、目录、评价单位资质
17. 安全设施设计封面、目录、设计单位资质
18. 工程质量竣工报告书、施工单位相关资质资料
19. 安全生产责任制目录
20. 安全生产规章制度和岗位安全操作规程目录
21. 生产安全事故应急预案备案登记表、封面、目录
22. 设计文件：安全设施平面布置图（另附）

评价人员现场照片
	[bookmark: _Hlk245477465]左：项目组组长 卢鑫,    中：企业代表， 右：项目组成员王建新

	[image: C:\Users\Administrator\Desktop\1111.bmp]

	左：企业代表,    中：项目组成员 王建新,  右：项目组组长 卢鑫

	[image: C:\Users\Administrator\Desktop\1111.jpg]



I

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心                    128                          APJ﹣（赣）﹣002
oleObject1.bin

image1.wmf
2

3

1350

CO

SrO

SrCO

℃

+

¾

¾

¾

¾

¾

®

¾


image2.wmf
÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

×

×

×

+

+

=

n

Q

n

q

n

Q

q

Q

q

R

b

b

b

a

2

2

2

1

1

1


image3.png




image4.jpeg
7

LM





